МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ"
(в ред. Распоряжений Минтранса РФ от 14.05.2014 N НА-50-р, от 14.07.2015 N НА-80-р, от 06.04.2018 N НА-51-р, от 20.09.2018 N ИА-159-р, от 30.09.2021 N ВД-196-р)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342) и в целях реализации приказа Министерства транспорта от 24.06.2003 г. N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2003 г., регистрационный N 4916):
Ввести в действие методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте".

Заместитель Министра 
А.С.МИШАРИН 

Приложение 
к Распоряжению Минтранса РФ 
от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
"НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ"
(в ред. Распоряжений Минтранса РФ от 14.05.2014 N НА-50-р, от 14.07.2015 N НА-80-р, от 06.04.2018 N НА-51-р, от 20.09.2018 N ИА-159-р, от 30.09.2021 N ВД-196-р)

I. Общие положения
1. Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (далее - нормы расхода топлив) предназначены для автотранспортных предприятий, организаций, занятых в системе управления и контроля, предпринимателей и др., независимо от форм собственности, эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на территории Российской Федерации.
В настоящих методических рекомендациях под топливом понимаются жидкие и газообразные топлива (бензин, дизтопливо, сжатый, компримированный и сжиженный газ), используемые в качестве моторного топлива в двигателях внутреннего сгорания, а также электроэнергия, используемая при эксплуатации автомобилей с тяговым электроприводом. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 30.09.2021 N ВД-196-р)
2. В данном документе приведены значения базовых, транспортных и эксплуатационных (с учетом надбавок) норм расхода топлив для автомобильного подвижного состава, норм расхода топлива на работу специальных автомобилей, порядок применения норм, формулы и методы расчета нормативного расхода топлив при эксплуатации, справочные нормативные данные по расходу смазочных материалов и специальных жидкостей, значения зимних надбавок и др. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
3. Норма расхода топлив и смазочных материалов применительно к автомобильному транспорту подразумевает установленное значение меры его потребления при работе автомобиля конкретной модели, марки или модификации.
Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для расчетов нормативного значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, электроэнергией, для расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, электроэнергии, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 30.09.2021 N ВД-196-р)
При нормировании расхода топлив различают базовое значение расхода топлив, которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля.

II. Нормы расхода топлив для автомобилей (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
4. Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.
Для автомобилей установлены следующие виды норм: (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
- базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;
- базовая норма в киловатт-часах на 100 км (кВт*ч/100 км) пробега АТС с тяговым электроприводом в снаряженном состоянии; (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 30.09.2021 N ВД-196-р)
- транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы:
- автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров;
- самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5);
- транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа - до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, - или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.
Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил дорожного движения".
Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.
Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе.
Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:
- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива;
- для автомобилей, приводимых в движение тяговым электроприводом - в киловатт-часах; (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 30.09.2021 N ВД-196-р)
- для автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе (СУГ) - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22+-0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси); (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
- для автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ) - в нормальных метрах кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1+-0,1 куб. м СПГ (в зависимости от свойств природного газа); (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
- для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).
В абзаце пятнадцатом пункта 4 слова "сжиженный нефтяной газ (СНГ)", "сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)" заменены словами "сжиженный углеводородный газ (СУГ)" и "компримированный природный газ (КПГ)" в соответствующем падеже соответственно (подпункт 3 пункта 3 Распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов, влияющих на расход топлив АТС (за исключением автомобилей с тяговым электроприводом) производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в пунктах 5 и 6 настоящих методических рекомендаций в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС). (в ред. Распоряжений Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р, от 30.09.2021 N ВД-196-р)
Для автомобилей с тяговым электроприводом, дорожно-транспортные, климатические и другие эксплуатационные факторы, влияющие на расход электроэнергии, определяются решением юридического лица или индивидуального предпринимателя и учитываются в виде процентов повышения исходного значения нормы (суммарной относительной надбавки), но не более 100%. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 30.09.2021 N ВД-196-р)
5. Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.
Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны - от 5% до 20% (включительно - и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в Приложении N 2.
Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:
от 300 до 800 м - до 5% (нижнегорье);
от 801 до 2000 м - до 10% (среднегорье);
от 2001 до 3000 м - до 15% (высокогорье);
свыше 3000 м - до 20% (высокогорье).
Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути - около 500) - до 10%, на дорогах общего пользования 1V и V категорий - до 30%.
При работе автотранспорта в населенных пунктах с численностью населения: (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
свыше 5 млн. человек - до 35%; (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
от 1 до 5 млн. человек - до 25%; (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%; (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
от 100 до 250 тыс. человек - до 10%; (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) - до 10%.
При движении автомобилей с пониженной средней скоростью движения (при перевозке нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и иных подобных грузов, при движении в колоннах при сопровождении АТС автомобилями прикрытия) в диапазоне 20 - 40 км/ч - до 15%, то же со средней скоростью ниже 20 км/ч - до 35%. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта, (пробег определяется производителем техники) - до 10%.
При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиночном состоянии или колонной - до 10%; при перегоне - буксировке автомобилей в спаренном состоянии - до 15%, при перегоне - буксировке в строенном состоянии - до 20%.
Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км - до 5%; более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета транспортной работы - до 10%. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
При работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия, - до 20% (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
При работе специальных автомобилей (патрульных, киносъемочных, пожарных, автомобилей скорой помощи, автомобилей фотовидеофиксации, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых остановках, движении задним ходом и т.п. - до 20%. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
При работе в карьерах (кроме специальных карьерных АТС), при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%, для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля - до 40%. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях, лесных пожаров и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий - до 35%, для дорог IV и V категорий - до 50%. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
При учебной езде на дорогах общего пользования - до 20%; при учебной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом - до 40%.
При использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) при движении автомобиля - до 7%. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
При использовании кондиционера при движении автомобиля - до 7% (применение данного коэффициента совместно с зимней надбавкой в зависимости от климатических районов не допускается). (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
Нормы расхода топлива для функционирования дополнительного оборудования рефрижераторов, автобусов, специальных и специализированных транспортных средств определяются научными организациями, занимающимися разработкой подобных норм, заводами-изготовителями дополнительного оборудования или АТС (нормируются в л/час) (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.
При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем - до 10% от базовой нормы за один час простоя.
В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 С) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей), устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.
Допускается на основании решения юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС: (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
- на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1% от общего количества, потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактического количества единиц АТС, используемых на этих работах);
- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой модели;
- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели только собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут определяться:
на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км - с дизельными двигателями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на сжиженном газе, из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на сжатом природном газе; при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.
В абзаце тридцать третьем пункта 5 слова "сжиженный нефтяной газ (СНГ)", "сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)" заменены словами "сжиженный углеводородный газ (СУГ)" и "компримированный природный газ (КПГ)" в соответствующем падеже соответственно (подпункт 10 пункта 4 Распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
6. Норма расхода топлив может снижаться.
При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) - до 15%.
В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.
При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.
В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:
- для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических воздействий - до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомобиль;
- для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля - до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N 2;
- на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки газа, - до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.
Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей.
Применительно к конкретным условиям эксплуатации АТС допускается использование скорректированных значений поправочных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив, утвержденных настоящими методическими рекомендациями, или дополнительных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив при соответствующим обосновании. (в ред. Распоряжений Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р, от 30.09.2021 N ВД-196-р)
6.1. На период действия данного документа для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС, в отношении данных АТС могут вводиться базовые нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике. (в ред. Распоряжений Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р, от 30.09.2021 N ВД-196-р)

7. Легковые автомобили
Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

где   - нормативный расход топлив, л (кВт*ч); (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 30.09.2021 N ВД-196-р)
  - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км (кВт*ч/100 км); (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 30.09.2021 N ВД-196-р)
S - пробег автомобиля, км;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля определяется одним из следующих способов: (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 20.09.2018 N ИА-159-р)
по данным, представленным в подпунктах 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.2.1 и 7.3 настоящих методических рекомендаций; (в ред. Распоряжений Минтранса РФ от 20.09.2018 N ИА-159-р, от 30.09.2021 N ВД-196-р)
по данным расхода топлива, представленного заводом-изготовителем легкового автомобиля и полученного по всемирной согласованной процедуре испытаний транспортных средств малой грузоподъемности WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) в соответствии с Глобальными правилами Организации Объединенных Наций N 15 "Всемирная согласованная процедура испытания транспортных средств малой грузоподъемности" <1>; (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 20.09.2018 N ИА-159-р)
--------------------
<1> Глобальные технические правила, касающиеся всемирной согласованной процедуры испытаний транспортных средств малой грузоподъемности http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob_registry.html. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 20.09.2018 N ИА-159-р)

по данным расхода топлива, представленного заводом-изготовителем легкового автомобиля (за исключением автомобиля с тяговым электроприводом) и полученного в соответствии с процедурой испытаний, описанной в приложении 6 к Правилу Организации Объединенных Наций N 101 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей, приводимых в движение только двигателем внутреннего сгорания либо приводимых в движение гибридным электроприводом, в отношении измерения объема выбросов двуокиси углерода и расхода топлива и/или измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге, а также транспортных средств категорий   и  , приводимых в движение только электроприводом, в отношении измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге" <2> (далее - Правило ООН N 101), с учетом поправочных коэффициентов  : (в ред. Распоряжений Минтранса РФ от 20.09.2018 N ИА-159-р, от 30.09.2021 N ВД-196-р)
--------------------
<2> Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей, приводимых в движение только двигателем внутреннего сгорания либо приводимых в движение гибридным электроприводом, в отношении измерения объема выбросов двуокиси углерода и расхода топлива и/или измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге, а также транспортных средств категорий   и  , приводимых в движение только электроприводом, в отношении измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2015/R101r3r.pdf). (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 20.09.2018 N ИА-159-р)

 ,

где (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 20.09.2018 N ИА-159-р)
  базовая норма расхода топлива, л/100 км; (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 20.09.2018 N ИА-159-р)
  расход топлива по данным завода-изготовителя, полученным в соответствии с процедурой испытаний, описанной в приложении 6 к Правилу ООН N 101, л/100 км; (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 20.09.2018 N ИА-159-р)
  поправочный коэффициент, учитывающий характеристики колесных транспортных средств (таблица 7). (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 20.09.2018 N ИА-159-р)

Таблица 7.

Поправочные коэффициенты   для расчета базовой нормы расхода топлив по данным завода-изготовителя, полученным в соответствии с процедурой испытаний, описанной в приложении 6 к Правилу ООН N 101
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 20.09.2018 N ИА-159-р)

Характеристики легкового автомобиля	Поправочные коэффициенты 	
Бензиновые легковые автомобили	
Рабочий объем цилиндров двигателя менее 1,4 л.	1,24	
Рабочий объем цилиндров двигателя
от 1,4 л. до 2,0 л.	1,15	
Рабочий объем цилиндров двигателя
более 2,0 л.	1,07	
Дизельные легковые автомобили	
Рабочий объем цилиндров двигателя
менее 1,4 л.	1,26	
Рабочий объем цилиндров двигателя
от 1,4 л. до 2,0 л.	1,21	
Рабочий объем цилиндров двигателя
более 2,0 л.	1,14	
Газомоторные легковые автомобили	
Газомоторные легковые автомобили, использующие сжиженный газ	1,16	
Газомоторные легковые автомобили, использующие сжатый природный газ	1,36	

7.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ <*>

Модель, марка, модификация автомобиля <**> 	Базовая норма, л/100 км 	Топлива <***> 	
1 	2 	3 	
ВАЗ-1111 "Ока" 	6,5 	Б 	
ВАЗ-11113 "Ока" (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4М) 	5,6 	Б 	
ВАЗ-11183 "Калина" (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5М) 	8,0 	Б 	
ВАЗ-2104 	8,5 	Б 	
ВАЗ-21041 (ВАЗ-21067.10-4L-1,568-74,5-5М) 	9,1 	Б 	
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5М) 	8,3 	Б 	
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,451-71,5-4М) 	9,0 	Б 	
ВАЗ-2105, -21051, -21053 	8,5 	Б 	
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) 	8,5 	Б 	
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М) 	9,0 	Б 	
ВАЗ-21061 	9,0 	Б 	
ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5М) 	9,0 	Б 	
ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4М) 	8,6 	Б 	
ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4М) 	8,9 	Б 	
ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) 	8,5 	Б 	
ВАЗ-21074 (ВАЗ-21067-4L-1,568-74,5-5М) 	8,9 	Б 	
ВАЗ-2108, -2108 "Спутник", -21081, -21083, -2109 	8,0 	Б 	
ВАЗ-21093 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) 	7,7 	Б 	
ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) 	7,5 	Б 	
ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) 	7,8 	Б 	
ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) 	7,4 	Б 	
ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5М) 	7,8 	Б 	
ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) 	7,5 	Б 	
ВАЗ-21103 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) 	7,7 	Б 	
ВАЗ-21104 (ВАЗ-21124-4L-1,596-90-5М) 	8,4 	Б 	
ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) 	7,6 	Б 	
ВАЗ-21112-00 1.6 (ВАЗ-21114-4L-1,596-80-5М) 	8,3 	Б 	
ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) 	7,8 	Б 	
ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) 	7,7 	Б 	
ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) 	7,9 	Б 	
ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-3,94-5М) 	7,4 	Б 	
ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) 	10,7 	Б 	
ВАЗ-212090 "Бронто" брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) 	12,5 	Б 	
ВАЗ-2121, -21211 	12,0 	Б 	
ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5М) 	11,5 	Б 	
ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) 	12,1 	Б 	
ВАЗ-21214-20 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-21214.10-4L-1,689-82-5М) 	10,9 	Б 	
ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) 	11,9 	Б 	
ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) 	12,3 	Б 	
ВАЗ-212300 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5М) 	10,5 	Б 	
ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5М) 	11,3 	Б 	
ВАЗ-21310 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) 	11,5 	Б 	
ВАЗ-213102 "Бронто" брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5М) 	12,4 	Б 	
ВАЗ-21312 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) 	11,4 	Б 	
ВАЗ-2302 "Бизон" (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4М) 	11,5 	Б 	
ГАЗ-13 	20,0 	Б 	
ГАЗ-14 	22,0 	Б 	
ГАЗ-24, -24-10, -24-60 	13,0 	Б 	
ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т 	13,5 	Б 	
ГАЗ-24-02, -24-04 	14,0 	Б 	
ГАЗ-24-07 	16,5 	СНГ 	
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10) 	13,5 	Б 	
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10) 	14,0 	Б 	
ГАЗ-24-17, -24-25 	16,5 	СНГ 	
ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10) 	13,0 	Б 	
ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) 	10,7 	Б 	
ГАЗ-3102 (Toyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M) 	11,2 	Б 	
ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4М) 	12,5 	Б 	
ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5М) 	12,0 	Б 	
ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4А) 	13,8 	Б 	
ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5М) 	13,5 	Б 	
ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4М) 	13,9 	Б 	
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5М) 	13,1 	Б 	
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) 	11,5 	Б 	
ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5М) 	11,5 	Б 	
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10 - 4L-2,445-100-4М) 	13,0 	Б 	
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10 - 4L-2,445-90-4М) 	13,5 	Б 	
ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5М) 	13,7 	Б 	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200Ф-4L-2,445-100-4М) 	13,0 	Б 	
ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5М) 	10,7 	Б 	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 ОМ-4L-2,445-100-5М) 	12,2 	Б 	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5М) 	11,4 	Б 	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M) 	13,0 	Б 	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M) 	12,1 	Б 	
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) 	11,5 	Б 	
ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) 	10,6 	Б 	
ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) 	11,5 	Б 	
ЗАЗ-1102 	7,0 	Б 	
ЗИЛ-114 	24,0 	Б 	
ЗИЛ-117 	23,0 	Б 	
ЗИЛ-4104 	26,0 	Б 	
ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3А) 	26,5 	Б 	
ИЖ-2125, -21251, -2126 	10,0 	Б 	
ЛуАЗ-1302 	11 	Б 	
Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) 	10,0 	Б 	
Москвич-2141 "Юрий Долгорукий" (Renault-4L-1,998-113- 5M) 	8,6 	Б 	
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5М) 	9,4 	Б 	
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5М) 	9,6 	Б 	
Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5М) 	8,5 	Б 	
Москвич-21412-01 (УЗАМ-3313-4L-1,815-85-5М) 	9,0 	Б 	
Москвич-214145 "Святогор" (Renault-4L-1,998-113-5M) 	8,8 	Б 	
Москвич-2142 "Князь Владимир" (Renault-4L-1,988-113-5M) 	8,9 	Б 	
Москвич-2142 "Иван Калита" (Renault-4L-1,988-145-5M) 	10,2 	Б 	
УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4М) 	15,5 	Б 	
УАЗ-31512 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-4М) 	15,4 	Б 	
УАЗ-31512 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М) 	15,1 	Б 	
УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) 	16,7 	Б 	
УАЗ-31514 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М) 	15,5 	Б 	
УАЗ-31514 (УМЗ-41780В-4L-2,445-76-4М) 	15,8 	Б 	
УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L-2,445-74-4М) 	15,6 	Б 	
УАЗ-31517 (HR 492 НТА фирмы "VМ"-4L-2,393-100-4М) 	11,0 	Д 	
УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) 	14,5 	Б 	
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) 	15,9 	Б 	
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-98-4М) 	14,9 	Б 	
УАЗ-315195 (ЗМЗ-4090011-4L-2,693-128-5М) 	13,5 	Б 	
УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2,693-128-4М) 	13,8 	Б 	
УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218-10 -4L-2,89-98-4М) 	16,6 	Б 	
УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) 	15,4 	Б 	
УАЗ-3159 "Барс" (ЗМЗ-4092.10-4L-2,7-133-5М) 	16,5 	Б 	
УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5М) 	15,3 	Б 	
УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5М) 	13,2 	Д 	
УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4М) 	16,0 	Б 	
УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5М) 	13,7 	Б 	
УАЗ-3163-10 "Патриот" (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5М) 	13,5 	Б 	
--------------------
<*> Курсивом (по всему документу) обозначены нормы, рассчитанные до 1997 г.
<**> В скобках обозначаются (по всему документу) основные параметры двигателя и коробки передач (по данным производителей техники или по каталогам), например: ВАЗ-21043 - марка двигателя; 4L - число и расположение цилиндров (L-рядное, V-образное, О-оппозитное); 1,45 - рабочий объем двигателя, л; 71-мощность двигателя, л.с.; 5М - количество передач (М - механическая; А - автоматическая коробка передач, CVT-бесступенчатая автоматическая).
<***> Условные обозначения: Б - бензин; Д - дизтопливо; СНГ - сжиженный нефтяной газ; СПГ - сжатый природный газ.

7.1.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.05.2014 N НА-50-р)

N п/п 	Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
	Богдан 						
1 	2111 Богдан (ВАЗ-21114) 	4L 	89 	1,596 	5M 	8,1 	
	ВАЗ 						
2 	111730 "Калина" (ВАЗ-21114) 	4L 	81 	1,596 	5M 	8,3 	
3 	111740 "Калина" (ВАЗ-11194) 	4L 	89 	1,390 	5M 	7,8 	
4 	111830 "Калина" (ВАЗ-21124) 	4L 	90 	1,596 	5M 	8,1 	
5 	111830 "Калина" (ВАЗ-11183) 	4L 	81 	1,596 	5M 	8,4 	
6 	111840 "Калина" (ВАЗ-211140) 	4L 	81 	1,596 	5M 	8,0 	
7 	111840 "Калина" (ВАЗ-11194) 	4L 	89 	1,390 	5M 	7,7 	
8 	111930 "Калина" (ВАЗ-11183) 	4L 	90 	1,596 	5M 	8,4 	
9 	111930 "Калина" (ВАЗ-211140) 	4L 	81 	1,596 	5M 	8,1 	
10 	111940 (ВАЗ-11194) 	4L 	89 	1,390 	5M 	7,6 	
11 	21041-20 (ВАЗ-21067-10) 	4L 	74,5 	1,568 	5M 	9,3 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
12 	21054 (ВАЗ-21067-10) 	4L 	74 	1,568 	5M 	8,9 	
13 	21074 (ВАЗ-11183) 	4L 	81 	1,596 	5M 	8,3 	
14 	21074 (ВАЗ-21067) 	4L 	74,5 	1,568 	5M 	8,9 	
15 	21101 (ВАЗ-21114) 	4L 	80 	1,596 	5M 	8,0 	
16 	21102 (ВАЗ-21083) 	4L 	71 	1,499 	5M 	7,6 	
17 	21103 (ВАЗ-2112) 	4L 	94 	1,499 	5M 	7,8 	
18 	21108 "Премьер" (ВАЗ-21128) 	4L 	98 	1,796 	5M 	8,8 	
19 	21108 (ВАЗ-2112) 	4L 	94 	1,499 	5M 	8,0 	
20 	21110 (ВАЗ-21083-20) 	4L 	77 	1,499 	5M 	7,9 	
21 	211101 (ВАЗ-21114) 	4L 	80 	1,596 	5M 	8,0 	
22 	2111-10 (ВАЗ-2111-16) 	4L 	70 	1,499 	5M 	7,6 	
23 	21111-010 (ВАЗ-2110) 	4L 	73 	1,499 	5M 	8,0 	
24 	21114 (ВАЗ-21124) 	4L 	89 	1,596 	5M 	8,1 	
25 	2112-01 (ВАЗ-21114) 	4L 	80 	1,596 	5M 	8,0 	
26 	21121 (ВАЗ-21114) 	4L 	81 	1,596 	5M 	7,9 	
27 	21124 (ВАЗ-21124) 	4L 	89 	1,596 	5M 	7,7 	
28 	21134 (ВАЗ 11183) 	4L 	81 	1,596 	5M 	7,8 	
29 	21144 (ВАЗ-11183) 	4L 	81 	1,596 	5M 	7,8 	
30 	21150 (ВАЗ-21083) 	4L 	79 	1,499 	5M 	7,7 	
31 	21150 (ВАЗ-21083-80) 	4L 	69 	1,499 	5M 	7,9 	
32 	21150 (ВАЗ-2111) 	4L 	77 	1,499 	5M 	7,9 	
33 	21154 (ВАЗ-11183) 	4L 	81 	1,596 	5M 	7,9 	
34 	21200 "Надежда" (ВАЗ-2130) 	4L 	82 	1,774 	5M 	10,5 	
35 	21213 (ВАЗ 21213) 	4L 	79 	1,690 	5M 	11,0 	
36 	21214 (ВАЗ-21214) 	4L 	80 	1,690 	5M 	10,8 	
37 	21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) 	4L 	80 	1,690 	5M 	10,6 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
38 	21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-21214) 	4L 	81 	1,690 	5M 	10,3 	
39 	212360 Chevrolet Niva (Opel Z18XE) 	4L 	122 	1,796 	5M 	11,0 	
40 	ВАЗ-21310 1.7 (ВАЗ-21214) 	4L 	83 	1,69 	5M 	10,6 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
41 	21310 (ВАЗ-21214) 	4L 	81 	1,690 	5M 	11,3 	
42 	217010 Приора (ВАЗ-21114) 	4L 	81 	1,597 	5M 	7,8 	
43 	217030 Приора (ВАЗ-21126) 	4L 	98 	1,597 	5M 	8,2 	
44 	217130 Приора (ВАЗ-21126) 	4L 	98 	1,597 	5M 	8,5 	
45 	217230 Приора (ВАЗ-21126) 	4L 	98 	1,597 	5M 	8,4 	
	Волга 						
46 	Сайбер 2.4 (Chrysler) 	4L 	143 	2,429 	5M 	10,0 	
47 	Сайбер 2.4 (Chrysler) 	4L 	143 	2,429 	4A 	11,0 	
	ГАЗ 						
48 	3102 (Chrysler) 	4L 	131,9 	2,429 	5M 	12,4 	
49 	3102 (ЗМЗ-4062) 	4L 	131 	2,285 	5M 	12,3 	
50 	3102 (ЗМЗ-40620D) 	4L 	145 	2,285 	5M 	11,3 	
51 	3102 (ЗМЗ-409.10; 40907.10; 40920A) 	4L 	143 	2,690 	5M 	12,9 	
52 	3110 (ЗМЗ-40620D) 	4L 	145 	2,285 	5M 	10,7 	
53 	310221 (Chrysler) 	4L 	131,9 	2,429 	5M 	12,9 	
54 	310221 (ЗМЗ-40621A) 	4L 	130 	2,285 	5M 	12,3 	
55 	3102-501 (Chrysler) 	4L 	137 	2,429 	5M 	10,9 	
56 	31105 (Chrysler) 	4L 	137 	2,429 	5M 	10,9 	
57 	31105 (ЗМЗ-4062.10) 	4L 	130 	2,287 	5M 	11,2 	
58 	31105-101 (ЗМЗ-40621A) 	4L 	130 	2,278 	5M 	10,9 	
59 	31105-190 (ЗМЗ-405250) 	4L 	130 	2,464 	5M 	11,8 	
60 	31105-501 (Chrysler; АИ-92) 	4L 	137 	2,429 	5M 	10,6 	
61 	311113 (ЗМЗ-40520B) 	4L 	136 	2,464 	5M 	11,3 	
	ЗАЗ 						
62 	CHANCE (Chevrolet A 15SMS) 	4L 	86 	1,498 	5M 	8,3 	
63 	CHANCE (МЕМЗ-307) 	4L 	70 	1,299 	5M 	7,9 	
	ИЖ 						
64 	2126-030 "Ода" (ВАЗ-2106) 	4L 	76 	1,568 	5M 	9,5 	
65 	21261-030 "Фабула" (ВАЗ-2106) 	4L 	76 	1,568 	5M 	9,6 	
	СеАЗ 						
66 	11116 "Ока" (FAW) 	3L 	53 	0,993 	5M 	5,8 	
	УАЗ 						
67 	23632 (ЗМЗ-409040) 	4L 	128 	2,693 	5M 	14,3 	
68 	23632 Pickup Comfort (ЗМЗ-409.10) 	4L 	128 	2,693 	5M 	13,9 	
69 	3151 (УМЗ-42130К) 	4L 	104 	2,890 	4M 	15,2 	
70 	315143 (Andoria 4CT90) 	4L 	86 	2,417 	4M 	11,6D 	
71 	315148 (ЗМЗ-5143) 	4L 	91 	2,240 	5M 	11,0D 	
72 	315148-053 Hunter (ЗМЗ-51430L) 	4L 	92,6 	2,240 	5M 	11,6D 	
73 	315159 (ЗМЗ-40900H) 	4L 	128 	2,693 	5M 	13,5 	
74 	31519 (УМЗ-421800) 	4L 	86 	2,890 	4M 	16,4 	
75 	31519-10 (ЗМЗ-41040B) 	4L 	85 	2,890 	4M 	15,7 	
76 	315192 (УМЗ-4213) 	4L 	104 	2,890 	4M 	14,0 	
77 	315194 (УМЗ-4213) 	4L 	104 	2,890 	4M 	14,0 	
78 	315195 (ЗМЗ-40904) 	4L 	128 	2,693 	5M 	13,4 	
79 	315195 Hunter (ЗМЗ-409040) 	4L 	128 	2,693 	5M 	13,9 	
80 	315196 (ЗМЗ-4091) 	4L 	112 	2,693 	5M 	13,4 	
81 	31601 (Andoria 4C90) 	4L 	70 	2,417 	5M 	10,6D 	
82 	31602 (ЗМЗ-40900) 	4L 	133 	2,693 	5M 	14.1 	
83 	31605 (УМЗ-4213) 	4L 	102 	2,890 	5M 	15,3 	
84 	31622 (ЗМЗ-40900) 	4L 	128 	2,693 	5M 	13,6 	
85 	31631 (Iveco F1A) 	4L 	116 	2,287 	5M 	9,9D 	
86 	3163-10 "Патриот" (Andoria 4CT90) 	4L 	86 	2,417 	5M 	10,3D 	
87 	3163-10 "Патриот" (брон; ЗМЗ-409.10) 	4L 	128 	2,693 	5M 	14,5 	
88 	3163-120 "Патриот" (ЗМЗ-40904) 	4L 	128 	2,693 	5M 	13,8 	
89 	31631-225 (Iveco F1A) 	4L 	116 	2,287 	5M 	10,1D 	
90 	3164-011 Патриот (ЗМЗ-4091) 	4L 	112 	2,693 	5M 	14,1 	
91 	31642 Патриот Спорт (ЗМЗ-409040) 	4L 	128 	2,693 	5M 	13,9 	
92 	LadaGranta 219060 1.6 (ВАЗ-11183) 	4L 	82 	1,596 	5M 	8,4 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
93 	LadaGranta 21905 1.6 (ВАЗ-21126) 	4L 	98 	1,597 	5M 	8,3 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
94 	LadaGranta 219020 1.6 (ВАЗ-21126) 	4L 	98 	1,597 	4A 	9,7 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
95 	Lada Gnuita 21901 1.6 (ВАЗ-21116) 	4L 	87 	1,596 	5M 	8,4 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
96 	Lada Largus 1.6 (RS015L) (7 мест) (Renault K7M) 	4L 	87 	1,598 	5M 	10,8 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
97 	Lada Largus 1.6 (KS015L) (5 мест) (Renault K7M) 	4L 	87 	1,598 	5M 	10,4 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
98 	Lada Largus 1.6 (FS015L) (Renault K7M) 	4L 	87 	1,598 	5M 	10,6 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
99 	Lada Largus 1.6 (KS0Y5L) (Renault K4M) 	4L 	105 	1,598 	5M 	10,6 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
100 	ВАЗ-217220 Lada Priora 1.6 (ВАЗ-21116) 	4L 	87 	1,596 	5M 	8,0 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
101 	ВАЗ-2107 1.6 (ВАЗ-21067) 	4L 	74 	1,568 	5M 	9,1 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
102 	ГАЗ-31105 (Chrysler) 	4L 	132 	2,429 	5M 	11,2 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
103	Lada Granta 219010 1.6
(ВАЗ-11186)	4L	87	1,596	5M	8,2	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
104	Lada Granta 219170 1.6
(ВАЗ-21127)	4L	106	1,596	5M	8,1	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
105	Lada Priora 217020 1.6
(ВАЗ-21116)	4L	87	1,596	5M	8,0	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
106	Lada Kalina 219410 1.6
(ВАЗ-11186)	4L	87	1,596	5M	8,6	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
107	Lada Largus 1.6 (RSOY5L)
(Renault K4M 490)	4L	105	1,598	5M	10,7	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
108	Lada Vesta 1.6
(ВАЗ-21129)	4L	106	1,596	5M	8,5	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
109	Lada XRay 1.6
(ВАЗ-21129)	4L	106	1,596	5M	8,6	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
110	Lada XRay 1.6
(Renault H4M)	4L	110	1,598	5M	8,2	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
111	УАЗ-3163-10 Patriot
(ЗМЗ-40905)	4L	128	2,693	5M	13,8	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	

7.2. Легковые автомобили зарубежные

Модель, марка, модификация автомобиля 	Базовая норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
Alfa Romeo 116 2.4 TD (5L-2,387-150-6M) 	8,3 	Д 	
Alfa Romeo 166 2.0 (4L-1,969-155-6M) 	9,9 	Б 	
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A) 	13,1 	Б 	
Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) 	8,5 	Б 	
Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) 	10,1 	Б 	
Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) 	8,6 	Б 	
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) 	10,0 	Б 	
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) 	9,5 	Б 	
Audi A6 1.8 Т (4L-1,781-150-5M) 	9,1 	Б 	
Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) 	9,4 	Б 	
Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) 	10,6 	Б 	
Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) 	11,2 	Б 	
Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) 	12,2 	Б 	
Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) 	6,9 	Д 	
Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) 	10,0 	Б 	
Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) 	13,2 	Б 	
Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) 	11,5 	Б 	
Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) 	13,0 	Б 	
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A) 	13,1 	Б 	
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A) 	12,9 	Б 	
Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A) 	11,6 	Б 	
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A) 	14,8 	Б 	
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A) 	13,1 	Б 	
Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) 	11,5 	Б 	
Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) 	14,2 	Б 	
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) 	14,4 	Б 	
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A) 	13,4 	Б 	
Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A) 	14,2 	Б 	
Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A) 	12,3 	Д 	
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) 	7,7 	Б 	
BMW 318i (4L-1,995-143-5M) 	8,3 	Б 	
BMW 318iA (4L-1,995-143-5A) 	9,1 	Б 	
BMW 320iA (6L-1,991-150-5A) 	10,3 	Б 	
BMW 325CI (6L-2,494-192-5A) 	10,4 	Б 	
BMW 520i (6L-1,991-150-5M) 	9,9 	Б 	
BMW 520iA (6L-1,991-150-5A) 	10,0 	Б 	
BMW 523i (6L-2,494-170-5M) 	9,6 	Б 	
BMW 523iA (6L-2,494-170-5A) 	10,9 	Б 	
BMW 525i (6L-2,494-192-5M) 	10,0 	Б 	
BMW 525iA (6L-2,497-218-6A) 	10,2 	Б 	
BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A) 	10,4 	Б 	
BMW 528i (6L-2,793-193-5M) 	10,4 	Б 	
BMW 528iA (6L-2,793-193-4A) 	11,4 	Б 	
BMW 528iA (6L-2,793-193-5A) 	10,8 	Б 	
BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A) 	9,4 	Д 	
BMW 530i (6L-2,979-231-5M) 	10,7 	Б 	
BMW 530iA (6L-2,979-231-5A) 	11,8 	Б 	
BMW 530iA (6L-2,979-231-6A) 	10,8 	Б 	
BMW 545i (8V-4,398-333-6M) 	11,5 	Б 	
BMW 545iA (8V-4,398-333-6A) 	12,3 	Б 	
BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A) 	10,1 	Д 	
BMW 735i (6L-3,43-211-5M) 	12,8 	Б 	
BMW 735iA (8V-3,6-272-6A) 	12,3 	Б 	
BMW 735iA (8V-3,498-235-5A) 	13,7 	Б 	
BMW 740i (8V-4,398-286-5A) 	13,4 	Б 	
BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A) 	12,8 	Б 	
BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A) 	12,8 	Б 	
BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A) 	13,2 	Б 	
BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A) 	15,8 	Б 	
BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A) 	15,1 	Б 	
BMW M3 (6L-3,201-321-5M) 	11,0 	Б 	
BMW M3 (6L-3,201-321-6M) 	10,7 	Б 	
BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A) 	15,8 	Б 	
BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A) 	15,5 	Б 	
Cadillac Escalada 6.0 (8V-5,967-350-4A) 	19,3 	Б 	
Cadillac SRX 4.6 4WD (8V-4,565-325-5A) 	15,2 	Б 	
Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A) 	17,9 	Б 	
Chevrolet Blazer 116 DW (6V-4,3-180-4A) 	15,0 	Б 	
Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M) 	11,6 	Б 	
Chevrolet Blazer 4.3 ST 110506 (6V-4,292-193-5M) 	14,0 	Б 	
Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A) 	15,5 	Б 	
Chevrolet Blazer LT 4.3 (6V-4,3-199-4A) 	15,8 	Б 	
Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A) 	16,5 	Б 	
Chevrolet Caprice 5.7 (8V-5,733-264-4A) 	16,2 	Б 	
Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M) 	8,5 	Б 	
Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A) 	19,0 	Б 	
Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A) 	21,5 	Б 	
Chevrolet Evanda 2.0 (4L-1,998-131-4A) 	10,4 	Б 	
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-5M) 	7,6 	Б 	
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-4A) 	8,2 	Б 	
Chevrolet Lanos 1.5 (4L-1,498-86-5M) 	8,0 	Б 	
Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A) 	18,5 	Б 	
Chevrolet Suburban 7.4 (8V-7,446-290-4A) 	23,3 	Б 	
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-5,327-273-4A) 	17,7 	Б 	
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M) 	17,0 	Б 	
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A) 	18,0 	Б 	
Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD (6L-4,157-273-4A) 	15,8 	Б 	
Chevrolet Voyager 2.5 TD (4L-2,499-118-5M) 	9,8 	Д 	
Chevrolet Voyager 2.4 SE (4L-2,424-147-4A) 	13,2 	Б 	
Chrysler 300M 3.5V (6V-3.518-257-4A) 	12,5 	Б 	
Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A) 	11,5 	Б 	
Citroen Berlingo 1.4 (4L-1,361-75-5M) 	8,1 	Б 	
Citroen Berlingo 1.8 (4L-1,762-90-5M) 	9,1 	Б 	
Citroen Berlingo 1.9D (4L-1,868-69-5M) 	7,4 	Д 	
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-136-4A) 	10,4 	Б 	
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-140-5M) 	8,9 	Б 	
Citroen C5 3.0 (6V-2,946-207-6A) 	11,0 	Б 	
Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M) 	8,2 	Б 	
Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M) 	8,7 	Б 	
Daewoo Espero 2.0 (4L-1,998-105-4A) 	10,0 	Б 	
Daewoo Nexia 1.5 (4L-1,498-85-5M) 	7,9 	Б 	
Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M) 	7,7 	Б 	
Daewoo Nexia 1.5 GLX (4L-1,498-90-5M) 	8,2 	Б 	
Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A) 	13,9 	Б 	
Dodge Caravan 3.0 (6V-2,972-152-3A) 	12,5 	Б 	
Dodge Grand Caravan 3.3 V6 (6V-3,301-160-4A) 	13,2 	Б 	
Dodge RAM 2500 (6L-5,883-182-4A) 	15,6 	Д 	
Донинвест "Кондор" 2.0 CDX (Daewoo,4L-1,998-133-5М) 	9,5 	Б 	
Донинвест "Орион" 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5М) 	8,5 	Б 	
Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M) 	8,5 	Б 	
Fiat Marea 1.8 (4L-1,747-113-5M) 	8,6 	Б 	
Ford Escort 1.3 (4L-1,299-60-5M) 	7,4 	Б 	
Ford Escort 1.4 (4L-1,391-73-5M) 	7,8 	Б 	
Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M) 	8,3 	Б 	
Ford Escort 1.8D Wagon (4L-1,753-60-5M) 	7,5 	Д 	
Ford Explorer 4.0 4WD (6V-3,958-162-5M) 	13,5 	Б 	
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A) 	14,5 	Б 	
Ford Explorer 4.0 6V 4WD (брон., 6V-4,0-245-5M) 	19,0 	Б 	
Ford Explorer XLT 4.0 (6V-3,996-208-5A) 	15,2 	Б 	
Ford Focus 1.4 Station Wagon (4L-1,388-80-5M) 	7,4 	Б 	
Ford Focus 1.6 (4L-1,596-101-4A) 	8,8 	Б 	
Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M) 	8,1 	Б 	
Ford Focus 1.8 (4L-1,796-116-5M) 	8,1 	Б 	
Ford Focus 1.8 TD Station Wagon (4L-1,753-115-5M) 	6,9 	Б 	
Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M) 	8,5 	Б 	
Ford Focus 2.0 (4L-1,988-131-4A) 	10,2 	Б 	
Ford Focus II 2.0 (4L-1,999-145-5M) 	8,1 	Б 	
Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M) 	9,7 	Б 	
Ford Galaxy 2.3 (4L-2,295-145-5M) 	10,3 	Б 	
Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M) 	11,4 	Б 	
Ford Maverick XLT 2.3 4WD (4L-2,261-150-5M) 	11,0 	Б 	
Ford Maverick XLT 3.0 (6V-2,967-197-4A) 	16,7 	Б 	
Ford Mondeo 1.6i CLX (4L-1,597-90-5M) 	8,1 	Б 	
Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M) 	8,2 	Б 	
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A) 	10,7 	Б 	
Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-5M) 	9,3 	Б 	
Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M) 	8,8 	Б 	
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5A) 	11,1 	Б 	
Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5M) 	10,8 	Б 	
Ford Ranger 2.5TD 4WD (4L-2,499-109-5M) 	12,0 	Д 	
Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M) 	8,5 	Б 	
Ford Scorpio 2.3i 16V (4L-2,295-147-5M) 	10,0 	Б 	
Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A) 	13,5 	Б 	
Ford Tourneo Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M) 	10,3 	Б 	
Ford Transit Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M) 	10,4 	Б 	
Ford Windstar 3.0 6V GL (6V-2,979-152-4A) 	12,5 	Б 	
Honda Accord 2.0 (4L-1,998-155-5M) 	9,1 	Б 	
Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-4A) 	10,7 	Б 	
Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M) 	9,5 	Б 	
Honda Civic 1.4 (4L-1,396-75-5M) 	7,2 	Б 	
Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M) 	6,8 	Б 	
Honda CR-V 2.0 (4L-1,998-150-5M) 	10,3 	Б 	
Honda CR-V 2.0 4WD (4L-1,998-150-4A) 	12,3 	Б 	
Honda Legend V6 3.5i (6V-3,474-205-4A) 	12,5 	Б 	
Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M) 	7,0 	Б 	
Hyundai Accent 1.5 (4L-1.495-99-5M) 	7,9 	Б 	
Hyundai Accent 1.5 (4L-1.495-99-4A) 	8,9 	Б 	
Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-102-5M) 	8,4 	Б 	
Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-5M) 	8,4 	Б 	
Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-4A) 	8,8 	Б 	
Hyundai Elantra 1.8 GLS (4L-1,796-132-5M) 	8,7 	Б 	
Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M) 	13,8 	Б 	
Hyundai Getz 1.3 (4L-1,341-85-5M) 	6,7 	Б 	
Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M) 	8,9 	Б 	
Hyundai Lantra GT 1.8i 16V (4L-1,795-128-5M) 	9,0 	Б 	
Hyundai NF 2.4 GLS (4L-2,351-161-4A) 	11,4 	Б 	
Hyundai Sonata 2.0 (4L-1,997-131-5M) 	9,5 	Б 	
Hyundai Sonata 2.0 GLS (4L-1,997-133-4A) 	10,9 	Б 	
Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M) 	9,5 	Б 	
Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M) 	9,0 	Б 	
Hyundai Sonata 2.7 (6V-2,657-172-4A) 	11,4 	Б 	
Hyundai Santa Fe 2.0D (4L-1,998-112-5M) 	8,3 	Д 	
Hyundai Santa Fe 2.4 GLS 4WD (4L-2,351-145-5M) 	11,4 	Б 	
Hyundai Terracan 2.9 TD (4L-2,902-150-5M) 	10,0 	Д 	
Hyundai Terracan 3.5 (6V-3,497-200-4A) 	18,1 	Б 	
Hyundai Trajet 2.0 (4L-1,975-136-4A) 	12,4 	Б 	
Hyundai Tucson 2.0 GLS 4WD (4L-1,975-141-4A) 	10,2 	Б 	
Hyundai XG 2.5 (6V-2,494-160-4A) 	11,9 	Б 	
Infiniti QX 56 4WD (8V-5,551-315-5A) 	19,3 	Б 	
Isuzu Trooper 3.5 4WD (6V-3,494-215-4A) 	16,4 	Б 	
Jaguar Magestic 4.0 (6L-3,98-226-4A) 	13,3 	Б 	
Jaguar Sovereign X58 4.0 (8V-3,996-294-5A) 	13,0 	Б 	
Jaguar XJ8 3.5 (8V-3,555-262-6A) 	11,8 	Б 	
Jeep Cherokee 2.5D (4L-2,499-116-5M) 	10,3 	Д 	
Jeep Cherokee 4.0 (брон., 6L-3,96-184-5M) 	15,5 	Б 	
Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M) 	13,5 	Б 	
Jeep Grand Cherokee 2.7 TD (5L-2,688-163-5A) 	11,4 	Д 	
Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A) 	17,6 	Б 	
Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-5M) 	17,1 	Б 	
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A) 	16,8 	Б 	
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-184-5M) 	15,3 	Б 	
Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A) 	17,0 	Б 	
Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M) 	8,0 	Б 	
Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-4A) 	14,5 	Б 	
Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-5M) 	12,5 	Б 	
Kia Carnival 2.9 TD (4L-2,902-144-5M) 	9,6 	Д 	
Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A) 	11,8 	Б 	
Kia Clarus 2.0 D0HC (4L-1,998-133-5M) 	10,4 	Б 	
Kia Magentis 2.0 (4L-1,997-136-5M) 	9,9 	Б 	
Kia Magentis 2.0 (4L-1,995-136-4A) 	10,7 	Б 	
Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-4A) 	11,9 	Б 	
Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-5M) 	10,5 	Б 	
Kia Opirus 3.0 (6V-2,972-187-5A) 	12,0 	Б 	
Kia Rio 1.5 (4L-1,493-98-5M) 	8,2 	Б 	
Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M) 	8,1 	Б 	
Kia Shuma II 1.6 (4L-1,594-102-5M) 	8,1 	Б 	
Kia Sorento 2.4 (4L-2,351-139-5M) 	11,5 	Б 	
Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-102-5M) 	8,2 	Б 	
Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-101-4A) 	9,1 	Б 	
Kia Sportage 2.0 (4L-1,998-128-4A) 	12,9 	Б 	
Kia Sportage 4 door HB (4L-1,998-135-5M) 	12,2 	Б 	
Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M) 	9,4 	Д 	
Land Rover Discovery 2.7 TD (6V-2,72-190-6A) 	13,3 	Д 	
Land Rover Discovery II 4.0 (8V-3,947-185-4A) 	18,5 	Б 	
Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M) 	15,5 	Б 	
Lexus GS 300 (6L-2,997-222-5A) 	12,2 	Б 	
Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M) 	9,9 	Б 	
Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A) 	12,8 	Б 	
Lexus LS 430 (8V-4,293-283-5A) 	13,7 	Б 	
Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A) 	17,8 	Б 	
Lexus LX 470 (8V-4,664-238-5A) 	16,8 	Б 	
Lexus LX 470 (8V-4,664-234-4A) 	18,9 	Б 	
Lexus RX 300 (6V-2,995-201-4A) 	15,0 	Б 	
Lincoln Navigator 5.4i V84WD (8V-5,403-232-4A) 	18,0 	Б 	
Lincoln Town Car 4.6 (8V-4.601-213-4A) 	15,8 	Б 	
Mazda 6 2.0 (4L-1,999-141-5M) 	9,2 	Б 	
Mazda 6 2.0 (4L-1,995-141-4A) 	9,8 	Б 	
Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M) 	8,2 	Б 	
Mercedes-Benz C 180K (4L-1,796-143-5A) 	9,3 	Б 	
Mercedes-Benz C 200K (4L-1,796-163-5A) 	10,0 	Б 	
Mercedes-Benz C 240 (6V-2,397-170-5A) 	10,7 	Б 	
Mercedes-Benz C 320 (6V-3,199-218-5A) 	11,7 	Б 	
Mercedes-Benz E 200 (4L-1,998-136-5M) 	9,5 	Б 	
Mercedes-Benz E 200K (4L-1,796-163-5A) 	10,3 	Б 	
Mercedes-Benz E 240 (6V-2,398-170-5A) 	11,0 	Б 	
Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-5A) 	12,4 	Б 	
Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-4A) 	13,0 	Б 	
Mercedes-Benz E 280 4Matic (6V-2,997-231-5A) 	12,1 	Б 	
Mercedes-Benz E 320 (6V-3,199-224-5A) 	11,5 	Б 	
Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-5A) 	12,0 	Б 	
Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-4A) 	12,8 	Б 	
Mercedes-Benz E 430 (8V-4,266-279-5A) 	12,6 	Б 	
Mercedes-Benz E 430 4Matic (8V-4,266-279-5A) 	13,1 	Б 	
Mercedes-Benz G 500 (8V-4,966-296-5A) 	18,7 	Б 	
Mercedes-Benz ML 320 (6V-3,199-218-5A) 	14,0 	Б 	
Mercedes-Benz ML 350 (6V-3,724-234-5A) 	14,5 	Б 	
Mercedes-Benz S 320L (6L-3,199-224-5A) 	12,3 	Б 	
Mercedes-Benz S 350 (6V-3,498-272-7A) 	11,5 	Б 	
Mercedes-Benz S 420 (8V-4,196-279-5A) 	15,0 	Б 	
Mercedes-Benz S 500 (8V-4,966-306-5A) 	14,8 	Б 	
Mercedes-Benz S 500 (8V-4,973-320-4A) 	16,7 	Б 	
Mercedes-Benz S 500 4Matic (8V-4,996-306-5A) 	15,1 	Б 	
Mercedes-Benz S 600 (12V-5,987-394-5A) 	16,8 	Б 	
Mercedes-Benz S 600 (брон., 12V-5,786-367-5A) 	17,7 	Б 	
Mercedes-Benz S 600L (12V-5,786-367-5A) 	15,2 	Б 	
Mercedes-Benz S 600L (брон., 12V-5,987-408-4A) 	21,0 	Б 	
Mercedes-Benz Viano 3.2 (6V-3,199-190-5A) 	13,7 	Б 	
Mercedes-Benz Viano 3.7 (6V-3,724-231-5A) 	14,0 	Б 	
Mercedes-Benz Vito 110 D (4L-2,299-98-5M) 	9,6 	Д 	
Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M) 	7,8 	Б 	
Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-103-4A) 	9,5 	Б 	
Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M) 	8,0 	Б 	
Mitsubishi Galant 2.5 (6V-2,498-161-4A) 	11,1 	Б 	
Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M) 	9,0 	Б 	
Mitsubishi Galant 2000 V6-24V (6L-1,997-150-4A) 	9,5 	Б 	
Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M) 	9,5 	Б 	
Mitsubishi Grandis 2.4 (4L-2,378-165-4A) 	10,8 	Б 	
Mitsubishi L 200 2.5TD (4L-2,477-99-5M) 	11,9 	Д 	
Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-5M) 	7,7 	Б 	
Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-4A) 	9,0 	Б 	
Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,299-75-5M) 	7,5 	Б 	
Mitsubishi Lancer 1600 GLXi 4WD (4L-1,597-113-5M) 	9,3 	Б 	
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD (4L-2,378-162-4A) 	10,7 	Б 	
Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M) 	11,0 	Д 	
Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-4A) 	15,5 	Б 	
Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-5M) 	15,0 	Б 	
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 (6V-2,972-177-4A) 	15,1 	Б 	
Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M) 	13,8 	Б 	
Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M) 	11,5 	Б 	
Mitsubishi Space Gear 2500 (4L-2,477-99-5M) 	10,7 	Д 	
Mitsubishi Space Star 1.6 (4L-1,584-98-4A) 	9,1 	Б 	
Mitsubishi Space Star Family 1.6 (4L-1,584-98-5M) 	7,6 	Б 	
Mitsubishi Space Wagon 2.4WD (4L-2,351-147-5M) 	11,2 	Б 	
Nissan Almera 1.5 (4L-1,498-90-5M) 	7,6 	Б 	
Nissan Almera 1.6 GX (4L-1,597-99-5M) 	8,0 	Б 	
Nissan Almera 1.8 (4L-1,769-114-5M) 	8,0 	Б 	
Nissan Almera 1.8 Luxury (4L-1,796-116-4A) 	9,2 	Б 	
Nissan Almera Classic 1.6 PE (4L-1,596-107-4A) 	8,6 	Б 	
Nissan Maxima 2.0 (6V-1,995-140-4A) 	11,2 	Б 	
Nissan Maxima 3.0 QX (6V-2,988-193-5M) 	11,6 	Б 	
Nissan Maxima 3.5 SE (6V-3,498-265-5A) 	11,4 	Б 	
Nissan Maxima QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M) 	10,5 	Б 	
Nissan Maxima QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A) 	12,0 	Б 	
Nissan Patrol 4.5 (6L-4,5-204-5M) 	16,2 	Б 	
Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2.953-158-5M) 	12,5 	Д 	
Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-4A) 	12,8 	Д 	
Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M) 	7,3 	Б 	
Nissan Primera 1.8 (4L-1,769-116-5M) 	8,3 	Б 	
Nissan Primera 1.8 (4L-1,769-116-4A) 	9,4 	Б 	
Nissan Primera 2.0 (4L-1,998-140-5A) 	9,5 	Б 	
Nissan Primera 2.0 16V (4L-1,998-140-5M) 	8,4 	Б 	
Nissan Teana 2.0 Elegance (4L-1,998-136-4A) 	10,0 	Б 	
Nissan Teana 2.3 (6V-2,349-173-4A) 	10,5 	Б 	
Nissan Terrano 2.7 TD (4L-2,663-100-4A) 	11,2 	Д 	
Nissan X-Trail 2.5 4WD (4L-2,488-165-4A) 	11,1 	Б 	
Nissan X-Trail 4WD 2.0 (4L-1,998-140-4A) 	11,9 	Б 	
Nissan X-Trail 4WD 2.0 (4L-1,998-140-5M) 	10,5 	Б 	
Opel Astra Caravan 1.4i (4L-1,389-82-5M) 	8,0 	Б 	
Opel Astra Caravan 1.6 (4L-1,589-100-5M) 	8,3 	Б 	
Opel Combo 1.4i (4L-1,390-60-5M) 	8,2 	Б 	
Opel Frontera 2.2i (4L-2,198-136-5M) 	12,0 	Б 	
Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-4A) 	9,8 	Б 	
Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-5M) 	9,5 	Б 	
Opel Omega 2.5 V6 (6V-2,498-170-5M) 	10,5 	Б 	
Opel Omega 2.5 V6 (6V-2,498-170-4A) 	11,4 	Б 	
Opel Omega 3.0 MV6 (6V-2,962-210-4A) 	12,0 	Б 	
Opel Tigra 1.6i (4L-1,598-106-5M) 	7,5 	Б 	
Opel Vectra 1.6 (4L-1,598-101-5M) 	8,4 	Б 	
Opel Vectra 1.8 (4L-1,796-125-4A) 	9,3 	Б 	
Opel Vectra 1.8 (4L-1,796-122-5M) 	8,7 	Б 	
Opel Vectra 2.0 (4L-1,998-136-4A) 	9,9 	Б 	
Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M) 	8,8 	Б 	
Opel Zafira 2.2 (4L-2,198-150-4A) 	10,6 	Б 	
Opel Zafira 2.2 (4L-2,198-147-5M) 	10,2 	Б 	
Peugeot 205 (4L-1,361-75-5M) 	7,0 	Б 	
Peugeot 306 (4L-1,361-75-5M) 	7,7 	Б 	
Peugeot 307 1.6 (4L-1,587-110-5M) 	7,7 	Б 	
Peugeot 406 SL (4L-1,761-110-5M) 	8,5 	Б 	
Peugeot 406 2.0 (4L-1,997-136-4A) 	10,1 	Б 	
Peugeot 407 2.2 (4L-2,231-158-4A) 	10,8 	Б 	
Peugeot 607 (4L-2,231-158-5M) 	9,6 	Б 	
Peugeot 607 2.9 (6V-2,946-207-4A) 	12,4 	Б 	
Peugeot Partner 1.6 (4L-1,587-109-5M) 	8,4 	Б 	
Pontiac Trans Sport 3.8 (6V-3,791-175-4A) 	14,6 	Б 	
Pontiac Trans Sport 3.8 V6 (6V-3,791-175-5M) 	12,6 	Б 	
Porsche 911 Carrera (6 оппозитн.-3,6-272-6M) 	11,0 	Б 	
Porsche 911 (996) Turbo S 3.6 (6 оппозитн.-3,596-450-5A) 	14,5 	Б 	
Range Rover 4.0 (8V-3,947-182-4A) 	16,7 	Б 	
Range Rover 4.4 (6V-4,398-286-5A) 	16,8 	Б 	
Renault 19 Europa 1.4 (4L-1,397-75-5M) 	7,5 	Б 	
Renault Clio 1.4 RT (4L-1.39-75-5M) 	6,7 	Б 	
Renault Clio Symbol 1.4 (4L-1,39-75-5M) 	7,3 	Б 	
Renault Laguna 1.6 (4L-1,598-107-5M) 	8,3 	Б 	
Renault Laguna RXE 2.0 16V (4L-2.0-140-5M) 	9,7 	Б 	
Renault Logan 1.4 (4L-1,39-75-5M) 	7,0 	Б 	
Renault Megane 1.6e (4L-1.6-90-5M) 	7,5 	Б 	
Renault Megane Classic 1.6 (4L-1,598-107-4A) 	8,8 	Б 	
Renault Megane Classic 1.6 RTA (4L-1,598-90-5M) 	7,8 	Б 	
Renault Safrane 2.4 20V (6V-2,435-165-5M) 	10,0 	Б 	
Renault Scenic 1.6 (4L-1,598-107-5M) 	8,4 	Б 	
Rover 75 (6V-1,997-150-5M) 	10,4 	Б 	
Saab 9-5 Aero 2.3 (4L-2,29-260-5M) 	10,0 	Б 	
Saab 9-5 2.3 (4L-2,29-170-4A) 	11,4 	Б 	
Saab 9-5 2.3 SE (4L-2,29-170-5M) 	10,3 	Б 	
Saab 900 2.0i (4L-1,985-130-5M) 	9,7 	Б 	
Saab 9000 CD 2.0 turbo (4L-1,985-150-4A) 	10,5 	Б 	
Saab 9000 CD 2.3 turbo (4L-2,29-200-4A) 	11,8 	Б 	
Saab 9000 Griffin 3.0 (6V-2,962-211-4A) 	12,0 	Б 	
Skoda Fabia 1.4 (4L-1,397-68-5M) 	7,7 	Б 	
Skoda Felicia Combi 1.3 (4L-1,289-58-5M) 	7,5 	Б 	
Skoda Felicia Combi LX 1.3 (4L-1,289-58,5-5M) 	7,3 	Б 	
Skoda Felicia Combi LX 1.6 (4L-1,598-75-5M) 	7,8 	Б 	
Skoda Octavia 1.6 (4L-1,598-75-5M) 	7,8 	Б 	
Skoda Octavia 1.6 (4L-1,595-101-5M) 	8,2 	Б 	
Skoda Octavia 1.6 (4L-1,595-101-4A) 	9,5 	Б 	
Skoda Octavia 1.8 (4L-1,781-125-4A) 	9,9 	Б 	
Skoda Octavia 1.8 T (4L-1,781-150-5M) 	8,5 	Б 	
Skoda Octavia 1.9TDI Combi 4WD (4L-1,896-90-5M) 	6,8 	Д 	
Skoda Octavia Combi 1.6 (4L-1,595-101-5M) 	8,7 	Б 	
Skoda Octavia Combi 1.8 SLX (4L-1,781-125-5M) 	9,0 	Б 	
Skoda Octavia Combi 1.8T 4WD (4L-1,781-150-5M) 	9,3 	Б 	
Skoda Super B 1.8T (4L-1,781-150-5M) 	9,0 	Б 	
Ssang Yong Musso 2.9D (5L-2,874-98-4A) 	10,5 	Д 	
Ssang Yong Musso E32 (6L-3,199-220-4A) 	17,0 	Б 	
Subaru Forester 2.0 (4B-1,994-177-4A) 	12,1 	Б 	
Subaru Forester 2.0 (4B-1,994-177-5M) 	10,5 	Б 	
Subaru Legacy 2.0 (4B-1,994-137-4A) 	8,8 	Б 	
Subaru Legacy 2.0 LX Combi (4B-1,994-115-5M) 	10,0 	Б 	
Subaru Legacy Outback 2.5 (4B-2,457-150-4A) 	11,0 	Б 	
Subaru Legacy Outback 2.5 (4B-2,457-165-5M) 	9,6 	Б 	
Subaru Legacy Wagon 2.5 (4B-2,457-156-4A) 	11,1 	Б 	
Suzuki Grand Vitara 1.6 (4L-1,589-97-5M) 	10,0 	Б 	
Suzuki Grand Vitara 2.0 4WD (4L-1,995-128-5M) 	10,3 	Б 	
Suzuki Grand Vitara 2.0 4WD (4L-1,995-128-4A) 	11,0 	Б 	
Suzuki Grand Vitara 2.7 XL-7 4WD (6V-2,737-184-5A) 	13,3 	Б 	
Toyota Avensis 1.6 (4L-1,587-110-5M) 	8,0 	Б 	
Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-5M) 	8,6 	Б 	
Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-4A) 	9,1 	Б 	
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-5M) 	8,8 	Б 	
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-4A) 	9,8 	Б 	
Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M) 	8,5 	Б 	
Toyota Avensis 2.4 (4L-2,362-163-5A) 	10,3 	Б 	
Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-5M) 	9,2 	Б 	
Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-4A) 	10,0 	Б 	
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-5M) 	9,6 	Б 	
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-4A) 	11,2 	Б 	
Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-167-5A) 	10,8 	Б 	
Toyota Camry 3.0 (6V-2,995-186-4A) 	12,1 	Б 	
Toyota Camry 3.5 (6V-3,456-277-6A) 	11,1 	Б 	
Toyota Corolla 1.4 (4L-1,398-97-5M) 	7,6 	Б 	
Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-4A) 	9,0 	Б 	
Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-5M) 	8,3 	Б 	
Toyota Corolla 1.6 Combi (4L-1,586-110-5M) 	8,2 	Б 	
Toyota Crown 2.0 (6L-1,988-135-4A) 	10,6 	Б 	
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A) 	13,5 	Д 	
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-131-5M) 	12,0 	Д 	
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-235-4A) 	17,9 	Б 	
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M) 	17,1 	Б 	
Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-238-5A) 	17,2 	Б 	
Toyota Land Cruiser 105 GX (6L-4,164-128-5M) 	11,7 	Д 	
Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon (6L-4,477-215-4A) 	19,0 	Б 	
Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M) 	16,3 	Б 	
Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M) 	11,8 	Д 	
Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD (4L-2,982-125-4A) 	13,0 	Д 	
Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-5M) 	13,7 	Б 	
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-250-5A) 	14,1 	Б 	
Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-249-4A) 	15,8 	Б 	
Toyota Mark II 2.0 4WD (6L-1,998-160-4A) 	11,9 	Б 	
Toyota Previa 2.4 (4L-2,362-160-4A) 	12,3 	Б 	
Toyota RAV-4 (4L-1,998-128-4A) 	11,1 	Б 	
Toyota RAV-4 2.0 (4L-1,998-150-5M) 	10,0 	Б 	
Toyota Town Ace 2.0 4WD (4L-1,974-73-5M) 	9,2 	Д 	
Volkswagen Bora 1.6 (4L-1,595-101-5M) 	7,8 	Б 	
Volkswagen Bora 1.8T (4L-1,781-150-5M) 	8,5 	Б 	
Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-5M) 	8,5 	Б 	
Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-4A) 	10,3 	Б 	
Volkswagen Caddy 1.4 (4L-1,39-60-5M) 	8,0 	Б 	
Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M) 	8,8 	Б 	
Volkswagen Golf III 2.9 Syncro (6VR-2,861-190-5M) 	11,7 	Б 	
Volkswagen Golf Variant 1.8 (4L-1,781-90-5M) 	9,0 	Б 	
Volkswagen Passat 1.8 (4L-1,781-125-5M) 	9,0 	Б 	
Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5M) 	8,7 	Б 	
Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5A) 	10,1 	Б 	
Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-116-5M) 	9,3 	Б 	
Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-150-6A) 	9,9 	Б 	
Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-150-6M) 	8,6 	Б 	
Volkswagen Passat 2.8 Syncro (6V-2,771-193-5A) 	12,1 	Б 	
Volkswagen Passat Variant 2.5TDI (6V-2,496-163-5A) 	8,9 	Д 	
Volkswagen Passat Variant GT 2.0 (4L-1,984-150-5M) 	9,3 	Б 	
Volkswagen Phaeton 4.2 4Motion (8V-4,172-335-6A) 	14,9 	Б 	
Volkswagen Polo 1.6Ti (4L-1,598-75-5M) 	6,5 	Б 	
Volkswagen Sharan 1.8T (4L-1,781-150-6M) 	10,5 	Б 	
Volkswagen Sharan 1.8T (4L-1,781-150-5A) 	11,0 	Б 	
Volkswagen Sharan 2.0 (4L-1,984-116-5M) 	9,9 	Б 	
Volkswagen Touareg 3.2 (6VR-3,189-220-6A) 	13,9 	Б 	
Volkswagen Touareg 3.2 (6VR-3,189-241-6A) 	15,0 	Б 	
Volkswagen Vento GL 1.8 (4L-1,781-90-5M) 	9,0 	Б 	
Volvo 440 GLT 1.8 (4L-1,721-102-5M) 	8,5 	Б 	
Volvo 460 1.8i; -460GL 1.8i (4L-1,794-90-5M) 	9,0 	Б 	
Volvo 460 2.0i (4L-1,998-110-5M) 	9,3 	Б 	
Volvo 850 GLT 2.4 (5L-2,435-170-5M) 	10,0 	Б 	
Volvo 850 T-5 20V (5L-2,319-225-4A) 	11,5 	Б 	
Volvo 940 2.3 (4L-2,316-130-5M) 	10,3 	Б 	
Volvo 940 2.3 (4L-2,316-135-4A) 	11,4 	Б 	
Volvo 940 T 2.3 (4L-2,32-135-5M) 	10,5 	Б 	
Volvo 940 ti 2.3 (4L-2,3-135-4A) 	11,0 	Б 	
Volvo 960 2.5 (6L-2,47-168-5M) 	11,5 	Б 	
Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-5M) 	12,2 	Б 	
Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-4A) 	14,0 	Б 	
Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-5M) 	8,3 	Б 	
Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-4A) 	10,0 	Б 	
Volvo S40 2.0i (4L-1,948-140-5M) 	9,5 	Б 	
Volvo S60 2.4(5L-2,435-170-5M) 	9,3 	Б 	
Volvo S60 2.4 (5L-2,435-170-4A) 	11,2 	Б 	
Volvo S60 2.5T AWD (5L-2,521-210-5A) 	11,3 	Б 	
Volvo S60 2.5T AWD (5L-2,521-210-5M) 	10,6 	Б 	
Volvo S70 2.0i 10V (5L-1,984-126-4A) 	10,4 	Б 	
Volvo S70 2.5i (5L-2,435-170-5M) 	10,0 	Б 	
Volvo S80 2.4 (5L-2,435-170-5A) 	10,7 	Б 	
Volvo S80 2.4i (5L-2,435-170-5M) 	9,4 	Б 	
Volvo S80 2.8 T6 (6L-2,783-272-4A) 	12,7 	Б 	
Volvo S90 3.0 (6L-2,922-204-4A) 	12,5 	Б 	
Volvo S90 3.0 (6L-2,922-184-5M) 	11,5 	Б 	
Volvo S90 3.0i (6L-2,922-180-5M) 	11,8 	Б 	
Volvo V70 2.5L (5L-2,435-144-5M) 	10,4 	Б 	
Volvo V70 2.5T AWD (5L-2,435-193-4A) 	12,2 	Б 	
Volvo V70 XC 2.4 (5L-2,435-200-5A) 	11,8 	Б 	
Volvo XC 90 2.5 (5L-2,521-210-5A) 	13,9 	Б 	

7.2.1. Легковые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.05.2014 N НА-50-р)

N п/п 	Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
	Audi 						
1 	A3 1.4 TFSI 	4L 	125 	1,390 	7DSG 	6,1 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
2 	A4 1.8 	4L 	163 	1,781 	5M 	9,1 	
3 	A4 1.8 	4L 	120 	1,798 	CVT 	7,7 	
4 	A4 1.8T quattro 	4L 	163 	1,781 	6M 	9,3 	
5 	A4 1.8 TFSI 	4L 	160 	1,798 	CVT 	8,3 	
6 	A4 1.8 TFSI Avant 	4L 	120 	1,798 	CVT 	8,1 	
7 	A4 1.8 TFSI quattro 	4L 	160 	1,798 	6M 	8,4 	
8 	A4 2.0 	4L 	131 	1,984 	5A 	10,1 	
9 	A4 2.0 	4L 	131 	1,984 	5M 	8,7 	
10 	A4 2.0 	4L 	131 	1,984 	CVT 	8,3 	
11 	A4 2.0 Avant 	4L 	131 	1,984 	5A 	9,8 	
12 	A4 2.0 Limousine 	4L 	131 	1,984 	5M 	9,0 	
13 	A4 2.0 TFSI 	4L 	200 	1,984 	6M 	8,8 	
14 	A4 2.0 TDI 	4L 	143 	1,968 	CVT 	5,9D 	
15 	A4 2.4 	6V 	170 	2,393 	CVT 	10,9 	
16 	A5 Sportback 2.0 TFSI quattro 	4L 	211 	1,984 	7DSG 	8,7 	
17 	A6 1.8T 	4L 	150 	1,781 	5M 	9,6 	
18 	A6 2.0 FSI 	4L 	170 	1,984 	6M 	8,9 	
19 	A6 2.0 FSI quattro 	4L 	170 	1,984 	CVT 	9,0 	
20 	A6 2.8 FSI 	6V 	190 	2,773 	CVT 	9,4 	
21 	A6 2.8 FSI quattro 	6V 	220 	2,773 	6A 	10,6 	
22 	A6 2.0 TFSI 	4L 	170 	1,984 	CVT 	8,7 	
23 	A6 2.4 	6V 	177 	2,393 	6M 	10,7 	
24 	A6 2.4 	6V 	177 	2,393 	7A 	11,0 	
25 	A6 2.4 quattro 	6V 	170 	2,393 	5M 	11,7 	
26 	A6 2.4 quattro 	6V 	177 	2,393 	6M 	11,3 	
27 	A6 2.8 FSI quattro 	6V 	210 	2,773 	6A 	11,0 	
28 	A6 2.8 FSI quattro (St-St) 	6V 	204 	2,773 	7DSG 	9,9 	
29 	A6 3.0 	6V 	220 	2,976 	5A 	12,1 	
30 	A6 3.0 	6V 	220 	2,976 	5M 	10,9 	
31 	A6 3.0 quattro 	6V 	218 	2,976 	5A 	12,9 	
32 	A6 3.0 quattro 	6V 	300 	2,995 	7DSG 	9,3 	
33 	A6 3.0 TFSI quattro (St-St) 	6V 	310 	2,995 	7DSG 	9,1 	
34 	A6 3.0 TFSI quattro (St-St) 	6V 	300 	2,995 	7DSG 	9,0 	
35 	A6 3.0 TD quattro 	6V 	233 	2,967 	6A 	9,4D 	
36 	A6 3.2 FSI 	6V 	255 	3,123 	CVT 	10,2 	
37 	A6 3.2 FSI quattro 	6V 	249 	3,123 	6A 	11,8 	
38 	A6 4.2 FSI quattro 	8V 	350 	4,163 	6A 	13,3 	
39 	A6 Allroad 3.2 quattro 	6V 	255 	3,123 	6A 	12,0 	
40 	A6 Facelift 3.0 TFSI quattro 	6V 	290 	2,995 	6A 	11,3 	
41 	A8 2.8 quattro 	6V 	193 	2,771 	5A 	12,6 	
42 	A8 3.0 TDI quattro 	6V 	233 	2,967 	6A 	10,0D 	
43 	A8L 3.0 	6V 	220 	2,976 	6A 	12,3 	
44 	A8L 3.0 	6V 	218 	2,976 	CVT 	11,8 	
45 	A8L 3.2 	6V 	260 	3,123 	CVT 	10,3 	
46 	A8L 3.2 FSI quattro 	6V 	260 	3,123 	6A 	11,8 	
47 	A8 3.7 quattro 	8V 	280 	3,697 	6A 	12,8 	
48 	A8 4.2 FSI quattro 	8V 	350 	4,163 	6A 	12,9 	
49 	A8 4.2 FSI quattro 	8V 	371 	4,163 	8A 	11,5 	
50 	A8L 4.2 FSI quattro 	8V 	350 	4,163 	6A 	13,7 	
51 	A8L 6.0 quattro 	12W 	450 	5,998 	6A 	16,2 	
52 	A8L 6.0 quattro (брон.) 	12W 	450 	5,998 	6A 	20,0 	
53 	A8L 3.2 FSI 	6V 	260 	3,123 	6A 	12,5 	
54 	A8L 3.0 TFSI quattro 	6V 	290 	2,995 	8A 	11,3 	
55 	A8L 3.0 TDI quattro (St-St) 	6V 	250 	2,967 	8A 	8,4D 	
56 	A8L 4.2 quattro 	8V 	335 	4,172 	6A 	13,6 	
57 	A8L 6.3 W12 quattro 	12W 	500 	6,299 	8A 	15,4 	
58 	Q5 2.0 TFSI quattro 	4L 	211 	1,984 	7DSG 	9,0 	
59 	Q7 3.0 	6V 	272 	2,995 	8A 	12,0 	
60 	Q5 3.0 TDI quattro 	6V 	240 	2,967 	7DSG 	7,8D 	
61 	Q7 3.6 quattro 	6V 	280 	3,597 	6A 	14,1 	
62 	Q7 4.2 quattro 	8V 	350 	4,163 	6A 	14,9 	
63 	Q7 4.2 TDI quattro 	8V 	340 	4,134 	8A 	11,3D 	
64 	S6 4.2 quattro 	8V 	340 	4,172 	5A 	15,8 	
65 	S6 5.2 quattro 	10V 	435 	5,204 	6A 	17,1 	
66 	S8 5.2 quattro 	10V 	450 	5,204 	6A 	16,4 	
	BMW 						
67 	316i 	4L 	115 	1,796 	5M 	7,7 	
68 	320i 	4L 	150 	1,995 	6M 	8,2 	
69 	320i touring 	4L 	150 	1,995 	6M 	8,8 	
70 	320iA (E46) 	6L 	170 	2,171 	5A 	9,9 	
71 	325iXA Touring 4WD 	6L 	218 	2,497 	6A 	11,3 	
72 	330Xi 	6L 	272 	2,996 	6A 	10,6 	
73 	330XD 	6L 	204 	2,993 	5A 	9.6D 	
74 	520D 	4L 	184 	1,995 	8A 	6,3D 	
75 	520i 	6L 	170 	2,171 	6M 	9,3 	
76 	520i 	4L 	170 	1,995 	6A 	8,8 	
77 	520i 	4L 	184 	1,997 	8A 	8,3 	
78 	520i A 	6L 	170 	2,171 	5A 	9,9 	
79 	520i A 	4L 	184 	1,997 	8A 	8,1 	
80 	523i 	6L 	177 	2,497 	6M 	9,3 	
81 	523i 	6L 	190 	2,497 	6M 	8,6 	
82 	523i 	6L 	190 	2,497 	6A 	9,1 	
83 	523i 	6L 	204 	2,497 	8A 	9,9 	
84 	523i 	6L 	218 	2,497 	6M 	9,7 	
85 	525Xi 	6L 	218 	2,996 	6A 	10,7 	
86 	525i 	6L 	192 	2,464 	6M 	10,2 	
87 	525i 	6L 	218 	2,996 	6M 	9,5 	
88 	525i E60 	6L 	218 	2,497 	6M 	9,5 	
89 	525i xDrive 	6L 	218 	2,996 	6A 	10,7 	
90 	525d xDrive 	4L 	218 	1,995 	8A 	7,4D 	
91 	525d xDrive (St-St) 	4L 	218 	1,995 	8A 	7,0D 	
92 	525i A 	6L 	218 	2,497 	6A 	10,2 	
93 	525Xi A 	6L 	218 	2,497 	6A 	10,2 	
94 	528i 	6L 	258 	2,996 	8A 	9,5 	
95 	528i (St-St) 	4L 	245 	1,997 	8A 	9,0 	
96 	528i xDrive 	6L 	245 	1,997 	8A 	9,4 	
97 	530D 	6L 	235 	2,993 	6A 	8,7D 	
98 	530D 	6L 	245 	2,993 	8A 	7,4D 	
99 	530D 	6L 	258 	2,993 	8A 	6,7D 	
100 	530D xDrive (St-St) 	6L 	258 	2,993 	8A 	7,2D 	
101 	530i xDrive 	6L 	272 	2,996 	6A 	11,8 	
102 	530i A 	6L 	272 	2,996 	6A 	10,1 	
103 	530Xi 	6L 	272 	2,996 	6M 	10,6 	
104 	530Xi 	6L 	258 	2,996 	6M 	10,3 	
105 	535D Grand Turismo 3,0 TD 	6L 	299 	2,993 	8A 	8,3D 	
106 	535i xDrive 	6L 	306 	2,979 	8A 	11,7 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
107 	540i A 	8V 	306 	4,000 	6A 	11,8 	
108 	730i A 	6L 	258 	2,996 	6A 	11,6 	
109 	730LD 	6L 	245 	2,993 	6A 	8,7D 	
Позиция 109 излагается в новой редакции, текст в изменяющем документе не приводится (подпункт 3 пункта 6 Распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)	
110 	740d xDrive (St-St) 	6L 	313 	2,993 	8A 	8,1D 	
111 	740i A 	8V 	306 	4,000 	6A 	12,4 	
112 	750Li A 	8V 	367 	4,779 	6A 	12,8 	
113 	750Li xDrive 	8V 	408 	4,395 	6A 	13,9 	
114 	750Li xDrive (St-St) 	8V 	449 	4,395 	8A 	12,8 	
115 	750Li A 	6L 	326 	2,979 	6A 	11,9 	
116 	X5 3.0 	6L 	272 	2,996 	6A 	12,6 	
117 	X5 	8V 	286 	4,398 	5A 	15,6 	
118 	X5 4.8 	8V 	355 	4,799 	6A 	15,3 	
119 	X5 xDrive 35i 	6L 	306 	2,979 	8A 	12,3 	
120 	X5 xDrive 	8V 	407 	4,395 	8A 	15,0 	
	Citroen 						
121 	Berlingo 1.6 	4L 	90 	1,587 	5M 	9,3 	
122 	Berlingo 1.6 	4L 	109 	1,587 	5M 	8,7 	
123 	Berlingo 1.6 HDi 	4L 	92 	1,560 	5M 	6,4D 	
124 	Berlingo 1.9 D 	4L 	69 	1,868 	5M 	7,6D 	
125 	Berlingo II Multispace 1.6 	4L 	120 	1,598 	5M 	9,1 	
126 	C3 Picasso 1.4 	4L 	95 	1,397 	5M 	7,9 	
127 	C4 1.6i 	4L 	110 	1,587 	5M 	8,3 	
128 	C5 2.0 	4L 	143 	1,997 	4A 	9,4 	
129 	Xsara Picasso 1.6 	4L 	110 	1,587 	5M 	8,3 	
	Chevrolet 						
130 	Astro Van 4.3 AWD 	6V 	193 	4,295 	4A 	20,0 	
131 	Aveo 1.2 	4L 	72 	1,15 	5M 	7,1 	
132 	Aveo 1.4 	4L 	94 	1,399 	5M 	7,9 	
133 	Aveo 1.4 	4L 	94 	1,399 	4A 	8,5 	
134 	Aveo 1.4 	4L 	101 	1,399 	5M 	6,9 	
135 	Aveo 1.4 	4L 	101 	1,399 	4A 	7,7 	
136 	Captiva 2.4 4WD 	4L 	136 	2,405 	5M 	10,6 	
137 	Captiva 3.2 4WD 	6V 	230 	3,195 	5A 	12,9 	
138 	Cruze 1.6 	4L 	109 	1,598 	5M 	7,9 	
139 	Cruze 1.6 	4L 	109 	1,598 	6A 	8,7 	
140 	Cruze 1.6 	4L 	124 	1,598 	6A 	9,1 	
141 	Cruze 1.8 	4L 	141 	1,796 	5M 	8,2 	
142 	Cruze 1.8 	4L 	141 	1,796 	6A 	9,5 	
143 	Epica 2.0 	6L 	144 	1,993 	5M 	9,0 	
144 	Epica 2.0 	6L 	144 	1,993 	5A 	9,5 	
145 	Epica 2.5 	6L 	156 	2,492 	5A 	10,3 	
146 	Evanda 2.0 	4L 	131 	1,998 	5M 	9,8 	
147 	Express G1500 AWD 	8V 	295 	5,326 	4A 	17,3 	
148 	Express Van 1500 5.3 4WD 	8V 	299 	5,327 	4A 	17,6 	
149 	Express G1500 5.3 AWD 	8V 	314 	5,328 	4A 	20,5 	
150 	Lacetti 1.4 	4L 	95 	1,399 	5M 	7,7 	
151 	Lacetti 1.6 	4L 	109 	1,598 	4A 	8,5 	
152 	Lacetti 1.6 Wagon 	4L 	109 	1,598 	5M 	8,4 	
153 	Lacetti 1.8 	4L 	122 	1,796 	5M 	8,0 	
154 	Rezzo 1.6 	4L 	90 	1,598 	5M 	9,2 	
155 	Spark 1.0 	4L 	68 	0,995 	5M 	6,1 	
156 	Suburban 8.1 4WD (брон.) 	8V 	344 	8,128 	4A 	27,0 	
157 	Tahoe 5.3 4WD 	8V 	325 	5,328 	4A 	17,2 	
158 	Tahoe 5.3 4WD 	8V 	325 	5,328 	6A 	15,5 	
159 	TrailBlazer 4.2 4WD 	6L 	295 	4,157 	4A 	13,9 	
160 	Viva 1.8 	4L 	125 	1,796 	5M 	8,6 	
	Chery 						
161 	Chery A15 Amulet 	4L 	88 	1,596 	5M 	7,7 	
162 	Chery Fora (A21) 1.6 	4L 	119 	1,597 	5M 	8,3 	
163 	Chery Tiggo 1.8 	4L 	132 	1,845 	5M 	8,9 	
164 	Chery Tiggo 2.0 4WD 	4L 	136 	1,971 	5M 	9,8 	
165 	Chery Tiggo 2.4 4WD 	4L 	129 	2,351 	5M 	11,0 	
	Chrysler 						
166 	300C 2.7 	6V 	193 	2,736 	4A 	12,0 	
167 	300C 2.7 	6V 	177 	2,736 	4A 	12,5 	
168 	300C 3.5 	6V 	249 	3,518 	4A 	13,0 	
169 	300C 3.5 	6V 	249 	3,518 	5A 	12,7 	
170 	300C 5.7 	8V 	340 	5,654 	5A 	14,0 	
171 	300C 5.7 4WD 	8V 	340 	5,654 	5A 	14,2 	
172 	Grand Voyager 2.8 CRD 	4L 	150 	2,778 	4A 	10,6D 	
173 	Grand Voyager LTD 2.8 TD 	4L 	163 	2,776 	6A 	10,6D 	
174 	Grand Voyager 3.3 	6V 	174 	3,301 	4A 	15,6 	
175 	Voyager 2.4 	4L 	147 	2,429 	5M 	11,1 	
	Cadillac 						
176 	Escalade 6.2 4WD 	8V 	409 	6,199 	6A 	18,9 	
177 	Seville STS 4.6 4WD 	8V 	325 	4,565 	5A 	15,6 	
	Daewoo 						
178 	Leganza 2.2 CDX 	4L 	136 	2,198 	4A 	11,0 	
179 	Matiz 1.0 	4L 	63 	0,995 	5M 	6,8 	
180 	Nexia 1.5 	4L 	90 	1,498 	5M 	7,7 	
181 	Nexia 1.5 	4L 	80 	1,498 	5M 	7,6 	
182 	Nexia 1.6 	4L 	109 	1,598 	5M 	8,4 	
183 	Winstorm 2.0 TD 4WD 	4L 	150 	1,991 	5A 	9,1D 	
	Dodge 						
184 	Caliber SE 1.8 	4L 	150 	1,798 	5M 	9,2 	
185 	Magnum 5.7 	8V 	345 	5,657 	5A 	15,6 	
186 	Nitro 3.7 4WD 	6V 	205 	3,701 	4A 	14,1 	
	Infiniti 						

187 	FX35 AWD 	6V 	307 	3,498 	7A 	13,8 	
188 	FX37 AWD 	6V 	333 	3,696 	7A 	14,0 	
189 	M35 AWD 	6V 	307 	3,498 	5A 	14,3 	
190 	M37 3,7 AWD 	6V 	333 	3,696 	7A 	12,4 	
191 	QX56 AWD 	8V 	405 	5,552 	7A 	19,5 	
192 	G35 Sport 4WD 	6V 	315 	3,498 	5A 	14,6 	
193 	M35 Elite AWD 	6V 	280 	3,498 	5A 	14,0 	
194 	FX35 Premium AWD 	6V 	307 	3,498 	7A 	13,6 	
195 	QX 56 AWD 	8V 	325 	5,551 	5A 	17,6 	
	Fiat 						
196 	Albea 1.4 	4L 	77 	1,368 	5M 	7,5 	
197 	Doblo 1.4 	4L 	77 	1,368 	5M 	8,4 	
198 	Doblo Panorama 1.4 	4L 	77 	1,368 	5M 	8,3 	
199 	Linea 1.4 T 	4L 	120 	1,368 	6M 	7,7 	
	Ford 						
200 	C-Max 1.8 	4L 	125 	1,798 	5M 	8,1 	
201 	C Max 2.0 	4L 	145 	1,999 	5M 	8,7 	
202 	C-Max 2.0 	4L 	145 	1,999 	4A 	9,2 	
203 	Endeavour 3.0 TDCI 	4L 	156 	2,953 	5A 	10,5D 	
204 	Escape 2.3 4WD 	4L 	155 	2,261 	4A 	12,4 	
205 	Escape 2.3 4WD 	4L 	145 	2,261 	4A 	12,2 	
206 	Expedition 5.4 4WD 	8V 	304 	5,403 	4A 	19,1 	
207 	Explorer 4.0 4WD 	6V 	213 	4,009 	5A 	15,3 	
208 	Explorer 4.6 4WD 	8V 	296 	4,601 	6A 	17,5 	
209 	Fiesta 1.4 	4L 	80 	1,388 	5M 	7,1 	
210 	Focus 1.6 	4L 	86 	1,596 	5M 	7,1 	
211 	Focus 1.6 	4L 	100 	1,596 	4A 	8,3 	
212 	Focus 1.6 	4L 	100 	1,596 	5M 	7,8 	
213 	Focus 1.6 Station Wagon 	4L 	100 	1,596 	4A 	8,3 	
214 	Focus 1.6 	4L 	115 	1,596 	5M 	7,7 	
215 	Focus 1,6 Station Wagon 	4L 	115 	1,596 	5M 	7,7 	
216 	Focus 1.6 Station Wagon 	4L 	125 	1,596 	5M 	7,5 	
217 	Focus 1.8 	4L 	125 	1,798 	5M 	8.0 	
218 	Focus 1.8 StationWagon 	4L 	125 	1,798 	5M 	8,1 	
219 	Focus 1.8 TD 	4L 	115 	1,753 	5M 	6,9D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
220 	Focus 2.0 	4L 	145 	1,999 	4A 	9,1 	
221 	Focus II 1.6 	4L 	100 	1,596 	5M 	7,7 	
222 	Focus III 1.6 	4L 	105 	1,596 	5M 	7,2 	
223 	Focus III 1.6 Trend Wagon 	4L 	105 	1,596 	6PS 	7,6 	
224 	Focus III 1.6 Wagon 	4L 	105 	1,596 	5M 	7,3 	
225 	Focus II 1.6 	4L 	115 	1,596 	5M 	7,6 	
226 	Focus III 1.6 	4L 	125 	1,596 	6PS 	7,6 	
227 	Focus III 1.6 	4L 	125 	1,596 	5M 	7,3 	
228 	Focus III 1.6 Kombi 	4L 	125 	1,596 	6PS 	7,7 	
229 	Focus II 1.8 	4L 	125 	1,798 	5M 	7,9 	
230 	Focus II 2.0 	4L 	145 	1,999 	5M 	8,2 	
231 	Ford Explorer 3.5 AWD 	6V 	294 	3,496 	6A 	13,6 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
232 	Focus III 2.0 	4L 	145 	1,999 	4A 	9,0 	
233 	Focus 2.0 Station Wagon 	4L 	145 	1,999 	4A 	9,2 	
234 	Focus 2.0 Station Wagon 	4L 	145 	1,999 	5M 	8,2 	
235 	Focus III 2,0 	4L 	150 	1,999 	6PS 	7,8 	
236 	Focus III 2.0 	4L 	150 	1,999 	5M 	8,3 	
237 	Fusion 1.4 	4L 	80 	1,388 	5M 	7,3 	
238 	Fusion 1.6 	4L 	100 	1,596 	5M 	7,4 	
239 	Galaxy 1.8 TDCi 	4L 	125 	1,753 	6M 	7,0D 	
240 	Galaxy 2.0 	4L 	145 	1,999 	5M 	8,9 	
241 	Galaxy 2.0 TDI 	4L 	140 	1,947 	6A 	8,2D 	
242 	Galaxy 2.0 TDCi 	4L 	140 	1,997 	6M 	7,7D 	
243 	Galaxy 2.3 4WD 	4L 	140 	2,295 	5M 	11,2 	
244 	Galaxy 2.3 	4L 	160 	2,261 	6A 	11,1 	
245 	Maverick XLT 3.0 	6V 	203 	2,967 	4A 	13,8 	
246 	Mondeo 1.6 	4L 	120 	1,596 	5M 	7,5 	
247 	Mondeo 1.6 	4L 	125 	1,596 	5M 	8,0 	
248 	Mondeo 1.8 	4L 	125 	1,798 	5M 	8,5 	
249 	Mondeo 2.0 StationWagon 	4L 	145 	1,999 	5M 	8,2 	
250 	Mondeo 2.0 	4L 	200 	1,999 	6PS 	8,7 	
251 	Mondeo 2.0 	4L 	203 	1,999 	6PS 	8,9 	
252 	Mondeo 5D 2.0 T 	4L 	240 	1,999 	6PS 	8,3 	
253 	Mondeo 2.0 D 	4L 	130 	1,997 	6A 	7,3D 	
254 	Mondeo 2.0 TD 	4L 	140 	1,997 	6A 	7,4D 	
255 	Mondeo 2,0 TD 	4L 	140 	1,997 	6M 	7,3D 	
256 	Mondeo 2.0 TDCi 	4L 	140 	1,997 	6M 	7,4D 	
257 	Mondeo 2.2 D 	4L 	150 	2,198 	6M 	6,5D 	
258 	Mondeo 2.3 	4L 	160 	2,261 	6A 	11,0 	
259 	Mondeo 2.5 	6V 	170 	2,495 	6M 	10,3 	
260 	Mondeo 2.5 T 	5L 	220 	2,521 	6M 	10,0 	
261 	Mondeo 3.0 	6V 	204 	2,967 	6M 	10,9 	
262 	Ranger 2.5 TD Double Cab 4WD 	4L 	143 	2,499 	5A 	12,2D 	
263 	Ranger 2.2 TD 4WD 	4L 	150 	2,198 	6M 	9,3D 	
264 	S-Max 2.3 	4L 	161 	2,261 	6A 	10,8 	
265 	S-Max 2.5 T 	5L 	220 	2,521 	6M 	10,3 	
266 	Tourneo 1.8 TDCi 	4L 	75 	1,753 	5M 	7,5D 	
267 	Tourneo Connect 1.8 D 	4L 	75 	1,753 	5M 	7,6D 	
268 	Tourneo Connect 1,8 TDCi 	4L 	90 	1,753 	5M 	8,0D 	
269 	Tourneo Connect 1.8 D 	4L 	110 	1,753 	5M 	7,7D 	
	GMC 						
270 	GMC Savana 2500 6,0 	8V 	323 	5,967 	4A 	19,3D 	
	Great Wall 						
271 	CC 6460 KM27 2,0 4WD 	4L 	122 	1,997 	5M 	11,0 	
272 	CC 6460 2.2 4WD 	4L 	105 	2,237 	5M 	11,2 	
273 	CC1021LR 	4L 	105 	2,237 	5M 	11,4 	
274 	Hover H3 2.0 4WD 	4L 	122 	1,997 	5M 	11,7 	
275 	Hover 2.4 4WD 	4L 	127 	2,351 	5M 	11,6 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
276 	Hover H5 2,4 4WD 	4L 	136 	2,378 	5M 	10,9 	
	Honda 						
277 	Accord 2.0 	4L 	155 	1,998 	5M 	8,7 	
278 	Accord 2.0 	4L 	155 	1,997 	5A 	9,3 	
279 	Accord 2.4 	4L 	201 	2,354 	5A 	10,3 	
280 	Accord 2.4 	4L 	190 	2,354 	5A 	10,2 	
281 	Civic 1.6 	4L 	110 	1,590 	5M 	7,7 	
282 	Civic 1.8 	4L 	140 	1,799 	6M 	7,9 	
283 	Civic 1.8 	4L 	140 	1,798 	5A 	8,5 	
284 	CR-V 2.0 4WD 	4L 	150 	1,997 	6M 	9,6 	
285 	CR-V 2.4 4WD 	4L 	166 	2,354 	5A 	10,6 	
286 	Legend V6 3.5 SH-AWD 	6V 	295 	3,471 	5A 	12,8 	
287 	Pilot 3.5 4WD 	6V 	257 	3,471 	5A 	14,0 	
	Hyundai 						
288 	Accent 1.5 	4L 	90 	1,495 	5M 	7,8 	
289 	Accent 1.5 	4L 	102 	1,495 	5M 	7,9 	
290 	Hyundai Elantra 1.8 	4L 	150 	1,797 	6A 	8,2 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
291 	Elantra 1.6 	4L 	107 	1,599 	5M 	8,1 	
292 	Elantra 1.6 	4L 	105 	1,599 	5M 	8,3 	
293 	Elantra 1.6 GLS 	4L 	122 	1,591 	4A 	8,8 	
294 	Elantra 1.6 GLS 	4L 	122 	1,591 	5M 	7,6 	
295 	Elantra 1.8 GLS 	4L 	132 	1,796 	4A 	9,0 	
296 	Genesis 3.8 	6V 	290 	3,778 	6A 	12,9 	
297 	Getz 1.4 	4L 	97 	1,399 	5M 	7,3 	
298 	Getz 1.4 	4L 	97 	1,399 	4A 	8,0 	
299 	Grandeur 2.7 GLS 	6V 	192 	2,656 	5A 	11,1 	
300 	Grandeur 3.0 	6V 	250 	2,999 	6A 	11,2 	
301 	H1 2.4 MPI 	4L 	174 	2,359 	4A 	14,0 	
302 	H1 2.5 TD 4WD 	4L 	100 	2,476 	5M 	12.1D 	
303 	H1 2.5 CRDi 	4L 	116 	2,497 	6M 	9,2D 	
304 	H1 2.5 TD 	4L 	170 	2,497 	5M 	10,4D 	
305 	i30 1.4 	4L 	109 	1,396 	5M 	6,9 	
306 	i30 1.6 GL 	4L 	125 	1,591 	5M 	7,5 	
307 	i30 1.6 GLS 	4L 	126 	1,591 	4A 	8,3 	
308 	iX35 2.0 GLS 4WD Comfort 	4L 	150 	1,998 	5M 	9,1 	
309 	IX55 3.8 4WD 	6V 	264 	3,778 	6A 	14,2 	
310 	Matrix 1.6 GL 	4L 	103 	1,599 	4A 	9,2 	
311 	Matrix 1.6 GL 	4L 	103 	1,599 	5M 	8,8 	
312 	NF 2.0 GL 	4L 	145 	1,998 	5M 	8,6 	
313 	NF 2.0 GL 	4L 	152 	1,998 	5M 	9,4 	
314 	NF 2.0 	4L 	164 	1,998 	5M 	8,8 	
315 	NF 2.4 GLS 	4L 	174 	2,359 	5A 	10,6 	
316 	NF Sonata 2.0 GL 	4L 	152 	1,998 	4A 	9,8 	
317 	Sanata Fe 2.2 D 4WD 	4L 	150 	2,188 	5A 	9,6D 	
318 	Santa Fe 2.2 TD 4WD 	4L 	197 	2,199 	6A 	8,5D 	
319 	Santa Fe 2.4 4WD 	4L 	174 	2,359 	6A 	10,9 	
320 	Santa Fe 2.7 GLS 4WD 	6V 	189 	2,656 	5M 	10,9 	
321 	Santa Fe 2.7 4WD 	6V 	189 	2,656 	4A 	12,0 	
322 	Solaris 1.4 	4L 	107 	1,396 	5M 	7,1 	
323 	Solaris 1.4 	4L 	107 	1,396 	4A 	7,5 	
324 	Solaris 1.6 	4L 	123 	1,591 	5M 	7,4 	
325 	Solaris 1.6 	4L 	123 	1,591 	4A 	8,1 	
326 	Sonata 2.0 MPI 	4L 	150 	1,998 	6M 	9,3 	
327 	Sonata 2.0 	4L 	137 	1,975 	5M 	9,4 	
328 	Sonata 2.0 	4L 	137 	1,997 	4A 	10,7 	
329 	Sonata 2.0 MPI 	4L 	150 	1,998 	6A 	9,0 	
330 	Sonata 2.4 MPI 	4L 	178 	2,359 	6A 	9,6 	
331 	Sonata 2.7 	6V 	172 	2,657 	5M 	10,4 	
332 	Sonata V 2.7 	6V 	178 	2,656 	4A 	11,2 	
333 	Starex 2.5 D 	4L 	100 	2,476 	5M 	10,5D 	
334 	Trajet 2.0 	4L 	140 	1,997 	5M 	9,5 	
335 	Trajet 2.0 	4L 	140 	1,975 	4A 	10,5 	
336 	Tucson 2.0 GL 2WD 	4L 	141 	1,975 	5M 	9,0 	
337 	Tucson 2.0 CRDI 4WD 	4L 	112 	1,991 	4A 	9,3D 	
338 	Verna 1.4 GL 	4L 	97 	1,399 	4A 	7,9 	
339 	Verna 1.4 GL 	4L 	97 	1,399 	5M 	7,2 	
	Jeep 						
340 	Commander 4.7 4WD 	8V 	231 	4,701 	5A 	18,1 	
341 	Grand Cherokee Laredo 3.6 4 WD 	6V 	286 	3,604 	5A 	15,2 	
	Jaguar 						
342 	Jaguar XJ 5.0 АИ-98 	8V 	470 	5,000 	6A 	14,1 	
343 	S-Type 2,5 	6V 	200 	2,497 	6A 	11,0 	
344 	XF 4,2 	8V 	298 	4,196 	6A 	13,2 	
	KIA 						
345 	Carens 2.0 	4L 	145 	1,998 	5M 	9,4 	
346 	Carnival 2.7 	6V 	189 	2,656 	4A 	13,2 	
347 	Carnival 2.9 D 	4L 	185 	2,902 	5M 	9,5D 	
348 	Carnival 2.9 TD 	4L 	185 	2,902 	5A 	10,0D 	
349 	Ceed 1.4 	4L 	109 	1,396 	5M 	7,8 	
350 	Ceed 1.4 SW 	4L 	109 	1,396 	5M 	7,9 	
351 	Ceed 1.6 	4L 	122 	1,591 	5M 	8,0 	
352 	Ceed 1.6 SW 	4L 	122 	1,591 	5M 	8,4 	
353 	Ceed 2,0 	4L 	143 	1,975 	4A 	8,7 	
354 	Ceed 2.0 SW 	4L 	143 	1,975 	4A 	8,8 	
355 	Cerato 1.6 	4L 	105 	1,599 	5M 	8,3 	
356 	Cerato 1.6 	4L 	105 	1,599 	4A 	8,8 	
357 	Cerato 1.6 	4L 	122 	1,591 	5M 	8,1 	
358 	Cerato 1.6 	4L 	126 	1,591 	6A 	8,2 	
359 	Cerato 1.6 	4L 	126 	1,591 	6M 	7,6 	
360 	Magentis 2.0 	4L 	144 	1,998 	5M 	8,5 	
361 	Magentis 2.0 	4L 	164 	1,998 	5M 	8,3 	
362 	Magentis 2.7 	6V 	188 	2,657 	5A 	10,4 	
363 	Mohave (HM) 3.8 4WD 	6V 	275 	3,778 	5A 	14,7 	
364 	Opirus 3.8 	6V 	266 	3,778 	5A 	12,1 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
365 	Optima 2.0 MPI 	4L 	150 	1,999 	6A 	9,0 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
366 	Rio 1.4 	4L 	97 	1,399 	5M 	7,4 	
367 	Rio 1.4 	4L 	97 	1,399 	4A 	8,6 	
368 	Rio 1.4 MPI 	4L 	107 	1,396 	5M 	7,1 	
369 	Rio 1.6 	4L 	115 	1,599 	4A 	8,1 	
370 	Rio 1.6 MPI 	4L 	123 	1,591 	5M 	7,4 	
371 	Sorento 2.5 TD 	4L 	170 	2,497 	5M 	9.6D 	
372 	Sorento 2.2D XM 	4L 	197 	2,199 	6A 	9,3D 	
373 	Sorento 2.4 4WD 	4L 	174 	2,359 	6A 	10,9 	
374 	Sorento 2.4 4WD 	4L 	174 	2,359 	6M 	10,5 	
375 	Sorento 3.3 4WD 	6V 	247 	3,342 	5A 	12,8 	
376 	Sorento 3.5 	6V 	195 	3,497 	5A 	13,1 	
377 	Soul 1.6 	4L 	124 	1,591 	5M 	8,0 	
378 	Spectra 1.6 	4L 	101 	1,594 	4A 	8,9 	
379 	Spectra 1.6 	4L 	102 	1,594 	5M 	8,2 	
380 	Sportage 2.0 4WD 	4L 	141 	1,975 	5M 	10,4 	
381 	Sportage 2.0 4WD 	4L 	150 	1,998 	6A 	10,3 	
382 	Sportage 2.0 D 4 WD 	4L 	112 	1,991 	4A 	9,3D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
383 	Sportage 2.0 D 4WD 	4L 	112 	1,991 	5M 	8,8D 	
384 	Sоrento 3.5 	6V 	195 	3,497 	4A 	13,7 	
	Lexus 						
385 	ES 350 	6V 	277 	3,456 	6A 	11,8 	
386 	GS 300 	6V 	249 	2,995 	6A 	11,1 	
387 	GS 350 AWD 	6V 	307 	3,456 	6A 	12,1 	
388 	GS 430 	8V 	283 	4,293 	6A 	13,1 	
389 	GS 450h 	6V 	296 	3,456 	CVT 	9,4 	
390 	GX 460 AWD 	8V 	296 	4,608 	6A 	16,7 	
391 	GX 470 AWD 	8V 	238 	4,664 	5A 	17,0 	
392 	IS 250 	6V 	208 	2,500 	6A 	11,0 	
393 	LS460 	8V 	380 	4,608 	8A 	11,7 	
394 	LS460L AWD 	8V 	367 	4,608 	8A 	13,5 	
395 	LS 600hL 	8V 	394 	4,969 	CVT 	12,0 	
396 	LX 470 AWD 	8V 	238 	4,664 	5A 	17,7 	
397 	LX 570 AWD 	8V 	367 	5,663 	6A 	18,4 	
398 	RX 330 AWD 	6V 	230 	3,302 	5A 	13,2 	
399 	RX 350 AWD 	6V 	277 	3,456 	6A 	12,9 	
400 	RX 350 AWD 	6V 	276 	3,456 	5A 	13,2 	
401 	RX 450h AWD 	6V 	249 	3,456 	CVT 	10,5 	
	Mazda 						
402 	3 1.6 	4L 	105 	1,598 	4A 	8,6 	
403 	3 1.6 	4L 	105 	1,598 	5M 	8,0 	
404 	3 2.0 	4L 	150 	1,999 	6M 	8,5 	
405 	5 2.0 	4L 	144 	1,999 	5A 	9,4 	
406 	5 2.0 	4L 	145 	1,999 	5M 	9,1 	
407 	6 1.8 	4L 	120 	1,798 	5M 	8,9 	
408 	6 2.0 	4L 	147 	1,999 	6M 	9,1 	
409 	6 2.3 	4L 	166 	2,261 	5A 	9,7 	
410 	6 2.5 	4L 	170 	2,488 	6M 	8,7 	
411 	CX-7 2.3 T 4WD 	4L 	238 	2,261 	6A 	13,0 	
412 	CX-9 3.7 4WD 	6V 	277 	3,726 	6A 	14,0 	
413 	MPV 2.3 	4L 	141 	2,261 	5M 	11,2 	
	Mercedes-Benz 						

414 	A150 	4L 	95 	1,498 	CVT 	6,8 	
415 	A170 	4L 	116 	1,699 	CVT 	7,3 	
416 	B170 	4L 	116 	1,699 	CVT 	7,5 	
417 	B200 	4L 	136 	2,037 	CVT 	7,8 	
418 	C180K 	4L 	156 	1,796 	5A 	9,0 	
419 	C180K 	4L 	156 	1,796 	6M 	8,6 	
420 	C200K 	4L 	184 	1,796 	5A 	9,2 	
421 	C200K 	4L 	184 	1,796 	6M 	8,8 	
422 	C200 CGI 	4L 	184 	1,796 	7A 	8,3 	
423 	C230 	6V 	204 	2,496 	7A 	9,9 	
424 	C240 2.6 4Matic 	6V 	170 	2,597 	5A 	12,1 	
425 	C250 CGI 1.8 	4L 	204 	1,796 	5A 	9,1 	
426 	C280 4Motion 	6V 	231 	2,997 	5A 	11,2 	
427 	CL 600 	12V 	517 	5,513 	5A 	18 	
428 	CLS 350 	6V 	272 	3,498 	7A 	10,9 	
429 	E200CGI 1.8 	4L 	184 	1,796 	5A 	9,2 	
430 	E200CGI Bluefficiency (St-St) 	4L 	184 	1,796 	7A 	8,8 	
431 	E230 	6V 	204 	2,496 	7A 	10,3 	
432 	E250 2.1CDI 	4L 	204 	2,143 	5A 	7,9D 	
433 	E250 CGI 	4L 	204 	1,796 	7A 	7,9 	
434 	E280 3.0 	6V 	231 	2,996 	7A 	10,2 	
435 	E280 4Matic 	6V 	231 	2,997 	5A 	12,3 	
436 	E300 	6L 	231 	2,996 	7A 	10,5 	
437 	E320 CDI 	6L 	204 	3,227 	5A 	8,8D 	
438 	E350 	6V 	272 	3,498 	7A 	11,1 	
439 	E350 4Matic 	6V 	272 	3,498 	7A 	11,3 	
440 	E350 4Matic 	6V 	306 	3,498 	7A 	10,1 	
441 	E350 4Matic
Bluefficiency (St-St) 	6V 	306 	3,498 	7A 	10,6 	
442 	E350 CDI Bluefficiency (St-St) 	6V 	231 	2,987 	7A 	8,2D 	
443 	G500 4Matic 	8V 	296 	4,966 	7A 	16,5 	
444 	G500 4Matic 	8V 	388 	5,461 	7A 	17,4 	
445 	G500L 4Matic 	8V 	388 	5,461 	7A 	17,9 	
446 	GL 500 4Matic 	8V 	388 	5,462 	7A 	16,1 	
447 	GL350 CDI 4Matic 	6V 	224 	2,987 	7A 	10,3D 	
448 	GL450 4Matic 	8V 	340 	4,664 	7A 	15,0 	
449 	GLK 280 4Matic 	6V 	231 	2,996 	7A 	11,6 	
450 	GLK 350 4Matic 	6V 	272 	3,498 	7A 	12,3 	
451 	ML 350 4Matic 	6V 	272 	3,498 	7A 	12,9 	
452 	ML 350 4Matic 	6V 	306 	3,498 	7A 	11,5 	
453 	ML 500 4Matic 	8V 	306 	4,966 	7A 	15,0 	
454 	ML 500 4 Matic 	8V 	388 	5,461 	7A 	14,6 	
455 	R350 4Matic 	6V 	272 	3,498 	7A 	12,9 	
456 	S350 4Matic 	6V 	272 	3,498 	7A 	11,8 	
457 	S350 4Matic 	6V 	306 	3,498 	7A 	11,4 	
458 	S350L Bluefficiency (St-St) 	6V 	306 	3,498 	7A 	10,9 	
459 	S430 4Matic 	8V 	279 	4,266 	5A 	14,2 	
460 	S450L 4Matic 	8V 	340 	4,664 	7A 	13,1 	
461 	S500L 4Matic 	8V 	388 	5,462 	7A 	14,2 	
462 	S500 4Matic Bluefficiency (St-St) 	8V 	435 	4,663 	7A 	12,6 	
463 	S500L 4Matic 	8V 	306 	4,996 	6A 	15,0 	
464 	S600 	12V 	517 	5,513 	7A 	15,7 	
465 	S600 	12V 	500 	5,513 	5A 	16,8 	
466 	S600 (бронир.) 	12V 	517 	5,513 	7A 	20,0 	
467 	S600L (бронир.) 	12V 	517 	5,513 	5A 	22,0 	
468 	Viano 2.2 CDI 	4L 	150 	2,148 	5A 	10,5D 	
469 	Viano 3.2 	6V 	218 	3,199 	5A 	13,8 	
	Lifan 						
470 	Lifan 620 Solano 1.6 	4L 	106 	1,587 	5M 	8,2 	
471 	Lifan Breez 1.6 	4L 	106 	1,587 	5M 	8,1 	
	Mitsubishi 						
472 	ASX 1.8 	4L 	140 	1,798 	CVT 	8,5 	
473 	Colt 1.3 Invite 	4L 	95 	1,332 	6M 	6,5 	
474 	Delica 3.0 4WD 	6V 	185 	2,972 	4A 	14,5 	
475 	Galant 2.4 	4L 	158 	2,378 	4A 	10,8 	
476 	Grandis 2.4 	4L 	165 	2,378 	5M 	10,2 	
477 	L200 2.5 TD 4WD 	4L 	136 	2,477 	5M 	9,8D 	
478 	L200 2.5 TD 4WD 	4L 	136 	2,477 	4A 	11,0D 	
479 	Lancer 1.4 	4L 	82 	1,299 	5M 	7,6 	
480 	Lancer 1.5 	4L 	109 	1,499 	4A 	8,5 	
481 	Lancer 1.5 	4L 	109 	1,499 	5M 	7,7 	
482 	Lancer 2.0 	4L 	135 	1,997 	5M 	9,2 	
483 	Lancer X 1.5 	4L 	109 	1,499 	4A 	8,5 	
484 	Lancer X 1.8 	4L 	143 	1,798 	5M 	8,6 	
485 	Lancer X 2.0 	4L 	150 	1,998 	CVT 	9,7 	
486 	Lancer X 2.0 	4L 	150 	1,998 	5M 	9,2 	
487 	Outlander 2.0 XL 2WD 	4L 	147 	1,998 	CVT 	8,6 	
488 	Outlander 2,4 XL 4WD 	4L 	170 	2,36 	CVT 	10,2 	
489 	Outlander 3.0 4WD 	6L 	220 	2,998 	6A 	12,1 	
490 	Pajero 3.2 DID LWB 4WD 	4L 	160 	3,200 	5M 	10,9D 	
491 	Pajero 3.8 LWB 4WD 	6V 	250 	3,828 	5A 	15,5 	
492 	Pajero IV 3.0 4WD 	6V 	178 	2,972 	5A 	13,2 	
493 	Pajero IV 3.8 	6V 	250 	3,828 	5A 	15,1 	
494 	Pajero Sport 2.5 TD 4WD 	4L 	99 	2,477 	5M 	11,1D 	
495 	Pajero Sport 2.5 TD 4WD 	4L 	178 	2,477 	5A 	11,3D 	
496 	Pajero Sport 3.0 4WD 	6V 	220 	2,998 	5A 	13,9 	
497 	Pajero Wagon 3,0 LGL 	6V 	177 	2,972 	4A 	15,5 	
498 	Space Star 1.8 	4L 	112 	1,834 	5M 	8,7 	
499 	Space Star 1.8 4WD 	4L 	112 	1,834 	4A 	9,5 	
	Nissan 						
500 	Almera Classic 1.6 	4L 	107 	1,596 	5M 	7,9 	
501 	Almera Classic 1.6 	4L 	107 	1,596 	4A 	8,1 	
502 	Armada 5.6 4WD 	8V 	305 	5,598 	5A 	17,5 	
503 	Bluebird Sylphy 1.5 4WD 	4L 	109 	1,498 	4A 	8,5 	
504 	Bluebird Sylphy 2.0 	4L 	133 	1,997 	CVT 	8,3 	
505 	Lafesta 2.0 4WD 	4L 	129 	1,997 	CVT 	9,0 	
506 	Maxima 3.0 	6V 	200 	2,988 	5M 	10,1 	
507 	Murano 3.5 4WD 	6V 	234 	3,498 	CVT 	14,1 	
508 	Murano 3.5 4WD 	6V 	249 	3,498 	CVT 	12,0 	
509 	Navara 2.5 TD 	4L 	174 	2,488 	5A 	10,6D 	
510 	Navara 2.5 TD Double Cab 	4L 	174 	2,488 	6M 	10D 	
511 	Navara 3.0 D 	6V 	231 	2,991 	5A 	10,9D 	
512 	Note 1.4 Comfort 	4L 	88 	1,386 	5M 	7,3 	
513 	Note 1.6 Comfort 	4L 	110 	1,598 	5M 	7,9 	
514 	Note 1.6 Luxury 	4L 	110 	1,598 	4A 	8,3 	
515 	Pathfinder 2.5 D 4WD 	4L 	174 	2,488 	5A 	11,2D 	
516 	Pathfinder 2.5 TD 4WD 	4L 	190 	2,488 	6M 	9,8D 	
517 	Pathfinder 2.5 TD 4WD 	4L 	190 	2,488 	5A3 	10,7D 	
518 	Pathfinder 3.0 TD AWD 	6V 	231 	2,991 	7A 	11,0D 	
519 	Pathfinder 4.0 4WD 	6V 	269 	3,954 	5A 	15,9 	
520 	Pathfinder Armada 5.6 4WD 	8V 	305 	5,552 	5A 	18,5 	
521 	Patrol 3.0 D Elegance 	4L 	160 	2,953 	5M 	13,4D 	
522 	Patrol 5.6 	8V 	405 	5,552 	7A 	18,1 	
523 	Primera Elegance 1.8 	4L 	116 	1,796 	4A 	9,3 	
524 	Qashaqi 1.6 	4L 	115 	1,598 	5M 	8,0 	
525 	Qashaqi 2.0 	4L 	141 	1,997 	6M 	9,3 	
526 	Qashaqi 2.0 AWD 	4L 	141 	1,997 	CVT 	9,4 	
527 	Safari 4.8 Grand Road Limited 4WD 	6L 	245 	4,758 	5A 	20,0 	
528 	Serena 2.0 4WD 	4L 	129 	1,997 	CVT 	11,1 	
529 	Serena 2.0 4WD 	4L 	145 	1,998 	4A 	11,5 	
530 	Serena 2.0 C-25 	4L 	137 	1,997 	CVT 	9,2 	
531 	Teana 2.5 4WD 	6V 	182 	2,488 	CVT 	10,0 	
532 	Teana 2.5 4WD 	4L 	167 	2,488 	CVT 	10,4 	
533 	Teana 3.5 	6V 	245 	3,498 	CVT 	11,3 	
534 	Teana 3.5 Premium 	6V 	245 	3,498 	4A 	12,8 	
535 	Teana 3.5 Premium 	6V 	249 	3,498 	CVT 	11,2 	
536 	Terrano 3.0 D 	4L 	154 	2,953 	5M 	10.5D 	
537 	Tiida 1.6 	4L 	110 	1,598 	4A 	8,3 	
538 	Tiida 1.6 	4L 	110 	1,598 	5M 	7,5 	
539 	Tiida 1.8 Tekna 	4L 	126 	1,797 	6M 	8,5 	
540 	Tiida Latio 1.5 4WD 	4L 	109 	1,498 	4A 	8,3 	
541 	X-Trail 2.5 AWD 	4L 	165 	2,488 	5M 	10,0 	
542 	X-Trail 2.0 AWD 	4L 	141 	1,997 	6M 	9,7 	
543 	X-Trail 2.2 TD 	4L 	136 	2,184 	6M 	8.3D 	
544 	X-Trail 2.5 AWD 	4L 	165 	2,448 	5M 	10,5 	
545 	X-Trail 2.5 AWD 	4L 	169 	2,488 	6M 	10,6 	
546 	X-Trail 2.5 AWD 	4L 	169 	2,488 	CVT 	9,8 	
	Opel 						
547 	Antara 2.4 4WD 	4L 	140 	2,405 	5A 	11,7 	
548 	Antara 3.2 4WD 	6V 	227 	3,195 	5A 	13,7 	
549 	Astra 1.6 	4L 	115 	1,598 	5M 	7,5 	
550 	Astra 1.8 	4L 	140 	1,796 	5M 	8,2 	
551 	Insignia 1.6 T 	4L 	180 	1,598 	6M 	8,9 	
552 	Insignia 2.0 T 	4L 	220 	1,998 	6A 	11,0 	
553 	Insignia 2.8 T 4WD 	6V 	260 	2,792 	6A 	12,5 	
554 	Meriva 1.4 	4L 	90 	1,364 	5M 	7,4 	
555 	Vectra 1.8 	4L 	140 	1,796 	5M 	8,1 	
556 	Vectra 1.8 	4L 	140 	1,796 	5A 	8,4 	
557 	Vectra 2.0 T 	4L 	175 	1,998 	6M 	9,2 	
558 	Vectra 2.2 	4L 	155 	2,198 	5A 	9,6 	
559 	Vectra 2.8 T 	6V 	230 	2,792 	6M 	11,1 	
560 	Vectra 2.8 T 	6V 	250 	2,792 	6A 	12,0 	
561 	Zafira 1.9 TD 	4L 	100 	1,91 	6M 	6,6D 	
562 	Zafira 1.6 	4L 	115 	1,598 	5M 	8,4 	
563 	Zafira 1.8 	4L 	140 	1,796 	5M 	9,0 	
	Peugeot 						
564 	206 SW 1.6 	4L 	109 	1,587 	5M 	7,4 	
565 	407 	4L 	140 	1,997 	4A 	10,2 	
566 	407 1.8 	4L 	125 	1,749 	5M 	8,1 	
567 	407 2.0 	4L 	136 	1,997 	5M 	9,0 	
568 	407 2.9 	6V 	211 	2,946 	6A 	10,8 	
569 	Partner 1.4 	4L 	75 	1,36 	5M 	8,3 	
570 	Partner 1.9 D 	4L 	69 	1,868 	5M 	7.4D 	
571 	Partner Tepee 1.6 	4L 	120 	1,598 	5M 	8,7 	
572 	Partner Tepee 1.6 TD 	4L 	90 	1,56 	5M 	6,6D 	
	Porsche 						
573 	Cayenne S 4.5 	8V 	340 	4,511 	6A 	15,7 	
574 	Cayenne S 4.8 	8V 	385 	4,806 	6A 	16,5 	
	Renault 						
575 	Clio Symbol 1.4 	4L 	98 	1,39 	4A 	7,7 	
576 	Clio Symbol EX 1.4 	4L 	98 	1,39 	5M 	7,2 	
577 	Duster 1.5 TD AWD 	4L 	90 	1,461 	6M 	6,0D 	
578 	Duster 1.6 4WD 	4L 	102 	1,598 	6M 	9,0 	
579 	Fluence 1.6 	4L 	106 	1,598 	5M 	7,6 	
580 	Fluence 1.6 	4L 	106 	1,598 	4A 	8,4 	
581 	Kangoo 1.4 	4L 	75 	1,39 	5M 	8,1 	
582 	Kangoo 1.4 	4L 	75 	1,39 	4A 	8,9 	
583 	Kangoo 1.5 D 	4L 	68 	1,461 	5M 	6,2D 	
584 	Kangoo 1.6 	4L 	84 	1,598 	5M 	8,9 	
585 	Koleos 2.5 4WD 	4L 	171 	2,488 	CVT 	10,2 	
586 	Logan 1.6 	4L 	84 	1,598 	5M 	7,3 	
587 	Logan 1.6 	4L 	87 	1,598 	5M 	7,4 	
588 	Logan 1.6 	4L 	90 	1,598 	5M 	7,6 	
589 	Logan 1.6 	4L 	103 	1,598 	4A 	9,8 	
590 	Megane 1.6 (hatchback) 	4L 	100 	1,598 	5M 	7,9 	
591 	Megane II 1.6 	4L 	113 	1,596 	4A 	9,1 	
592 	Megane II 1.6 	4L 	113 	1,598 	5M 	7,8 	
593 	Megane II 2.0 	4L 	135 	1,998 	4A 	8,8 	
594 	Megane II 2.0 	4L 	135 	1,998 	6M 	8,5 	
595 	Sandero 1.6 	4L 	84 	1,598 	5M 	7,9 	
596 	Sandero 1.6 	4L 	102 	1,598 	5M 	8,2 	
597 	Scenic 1.5 D 	4L 	106 	1,461 	6M 	5,8D 	
598 	Symbol 1.4 	4L 	75 	1,39 	5M 	7,8 	
599 	Symbol 1.4 	4L 	98 	1,39 	5M 	7,9 	
	Rover 						
600 	Land Rover Defender 110 2.5 TD 4WD 	5L 	122 	2,495 	5M 	12.3D 	
601 	Land Rover Defender 110 2.4TD 4WD 	4L 	122 	2,402 	6M 	12,1D 	
602 	Land Rover Defender 90 2.5 TD 4WD 	5L 	122 	2,495 	5M 	12,0D 	
603 	Land Rover Discovery III 4.4 4WD 	8V 	300 	4,394 	6A 	17,7 	
604 	Land Rover Discovery IV 2.7 TD 4WD 	6V 	190 	2,72 	6A 	12,4D 	
605 	Land Rover Discovery IV 3.0 TD 4WD 	6V 	245 	2,993 	6A 	11,9D 	
606 	Land Rover Freelander 2.2 TD 4WD 	4L 	160 	2,179 	6A 	9,1D 	
607 	Land Rover Freelander II 3.2 4WD 	6L 	233 	3,192 	6A 	12,5 	
608 	Range Rover 5.0 	8V 	510 	4,99 	6A 	18,2 	
	Saab 						
609 	9-5 2.0 Linear 	4L 	150 	1,985 	5A 	10,5 	
	Seat 						
610 	Leon 1.6 	4L 	102 	1,595 	5M 	8,5 	
	Skoda 						
611 	Fabia 1.2 	3L 	69 	1,198 	5M 	6,5 	
612 	Fabia 1.6 	4L 	105 	1,598 	6A 	8,6 	
613 	Felicia Combi 1.4 	4L 	86 	1,390 	5M 	7,1 	
614 	Octavia 1.4 	4L 	75 	1,390 	5M 	7,7 	
615 	Octavia 1.4 	4L 	80 	1,390 	5M 	7,5 	
616 	Octavia 1.4 TSI 	4L 	122 	1,390 	6M 	7,1 	
617 	Octavia 1.6 	4L 	102 	1,595 	6A 	8,9 	
618 	OctaviaM5 1.6 	4L 	102 	1,595 	5M 	7,8 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
619 	Octavia 1.6 FSI 	4L 	115 	1,598 	5M 	7,6 	
620 	Octavia 1.6 	4L 	115 	1,598 	6A 	8,2 	
621 	Octavia 1.6 FSI 	4L 	116 	1,598 	5M 	7,9 	
622 	Octavia 1.8 TFSI 	4L 	160 	1,798 	6M 	8,4 	
623 	Octavia 1.8 TFSI 	4L 	160 	1,798 	7DSG 	8,2 	
624 	Octavia 1.8 TSI 	4L 	152 	1,798 	6M 	8,1 	
625 	Octavia 2.0 FSI 	4L 	150 	1,984 	6A 	9,2 	
626 	Octavia Combi 1.6 	4L 	102 	1,595 	6A 	8,8 	
627 	Octavia 1.6 Combi 	4L 	102 	1,595 	5M 	8,0 	
628 	Octavia 1,6 Combi 	4L 	115 	1,598 	6A 	8,3 	
629 	Octavia Combi 2,0 FSI 	4L 	150 	1,984 	6M 	8,8 	
630 	Octavia Scout 1.8 TSI 4WD 	4L 	160 	1,798 	6M 	9,2 	
631 	Octavia Scout 2.0 FSI 4WD 	4L 	150 	1,984 	6M 	8,9 	
632 	Octavia Tour 1.8 T 	4L 	150 	1,781 	5M 	8,5 	
633 	Roomster 1.4 	4L 	86 	1,39 	5M 	8,0 	
634 	Superb 1.8 	4L 	150 	1,784 	5A 	9,7 	
635 	Superb 1.8 TFSI 	4L 	160 	1,798 	6M 	8,6 	
636 	Superb 2.8 	6V 	193 	2,771 	5A 	11,1 	
637 	Superb 3.6 FSI 4WD 	6VR 	260 	3,597 	6DSG 	11,8 	
638 	Yeti 1.8 TSI 	4L 	152 	1,798 	6DSG 	9,0 	
	Ssang Yong 						
639 	Actyon 2.0 AWD 	4L 	149 	1,998 	6M 	10,1 	
640 	Actyon 2.0TD AWD 	4L 	141 	1,998 	5M 	9,0D 	
641 	Actyon 2.0TD AWD 	4L 	175 	1,998 	6M 	7,7D 	
642 	Actyon 2.0TD 4WD 	4L 	175 	1,998 	6A 	8,7D 	
643 	Actyon 2.3 AWD 	4L 	150 	2,295 	5M 	13,1 	
644 	Actyon 2.3 AWD 	4L 	150 	2,295 	4A 	13,7 	
645 	Kyron 2.3 AWD 	4L 	150 	2,295 	5A 	13,8 	
646 	Kyron 2.3 AWD 	4L 	150 	2,295 	5M 	12,8 	
647 	Kyron 2.3 4WD 	4L 	150 	2,295 	6A 	13,5 	
648 	Kyron 2.0 D AWD 	4L 	141 	1,998 	6A 	10,0D 	
649 	Kyron 2.0 TD AWD 	4L 	141 	1,998 	5M 	9,7D 	
650 	Rodius 2.7TD AWD 	5L 	165 	2,696 	5A 	11,5D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
651 	Rexton 2.7TD AWD 	5L 	165 	2,696 	5M 	11,1D 	
652 	Rexton 3.2 AWD 	6L 	220 	3,199 	4A 	15,5 	
653 	Rexton RX 230 AWD 	4L 	150 	2,295 	5M 	12,5 	
654 	Rexton RX 320 AWD 	6L 	220 	3,199 	5A 	15,3 	
	Subaru 						

655 	B9 Tribeca 3,0 	6B 	245 	2,999 	5A 	14,4 	
656 	Forester 2.0 	4B 	125 	1,994 	4A 	10,6 	
657 	Forester 2.0 	4B 	158 	1,994 	5M 	10,3 	
658 	Forester 2.5 	4B 	172 	2,457 	4A 	10,9 	
659 	Forester 2.5 	4B 	230 	2,457 	4A 	12,0 	
660 	Forester 2.5 XT 	4B 	230 	2,457 	5M 	11,6 	
661 	Impreza 1.5 	4B 	100 	1,493 	4A 	9,3 	
662 	Impreza 1.5 	4B 	100 	1,493 	5M 	8,7 	
663 	Impreza 2,0 	4B 	140 	1,994 	4A 	9,1 	
664 	Impreza 2,5 	4B 	301 	2,457 	6M 	10,8 	
665 	Legacy Outback 2.5 	4B 	167 	2,457 	CVT 	9,7 	
666 	Legacy Outback 3.0 	6B 	245 	2,999 	5A 	11,0 	
	Suzuki 						
667 	Grand Vitara 2.0 4WD 	4L 	140 	1,995 	5M 	10,0 	
668 	Grand Vitara 2.0 4WD 	4L 	140 	1,995 	4A 	10,4 	
669 	Grand Vitara 2.4 4WD 	4L 	169 	2,393 	4A 	11,3 	
670 	Grand Vitara 3.2 4WD 	6V 	233 	3,195 	5A 	13,2 	
671 	Liana 1.6 	4L 	106 	1,586 	4A 	8,5 	
672 	Liana 1.6 4WD 	4L 	106 	1,586 	5M 	9,1 	
673 	SX4 1.6 4WD 	4L 	107 	1,586 	5M 	7,8 	
	TAGAZ 						
674 	Road Partner 2.3 4WD 	4L 	150 	2,295 	5M 	12,5 	
675 	KJ Tager 2.3 2WD 	4L 	150 	2,295 	5M 	12,0 	
676 	KJ Tager 2.9 D 	5L 	120 	2,874 	5M 	9,7D 	
677 	KJ Tager 2.9 D 	5L 	129 	2,874 	5M 	10,2D 	
678 	KJ Tager 3.2 4WD 	6L 	220 	3,199 	4A 	18,4 	
679 	Vega C100 1.6 	4L 	124 	1,597 	5M 	7,5 	
	Toyota 						
680 	Allion 1.8 4WD 	4L 	125 	1,794 	4A 	9,4 	
681 	Alphard 3.0 4WD 	6V 	220 	2,994 	5A 	12,1 	
682 	Avalon 3.5 	6V 	280 	3,456 	5A 	11,7 	
683 	Avensis 1.8 	4L 	129 	1,794 	5M 	8,4 	
684 	Avensis 1.8 	4L 	147 	1,798 	CVT 	7,1 	
685 	Avensis 2.0 Wagon 	4L 	147 	1,998 	4A 	9,1 	
686 	Avensis 2.0 	4L 	152 	1,987 	CVT 	7,5 	
687 	Camry 2.4 	4L 	167 	2,362 	5M 	8,9 	
688 	Camry 2.4 4WD 	4L 	167 	2,362 	4A 	10,5 	
689 	Camry 2.5 	4L 	181 	2,494 	6A 	9,2 	
690 	Camry 3.0 	6V 	186 	2,995 	5A 	11,8 	
691 	Camry 3.5 	6V 	277 	3,456 	6A 	11,2 	
692 	Corolla 1.3 	4L 	101 	1,329 	6M 	6,3 	
693 	Corolla 1.5 	4L 	110 	1,496 	4A 	8,7 	
694 	Corolla 1.6 	4L 	110 	1,598 	4A 	9,0 	
695 	Corolla 1.6 	4L 	124 	1,596 	5M 	8,2 	
696 	Corolla 1.6 	4L 	124 	1,598 	6M 	7,8 	
697 	Corolla 1.6 	4L 	124 	1,598 	5A 	8,7 	
698 	Corolla 1.8 	4L 	136 	1,794 	4A 	9,1 	
699 	Corolla Fielder 1.8 4WD 	4L 	125 	1,797 	CVT 	9,2 	
700 	Corolla Fielder 1.8 4WD 	4L 	125 	1,794 	4A 	9,3 	
701 	Corolla Fielder 1.8 	4L 	136 	1,797 	4A 	8,4 	
702 	Corolla Verso 1.8 	4L 	129 	1,794 	5M 	9,0 	
703 	Crown 2.0 	6L 	160 	1,988 	4A 	11,0 	
704 	Crown 2.5 	6L 	200 	2,492 	4A 	12,6 	
705 	Fielder 1.5 4WD 	4L 	105 	1,496 	4A 	9,0 	
706 	Harrier 2,4 4WD 	4L 	160 	2,362 	4A 	12,6 	
707 	Hi Lux 2.5 TD 4WD 	4L 	144 	2,494 	5M 	9,2D 	
708 	Hi Lux Surf 2.7 4WD 	4L 	163 	2,693 	4A 	13,4 	
709 	Highlander 3.5 4WD 	6V 	273 	3,456 	5A 	13,2 	
710 	Isis 2.0 4WD 	4L 	155 	1,998 	CVT 	9,0 	
711 	Land Cruiser 100 4.2 D 	6L 	128 	4,164 	5M 	11,7D 	
712 	Land Cruiser 100 4.2 TD 	6L 	204 	4,163 	5M 	13,4D 	
713 	Land Cruiser 100 4.5 	6L 	205 	4,477 	5M 	16,5 	
714 	Land Cruiser 200 4.5 D 	8V 	235 	4,461 	6A 	13,8D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
715 	Land Cruiser 200 4.5 TD 	8V 	286 	4,461 	6A 	12,7D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
716 	Land Cruiser 200 4.6 	8V 	309 	4,608 	6A 	16,5 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
717 	Land Cruiser 200 4.7 	8V 	288 	4,664 	5A 	17,6 	
718 	Land Cruiser HDJ 100L 4.2 TD 	6L 	204 	4,164 	5M 	13.3D 	
719 	Land Cruiser Prado 150 4.0 	6V 	282 	3,956 	5A 	13,5 	
720 	Land Cruiser Prado 2.7 	4L 	163 	2,693 	4A 	13,4 	
721 	Land Cruiser Prado 2.7 	4L 	163 	2,694 	5M 	12,6 	
722 	Land Cruiser Prado 3.0 TD 	4L 	173 	2,982 	4A 	11,2D 	
723 	Land Cruiser Prado 3.0 TD 	4L 	173 	2,982 	5A 	10,9D 	
724 	Land Cruiser Prado 3.4 	6V 	185 	3,378 	4A 	16,5 	
725 	Land Cruiser 120 Prado 4.0 	6V 	249 	3,956 	5A 	14,5 	
726 	Lite Ace Noah 2.0 4WD 	4L 	130 	1,998 	4A 	11,0 	
727 	Mark II Blit 2.5 4WD 	6L 	196 	2,491 	4A 	13,0 	
728 	Mark X 2.5 4WD 	6V 	215 	2,499 	5A 	11,9 	
729 	Noah 2.0 4WD 	4L 	155 	1,998 	4A 	10,5 	
730 	Premio 1.8 	4L 	125 	1,794 	4A 	8,2 	
731 	Premio 1.8 4WD 	4L 	125 	1,794 	4A 	8,7 	
732 	Probox 1.5 4WD 	4L 	105 	1,497 	4A 	9,3 	
733 	RAV-4 2.0 4WD 	4L 	150 	1,998 	4A 	10,6 	
734 	RAV-4 2.0 4WD 	4L 	152 	1,998 	5M 	10,1 	
735 	RAV-4 2.0 4WD 	4L 	152 	1,998 	4A 	10,6 	
736 	RAV-4 2.0 4WD 	4L 	158 	1,987 	CVT 	8,5 	
737 	Sequoia 5.7 4WD 	8V 	386 	5,663 	6A 	17,7 	
738 	Sienna 3.3 	6V 	230 	3,311 	5A 	13,3 	
739 	Sienna 3.3 4WD 	6V 	233 	3,31 	5A 	13,6 	
740 	Town Ace 1.8 4WD 	4L 	82 	1,781 	4A 	11,1 	
	Volkswagen 						
741 	Amarok 2H 2.0 TDI 	4L 	122 	1,968 	6M 	7,9D 	
742 	Caddy 1.4 	4L 	102 	1,598 	5M 	8,9 	
743 	Caddy 2K Maxi 1.6 	4L 	102 	1,598 	5M 	10,0 	
744 	Caddy Kombi 1.6 	4L 	75 	1,595 	5M 	9,0 	
745 	Golf 1.6 	4L 	102 	1,595 	5M 	7,8 	
746 	Golf 1.6 	4L 	102 	1,595 	6A 	8,9 	
747 	Golf 2.0 FSI 	4L 	150 	1,984 	6M 	8,4 	
748 	Golf IV 2.8 4Motion 	6VR 	204 	2,792 	6M 	10,8 	
749 	Golf Plus 1.6 	4L 	102 	1,595 	6A 	9,2 	
750 	Jetta 1.4 TFSI 	4L 	122 	1,39 	6M 	7,6 	
751 	Jetta 1.4 TFSI 	4L 	122 	1,39 	7DSG 	7,4 	
752 	Jetta 1.6 	4L 	102 	1,595 	5M 	7,9 	
753 	Jetta 1.6 	4L 	105 	1,598 	5M 	8,1 	
754 	Passat 1.4 TSI 	4L 	122 	1,39 	7DSG 	6,8 	
755 	Passat 1.6 FSI 	4L 	102 	1,595 	5M 	8,0 	
756 	Passat 1.6 	4L 	115 	1,598 	6M 	8,3 	
757 	Passat 1.8 T 	4L 	150 	1,781 	4A 	12,2 	
758 	Passat 1.8 TSI 	4L 	152 	1,798 	7DSG 	8,5 	
759 	Passat 1.8 TSI 	4L 	160 	1,798 	6A 	9,2 	
760 	Chevrolet Tahoe 5.3 	8V 	325 	5,328 	6A 	15,3 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
761 	Passat 2.8 4Motion 	6V 	193 	2,771 	5M 	11,7 	
762 	Passat 2.0 FSI 4Motion 	4L 	150 	1,984 	6M 	9,4 	
763 	Passat 2.0 FSI 	4L 	200 	1,984 	6A 	9,1 	
764 	Passat 2.0 TDI 	4L 	110 	1,968 	5M 	5,9D 	
765 	Passat 3.2 FSI 4Motion 	6VR 	250 	3,168 	6DSG 	10,7 	
766 	Passat B6 1.6 	4L 	102 	1,595 	5M 	8,2 	
767 	Passat B6 1.8 TSI 	4L 	160 	1,798 	6M 	8,4 	
768 	Passat B6 2.0 	4L 	150 	1,984 	6A 	9,1 	
769 	Passat B6 2.0 	4L 	150 	1,984 	6M 	9,0 	
770 	Passat B6 Variant 1.8 TSI 	4L 	152 	1,798 	6M 	8,8 	
771 	Passat B7 1.8 TSI 	4L 	160 	1,798 	6M 	8,8 	
772 	Passat CC 1.8 TSI 	4L 	152 	1,798 	7DSG 	9,0 	
773 	Passat CC 2.0 TSI 	4L 	200 	1,984 	6M 	8,9 	
774 	Passat CC 2.0 TSI 	4L 	200 	1,984 	6A 	9,6 	
775 	Passat Variant 1.8 TSI 	4L 	152 	1,798 	7DSG 	9,0 	
776 	Passat Variant 2.0 	4L 	150 	1,984 	6A 	10,0 	
777 	Passat Variant 2.0 TSI 	4L 	150 	1,984 	6M 	8,9 	
778 	Passat Variant B6 1.8 FSI 	4L 	160 	1,798 	6A 	9,4 	
779 	Passat Variant B6 2.0 TDI 	4L 	140 	1,968 	6M 	6,8D 	
780 	Phaeton 3.2 4Motion 	6V 	241 	3,189 	6A 	13,0 	
781 	Phaeton 3.6 4Motion 	6VR 	280 	3,597 	6A 	12,4 	
782 	Polo 1.6 	4L 	105 	1,598 	5M 	7,4 	
783 	Polo 1.6 	4L 	105 	1,598 	6A 	8,3 	
784 	Sharan 1.8 T 	4L 	150 	1,781 	6M 	10,0 	
785 	Sharan 2.8 4Motion 	6VR 	204 	2,792 	5A 	12,9 	
786 	Tiguan 2.0 TDI 4WD 	4L 	140 	1,968 	6A 	8,8D 	
787 	Tiguan 2.0 TSI 4WD 	4L 	170 	1,984 	6A 	10,9 	
788 	Touareg 2.5 TD 4WD 	5L 	174 	2,46 	6M 	10,7D 	
789 	Touareg 3.0 TDI 4WD 	6V 	240 	2,967 	6A 	11,8D 	
790 	Touareg 3.0 TDI 4WD 	6V 	240 	2,967 	8A 	8,9D 	
791 	Touareg 3.2 4WD 	6V 	241 	3,189 	6M 	13,8 	
792 	Touareg 3.6 FSI 4WD 	6V 	249 	3,597 	8A 	12,2 	
793 	Touareg 3.6 4WD 	6VR 	280 	3,597 	6A 	14,2 	
794 	Touareg 3.6 FSI 4WD 	6V 	280 	3,597 	8A 	11,5 	
795 	Touareg 4.2 4WD 	8V 	310 	4,172 	6A 	16,1 	
796 	Touareg 4.2 FSI 4WD 	8V 	350 	4,163 	6A 	15,1 	
797 	Touareg 4.2 FSI 4Motion 	8V 	350 	4,163 	6A 	15,6 	
798 	Touareg 5.0 TDI 4WD 	10V 	313 	4,912 	6A 	15,5D 	
799 	Touran 1.9 TD 	4L 	105 	1,896 	6A 	7,0D 	
	Volvo 						
800 	S40 2.4 	5L 	140 	2,435 	5A 	10,1 	
801 	Chevrolet Captiva 2.4 	4L 	167 	2,384 	6M 	10,9 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
802 	S80 2.5 T AWD 	5L 	210 	2,521 	5A 	11,3 	
803 	S40 2.4 	5L 	140 	2,435 	5A 	10,0 	
804 	S60 2.4 	5L 	140 	2,435 	5A 	10,2 	
805 	S60 2.4 	5L 	140 	2,435 	5M 	9,6 	
806 	S60 2.5 AWD 	5L 	210 	2,521 	5A 	11,3 	
807 	S80 2.0 	5L 	180 	1,984 	5M 	10,6 	
808 	S80 2.4 	5L 	170 	2,435 	4A 	11,4 	
809 	S80 2.5 T 	5L 	200 	2,521 	6M 	10,1 	
810 	S80 2.5 T AWD 	5L 	200 	2,521 	6A 	11,3 	
811 	S80 2.5 T 	5L 	200 	2,521 	6A 	10,8 	
812 	S80 2.5 T AWD 	5L 	210 	2,521 	5A 	11,5 	
813 	S80 2.5 T 	5L 	231 	2,521 	6A 	10,4 	
814 	S80 2.5 T5 	5L 	249 	2,497 	6A 	10,6 	
815 	S80 3.0 T AWD 	6L 	285 	2,953 	6A 	12,5 	
816 	S80 3.2 	6V 	238 	3,192 	6A 	10,8 	
817 	S80 3.2 AWD 	6V 	238 	3,192 	6A 	11,2 	
818 	S80 3.2 AWD 	6L 	243 	3,192 	6A 	11,5 	
819 	S80 4.4 AWD 	8V 	315 	4,414 	6A 	13,8 	
820 	V50 1.8 	4L 	125 	1,798 	5M 	8,0 	
821 	V50 2.4 	5L 	140 	2,435 	5A 	10,2 	
822 	V70 2.4 	5L 	170 	2,435 	5A 	10,6 	
823 	V70 2.4 	5L 	140 	2,435 	5A 	10,0 	
824 	V70 2.4 	5L 	170 	2,435 	5M 	9,9 	
825 	XC-60 2.0 AWD 	4L 	203 	1,999 	6PS 	10,1 	
826 	XC-60 2.0 T5 	4L 	240 	1,999 	6PS 	10,0 	
827 	XC-90 2.4 TD AWD 	5L 	185 	2,401 	6A 	10,4D 	
828 	XC-60 2.4 TD AWD 	5L 	205 	2,401 	6A 	9,1D 	
829 	XC-70 2.4 TD D5 AWD 	5L 	205 	2,401 	6A 	9,1D 	
830 	XC-70 2.4 TD AWD 	5L 	215 	2,4 	6A 	8,5D 	
831 	XC-90 2.5 T 	5L 	210 	2,521 	6M 	11,5 	
832 	XC-90 2.5 T 	5L 	210 	2,521 	5A 	13,3 	
833 	XC-90 3.2 	6L 	243 	3,192 	6A 	13,5 	
834 	XC-90 4.4 	8V 	315 	4,414 	6A 	15,2 	
	Vortex 						
835 	Vortex Estina 1.6 	4L 	119 	1,597 	5M 	8,1 	
836 	Vortex Estina 2.0 	4L 	129 	1,971 	5M 	9,3 	
837 	Vortex Tingo 1.8 	4L 	132 	1,845 	5M 	9,0 	
838 	Honda Accord IX 2.4 	4L 	180 	2,356 	5A 	9,7 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
839 	Kia Optima 2.4 	4L 	180 	2,359 	6A 	9,9 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
840 	Mazda CX-5 2.0 4WD 	4L 	165 	1,997 	6A 	8,5 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
841 	Mercedes-Benz E400 4Matic (St-St) 	6V 	333 	2,996 	7A 	9,9 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
842 	Toyota RAV4 2.0 2WD 	4L 	158 	1,987 	6M 	8,9 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
843 	Renault Duster 2.0 4WD 	4L 	135 	1,998 	4A 	10,8 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
844 	Renault Duster 2.0 4WD 	4L 	135 	1,998 	6M 	9,1 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
845 	Renault Duster 2.0 	4L 	135 	1,998 	4A 	10,0 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
846 	Chevrolet Cruze 1.6 	4L 	124 	1,598 	5M 	7,8 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
847 	Chevrolet Cruze 2.0TD 	4L 	163 	1,998 	6M 	7,1D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
848 	Renault Sandero 1.6 	4L 	103 	1,598 	4A 	9,7 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
849 	Renault Logan 1.6 	4L 	102 	1,598 	5M 	7,7 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
850 	Nissan Almera 1.6 	4L 	102 	1,598 	5M 	8,2 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
851 	Nissan Almera 1.6 	4L 	102 	1,598 	4A 	9,8 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
852 	Renault Sandero 1.4 	4L 	75 	1,39 	5M 	7,1 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
853 	Toyota RAV4 2.0 4WD 	4L 	158 	1,987 	6M 	9,4 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
854 	Toyota RAV4 2.0 4WD 	4L 	152 	1,998 	4A 	10,6 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
855 	Toyota RAV4 2.0 4WD 	4L 	148 	1,998 	CVT 	8,3 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
856 	Toyota Corolla 1.4TD 	4L 	90 	1,364 	5M 	5,3D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
857 	Toyota Corolla 1.4TD 	4L 	90 	1,364 	5MTA <*> 	5,5D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
858 	Toyota Corolla 1.6 	4L 	124 	1,598 	4A 	9,0 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
859 	Toyota Camry 2.0 	4L 	148 	1,998 	4A 	9,6 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
860 	Toyota Camry 3.5 	6V 	249 	3,456 	6A 	11,3 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
861 	KIA Sportage 2.0TD 4WD 	4L 	184 	1,995 	6A 	8,3D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
862 	KIA Sportage 2.0TD 4WD 	4L 	184 	1,995 	6M 	7,5D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
863 	KIA Sportage 2.0TD 4WD 	4L 	136 	1,995 	6M 	6,7D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
864 	Opel Astra 1.4T 	4L 	140 	1,364 	6M 	7,1 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
865 	Opel Astra 1.4T 	4L 	140 	1,364 	6A 	7,8 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
866 	Opel Astra 1.6 	4L 	115 	1,598 	6A 	8,2 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
867 	Nissan Juke 1.6T 4WD 	4L 	190 	1,618 	CVT 	9,4 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
868 	Mitsubishi Outlander 2.0 	4L 	147 	1,998 	5M 	8,8 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
869 	Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 	4L 	146 	1,998 	CVT 	9,2 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
870 	Mitsubishi Outlander 2.4 4WD 	4L 	167 	2,36 	CVT 	9,5 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
871 	Nissan X-Trail 2.0TD 4WD 	4L 	150 	1,995 	CVT 	8,5D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
872 	Toyota Land Cruiser Prado 120 3.4 4WD 	6V 	185 	3,378 	4A 	16,5 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
873 	Toyota Prius 1.8 Hybrid 	4L 	99 	1,798 	CVT 	4,6 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
874 	Opel Corsa 1.4 	4L 	90 	1,364 	4A 	8,0 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
875 	Opel Antara 2.4 4 WD 	4L 	167 	2,384 	6A 	11,2 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
876 	Nissan X-Trail 2.2TD 4WD 	4L 	114 	2,184 	6M 	8,0D 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
877 	Nissan Juke 1.6 	4L 	117 	1,598 	5M 	7,6 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
878 	Nissan Patrol 4.8 4WD 	6L 	245 	4,759 	5A 	18,9 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
879 	Nissan Teana 2.5 2WD 	6V 	182 	2,496 	CVT 	9,9 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
880 	Honda CR-V 2.4 4WD 	4L 	185 	2,354 	5A 	10,9 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
--------------------
<*> Роботизированная механическая КПП. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

7.3. Легковые автомобили отечественные и зарубежные с тяговым электроприводом (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 30.09.2021 N ВД-196-р)

N п/п	Модель, марка	Тип кузова	Число мест	Снаряженная масса, кг	Количество и тип электродвигателей	Мощность, кВт	Компоновочная схема	Тип трансмиссии	Тип и емкость батареи, кВт*ч	Базовая норма расхода электроэнергии, кВт*ч/100 км	
1	Audi c-tron 55 I	SUV	5	2555	Два асинхронных электродвигателя	300	Центральный мотор полный привод	Двухступенчатая планетарная коробка передач с одной передачей	Lithium-Ion, 95	25,7	
2	Audi e-tron GT	Седан	4	2345	Два асинхронных электродвигателя	440	Центральный мотор полный привод	Двухступенчатая планетарная коробка передач с одной передачей	Lithium-Ion, 93,4	25,4	
3	BMW i3 I 42,2 kWh	Хэтчбек	4	1680	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	125	Центральный мотор задний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 42,2	16,8	
4	Chevrolet Bolt EV	Хэтчбек	5	1616	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	147	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 60	17,9	
5	Fiat 500e	Хэтчбек	4	1005	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	83	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 24	13,6	
6	Ford Focus Electric III	Хэтчбек	5	1265	Один электродвигатель	107	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 23	14,1	
7	Hyundai IONIQ	Хэтчбек	5	1420	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	88	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 28	14,7	
8	Hyundai Kona I Short-range	SUV	5	1535	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	99	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 39,2	14,5	
9	Hyundai Kona I Long-range	SUV	5	1535	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	150	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 64	16,6	
10	Jac iEV7S	SUV	5	1460	Один электродвигатель	85	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 53,5	17,7	
11	Jaguar I-Pace	SUV	5	2133	Два синхронных электродвигателя с постоянными магнитами в роторе	294	Центральный мотор полный привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 90	17,4	
12	Kia Soul EV I	Хэтчбек	5	1490	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	81	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 27	21,9	
13	Kia Soul EV II	Хэтчбек	5	1685	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	150	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 64	18,2	
14	Kia Niro I	SUV	5	1737	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	150	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 64	19,3	
15	Lada EL Lada	Универсал	5	1345	Один асинхронный электродвигатель	60	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	LiFePO4 (LFP), 23	18,3	
16	Mazda MX 30 I	SUV	5	1645	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	107	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 35,5	15,4	
17	Mercedes-Benz B-class 250 e II	Хэтчбек	5	1725	Один асинхронный электродвигатель	131	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 28	17,1	
18	Mercedes-Benz EQC 400 I	SUV	5	2425	Два асинхронных электродвигателя	300	Центральный мотор полный привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 80	17,9	
19	Mercedes-Benz EQV 300	Минивэн	8	2560	Один асинхронный электродвигатель	150	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 100	23,2	
20	Mini Hatch Cooper SE III	Хэтчбек	4	1365	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	135	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 32,6	26,4	
21	Nissan Leaf I	Хэтчбек	5	1550	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	80	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 24	15,7	
22	Nissan Leaf II	Хэтчбек	5	1573	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	110	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 40	16,3	
23	Nissan NV 200-e	Минивэн	8	1689	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	80	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 40	16,7	
24	Porsche Taycan 4S	Седан	4	2140	Два синхронных электродвигателя с постоянными магнитами в роторе	390	Центральный мотор полный привод	Передняя ось: односкоростная автоматическая трансмиссия,
задняя ось: двухскоростная автоматическая трансмиссия dog-ring	Lithium-Ion, 79,2	18,9	
25	Porsche Turbo	Седан	4	2305	Два синхронных электродвигателя с постоянными магнитами в роторе	500	Центральный мотор полный привод	Передняя ось: односкоростная автоматическая трансмиссия,
задняя ось: двухскоростная автоматическая трансмиссия	Lithium-Ion, 93,4	19,7	
26	Porsche Turbo S	Седан	4	2295	Два синхронных электродвигателя с постоянными магнитами в роторе	560	Центральный мотор полный привод	Передняя ось: односкоростная автоматическая трансмиссия,
задняя ось: двухскоростная автоматическая трансмиссия	Lithium-Ion, 93,4	20,8	
27	Renault Twizy	Купе	2	474	Один асинхронный электродвигатель	13	Центральный мотор задний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 6,1	21,5	
28	Smart Fortwo electric drive II	Хэтчбек	2	900	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	55	Центральный мотор задний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 17,6	14,2	
29	Smart Fortwo electric drive III	Хэтчбек	2	1085	Один синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе	60	Центральный мотор задний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 17,6	12,8	
30	Tesla Model S Base 40 2013 г	Седан	5	1999	Один асинхронный электродвигатель	225	Центральный мотор задний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 40	14,1	
31	Tesla Model S Base 60 2013-14 г	Седан	5	1999	Один асинхронный электродвигатель	225	Центральный мотор задний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 60	20,5	
32	Tesla Model S Base 85 2013-14 г	Седан	5	2100	Один асинхронный электродвигатель	270	Центральный мотор задний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 85	20,5	
33	Tesla Model S P85+ 2013-14 г	Седан	5	2108	Один асинхронный электродвигатель	310	Центральный мотор задний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 85	22,2	
34	Tesla Model S 75	Седан	5	2027	Один асинхронный электродвигатель	285	Центральный мотор задний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 75,7	21,2	
35	Tesla Model S 70D	Седан	5	2141	Два асинхронных электродвигателя	386	Центральный мотор полный привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 70	23,0	
36	Tesla Model S P100D	Седан	5	2241	Два асинхронных электродвигателя	568	Центральный мотор полный привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 100	23,4	
37	Tesla Model 3 Mid Range	Седан	5	1672	Спереди: синхронный с постоянными магнитами, сзади: асинхронный переменного тока	211	Центральный мотор задний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 65	20,1	
38	Tesla Model 3 Long Range	Седан	5	1726	Спереди: синхронный с постоянными магнитами, сзади: асинхронный переменного тока	335	Центральный мотор полный привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 79,5	20,4	
39	Tesla Model 3 Performance	Седан	5	1860	Спереди: синхронный с постоянными магнитами, сзади: асинхронный переменного тока	358	Центральный мотор полный привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 79,5	21,1	
40	Tesla Model X 75D	SUV	5, 6, 7	2352	Два асинхронных электродвигателя	386	Центральный мотор полный привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 75	25,2	
41	Tesla Model X 90D	SUV	5, 6, 7	2389	Два асинхронных электродвигателя	386	Центральный мотор полный привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 90	25,4	
42	Tesla Model X P100D	SUV	5, 6, 7	2487	Два асинхронных электродвигателя	568	Центральный мотор полный привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 100	27,6	
43	Tesla Model Y Long Range	SUV	5, 7	2003	Спереди: синхронный с постоянными магнитами, сзади: асинхронный переменного тока	286	Центральный мотор полный привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 74	21,7	
44	Tesla Model Y Performance	SUV	5, 7	2003	Спереди: синхронный с постоянными магнитами, сзади: асинхронный переменного тока	340	Центральный мотор полный привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 74	22,0	
45	Volkswagen e-golf VII	Хэтчбек	5	1510	Один асинхронный электродвигатель	85	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 24,2	14,9	
46	Volkswagen e-golf VII Рестайлинг	Хэтчбек	5	1615	Один асинхронный электродвигатель	100	Центральный мотор передний привод	Автоматическая, односкоростной редуктор	Lithium-Ion, 35,8	15,3"	

8. Автобусы
Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

где Qн - нормативный расход топлив, л;
Hs - транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);
S - пробег автобуса, км;
Нот - норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;
T - время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

8.1. Автобусы отечественные и стран СНГ

Модель, марка, модификация автомобиля 	Транспортная норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
АКА-5225 "Россиянин" (гор.120 мест) (ОМ 447 hA.11-6L-11,697-250-4А) 	44,4 	Д 	
АКА-6226 "Россиянин" (гор.175 мест) (ОМ 447 hA.11-6L-11,697-250-4А) 	57,0 	Д 	
 	 	 	
АТС-3285 (14 мест) (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-5М) 	16,3 	Б 	
 	 	 	
Волжанин-5270 (гор. 100 мест) (МЂN-6L-6,87-230-6М) 	34,8 	Д 	
Волжанин-5270.02 (приг. 75 мест) (ЯМЗ-236 НЕ-6V-11,15-230-5М) 	39,5 	Д 	
Волжанин-5270.12 (м/г 42 места) (ЯМЗ-236 НЕ-6V-11,15-230-5М) 	32,3 	Д 	
Волжанин-52701(гор. 100 мест) (ЯМЗ-236 НЕ-5-6L-11,15-230-5М) 	40,0 	Д 	
Волжанин-528501 (пригор. 49 мест) (Scania DSC913-6L-8,97-310-7М) 	35,8 	Д 	
Волжанин-528501 (м/гор. 49 мест) (Scania DSC913-6L-8,97-310-7М) 	30,1 	Д 	
Волжанин-6270 (гор. 145 мест) (Scania-6L-8,97-310-5А) 	47,3 	Д 	
Волжанин-6270 (пригор. 160 мест) (Scania-6L-8,97-230-4А) 	41,5 	Д 	
 	 	 	
ГАЗ-221400 "Газель" (14 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) 	17,0 	Б 	
ГАЗ-221400 "Газель" (14 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-4М) 	17,5 	Б 	
ГАЗ-2217 (6 мест) (ЗМЗ-40630Д-4L-2,3-98-5М) 	13,3 	Б 	
ГАЗ-2217 "Баргузин" (6мест) (ЗМЗ-40620F-4L-2,3-150-5М) 	13,3 	Б 	
ГАЗ-2217 "Баргузин" (6 мест) (ЗМЗ-4063Д-4L-2,3-110-5М) 	14,1 	Б 	
ГАЗ-2217-5 (11 мест) (ЗМЗ-40630С-4L-2,3-98-5М) 	14,0 	Б 	
ГАЗ-22171 (7 мест) (ЗМЗ-40522А-4L-2,464-140-5М) 	14,3 	Б 	
 	 	 	
ГАЗ-22171 "Соболь" (7 мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-4М) 	10,2 	Б 	
ГАЗ-22171-0 "Соболь" (7мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-4М) 	16,7 	Б 	
ГАЗ-22175 "Баргузин" (11 мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5М) 	14,5 	Б 	
ГАЗ-22177 (7 мест) (ЗМЗ-40630С-4L-2,3-98-5М) 	15,6 	Б 	
ГАЗ-3221 (9 мест) (УМЗ-4215-4L-2,89-96-5М) 	17,4 	Б 	
ГАЗ-3221 (9 мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5М) 	16,5 	Б 	
ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) 	18,8 	Б 	
ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5М) 	17,9 	Б 	
ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-4М) 	17,9 	Б 	
ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) 	16,9 	Б 	
ГАЗ-32213 (13 мест) (ЗМЗ-406300-4L-2,3-110-5М) 	16,4 	Б 	
ГАЗ-32213 (13 мест) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5М) 	11,8 	Д 	
ГАЗ-32213 "Газель" (13 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) 	16,9 	Б 	
ГАЗ-32213 Дизель Тurbo (13 мест) (Iveco-4L-2,449-103-5М) 	11,0 	Д 	
ГАЗ-322132 (13 мест) (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) 	16,2 	Б 	
ГАЗ-322132 (13 мест) (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5М) 	15,8 	Б 	
ГАЗ-322132 (13 мест) (ЗМЗ-40522Д-4L-2,464-140-5М) 	15,5 	Б 	
ГАЗ-322132 (13 мест) (УМЗ-4215СР-4L-2,89-96-5М) 	17,6 	Б 	
ГАЗ-322132 (14 мест) (УМЗ-4215С-4L-2,89-110-5М) 	17,9 	Б 	
ГАЗ-322173 (14 мест) (ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М) 	18,2 	Б 	
 	 	 	
ГолАЗ-4242 (вед. 32 места) (ЯМЗ-236А-6V-5,29-195-9M) 	31,0 	Д 	
ГолАЗ-52911 (турист. 48 мест) (Scania DS913-6L-8,97-310-8М) 	31,1 	Д 	
ГолАЗ-52911-0000011 "Круиз" (м/г. 48 мест) (Scania DS913-6L-8,97-310-8М) 	28,4 	Д 	
ГолАЗ-6228 (гор. 142 места) (Scania DS903-6L-8,97-300-5М ZF) 	46,1 	Д 	
 	 	 	
ЗИЛ-325000 (вед.22 места) (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) 	19,3 	Д 	
ЗИЛ-325010 (гор.22 места) (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) 	18,7 	Д 	
 	 	 	
КАВЗ-324400 (приг. 27мест) (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) 	18,0 	Д 	
КАВЗ-3270, -327001, -3271 	30,0 	Б 	
КАВЗ-3976 (28 мест) (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4М) 	30,0 	Б 	
КАВЗ-39762С (вед. 20 мест) (ЗМЗ-51300-8V-4,25-125-4М) 	30,7 	Б 	
КАВЗ-39765 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4М) 	32,5 	Б 	
 	 	 	
ЛАЗ-4202 	35,0 	Д 	
ЛАЗ-42021 	33,0 	Д 	
ЛАЗ-52073 (м/г) (Renault-6L-6,18-226-6М) 	24,5 	Д 	
ЛАЗ-52523 (гор. 120 мест) (ЯМЗ-236М-6V-11,15-180-5М) 	37,2 	Д 	
ЛАЗ-52523 (Renault-6L-6,177-223-6М) 	33,0 	Д 	
ЛАЗ-6205 (гор.) (Renault-6L-6,18-226-6М) 	47,5 	Д 	
ЛАЗ-695 (мод. Б, -Е, -Ж, -М, -Н) 	41,0 	Б 	
ЛАЗ-695 (с дв. ЗИЛ-375), -695Н (с дв. ЗИЛ-375.01) 	44,0 	Б 	
ЛАЗ-695Д-11 (вед. 34 места) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) 	27,0 	Д 	
ЛАЗ-697 (с дв. ЗИЛ-375) 	43,0 	Б 	
ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р 	40,0 	Б 	
ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р 	43,0 	Б 	
ЛАЗ-699Р (м/г 41 мест) (ЯМЗ-236М2-6L-11,15-180-5М) 	28,1 	Д 	
 	 	 	
ЛиАЗ-5256, -52564 	46,0 	Д 	
ЛиАЗ-5256 (гор.114 мест) (КамАЗ-740.8-8V-10,85-195-5М) 	35,6 	Д 	
ЛиАЗ-5256 (гор. 117 мест) (КамАЗ-7408.10-8V-10,85-195-3гидр) 	46,0 	Д 	
ЛиАЗ-5256 М (м/г 41 место) (Cummins-6L-10,0-326-6М) 	22,5 	Д 	
ЛиАЗ-5256 НП (гор.130 мест) 	 	 	
(RABA D10 UTS 150-6L-10,35-280-6М) 	35,0 	Д 	
ЛиАЗ-5256 ЯАЗ, -5267 (гор.130 мест) 	 	 	
(RABA-MAN-6L-10,35-258-6М) 	35,5 	Д 	
ЛиАЗ-5256.25 (гор.117 мест) (Caterpillar-6L-6,6-234-6М) 	34,2 	Д 	
ЛиАЗ-5256.25 (гор. 117 мест) (Caterpillar-6L-6,6-234-3А) 	39,8 	Д 	
ЛиАЗ-525610 (гор.117 мест) 	 	 	
(MAN D 0826 LOH-6L-6,59-230-5А) 	36,1 	Д 	
ЛиАЗ-525616 (гор.117 мест) (ОМ 441-6V-11,3-224-6М) 	32,5 	Д 	
ЛиАЗ-525617 (гор.117 мест) (Сummins-6L-8,27-242-6М) 	30,6 	Д 	
ЛиАЗ-525625 (вед. 49 мест) (Caterpillar-6L-6,6-234-6М) 	31,2 	Д 	
ЛиАЗ-525645-01 (пригор.94 места) 	 	 	
(КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-5M) 	35,0 	Д 	
ЛиАЗ-52565-БК БАРЗ (приг.87 мест) (Cummins-6L-8,3-243-6М) 	27,0 	Д 	
ЛиАЗ-52567 (гор.) (КамАЗ-7408.10-8V-10,85-195-3А) 	37,4 	Д 	
ЛиАЗ-6240 СВАРЗ (гор.сочл.204 места) 	 	 	
(Алтай Дизель-6L-11,15-192-6М) 	45,5 	Д 	
ЛиАЗ-677 (гор. 110 мест) (ЗИЛ-645-8V-8,74-185-2А) 	42,0 	Д 	
ЛиАЗ-677, -677А, -677Б, -677В, -677М, -677МБ, -677МС, -677П 	54,0 	Б 	
ЛиАЗ-677Г 	67,0 	СНГ 	
ЛиАЗ-677M (пригор.88 места) (ЗИЛ-375Я7-8V-7,0-180-5М) 	58,0 	Д 	
 	 	 	
МАЗ-103 (гор. 95 мест) (Renault-6L-6,174-250-6М) 	37,7 	Д 	
МАЗ-103-075 (гор.96 мест) (Deutz-6L-7,146-237-3A voith) 	40,9 	Д 	
МАЗ-104.031 (гор. 120 мест) (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М) 	41,5 	Д 	
МАЗ-105-060 (гор.150 мест) (OM-906LA-6L-6,374-279-3A voith) 	47,5 	Д 	
 	 	 	
МАРЗ-42191 (гор. 78 мест) (ЯМЗ-236 НЕ-6V-11,15-230-5М) 	38,7 	Д 	
МАРЗ-5266 (пригор. 75 мест) (ЯМЗ-236 НЕ-6V-11,15-230-5М) 	38,3 	Д 	
МАРЗ-52661 (гор. 104 места) (ЯМЗ-236 НЕ-6V-11,15-230-5М) 	41,2 	Д 	
МАРЗ-52661 (гор. 111 мест) (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М) 	40,4 	Д 	
 	 	 	
НефАЗ-4208-03 (30 мест) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M) 	29,6 	Д 	
НефАЗ-42111-1(вед.28 мест) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-5M) 	31,2 	Д 	
НефАЗ-5299 (гор. 114 мест) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-5M) 	37,1 	Д 	
НефАЗ-5299-0000010-16 (пригор.77 мест) (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-5M) 	35,4 	Д 	
НефАЗ-5299-0000010-17 (м/г 53 места) (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-5M) 	29,3 	Д 	
НефАЗ-5299-20-15 (гор.114 мест) (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-3A Voith) 	39,6 	Д 	
НефАЗ-5299-20-15 (пригор.50 мест) (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-3A Voith) 	32,5 	Д 	
НефАЗ-5299-20-22 (гор.114 мест) (Cummins-6L-5,9-250-3A Voith) 	39,2 	Д 	
 	 	 	
"Витязь" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHD (ОМ 442А-8V-14,6-365-6М) 	28,3 	Д 	
"Лидер" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHS (ОМ 442-8V-15,078-296-6М) 	30,2 	Д 	
"Стайер" Mercedes-Benz 0303AKA-15KHP/A (ОМ 442-8V-15,078-296-6М) 	25,4 	Д 	
 	 	 	
ПАЗ-3201, -3201С, -320101 	36,0 	Б 	
ПАЗ-3205, -32051 (с дв. ЗМЗ-672-11) 	34,0 	Б 	
ПАЗ-3205 (пригор.37 мест) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4М) 	31,2 	Б 	
ПАЗ-3205 (пригор.37 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4М) 	32,0 	Б 	
ПАЗ-3205-70 (пригор.) (Д-245.7-4L-4,75-122,4-5М) 	20,9 	Д 	
ПАЗ-32051 (м/г 42 места) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4М) 	29,0 	Б 	
ПАЗ-32051 (м/г 42 места) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4М) 	29,8 	Б 	
ПАЗ-32053 (вед.16 мест, АИ-80) (ЗМЗ-523400-8V-4,67-130-4М) 	31,6 	Б 	
ПАЗ-32053 (вед.16 мест, АИ-92) (ЗМЗ-523400-8V-4,67-130-4М) 	30,3 	Б 	
ПАЗ-32053-07 (гор.37 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) 	24,4 	Д 	
ПАЗ-32053R (пригор.37 мест) (Д-245.7-4L-4,75-122-5М) 	23,2 	Д 	
ПАЗ-32054 (гор.38 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4М) 	35,4 	Б 	
ПАЗ-320540 (м/г 41 место) (ЗМЗ-523400-8V-4,67-130-4М) 	29,9 	Б 	
ПАЗ-3206 (с дв. ЗМЗ-672-11) 	36,0 	Б 	
ПАЗ-3206 (пригор.29 мест) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4М) 	32,1 	Б 	
ПАЗ-3206 (пригор.29 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4М) 	33,0 	Б 	
ПАЗ-3237 (гор.55 мест) (Cummins-4L-3,92-140-5А Allison) 	28,5 	Д 	
ПАЗ-4230-02 "Аврора" (м/г 32 места) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) 	24,2 	Д 	
ПАЗ-4230-03 "Аврора" (вед. 27 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) 	25,6 	Д 	
ПАЗ-4230-03 (гор. 56 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) 	26,7 	Д 	
ПАЗ-4234 (пригор.50 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) 	23,9 	Д 	
ПАЗ-423400 (вед. 50 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-4М) 	24,6 	Д 	
ПАЗ-5272 (гор. 104 места) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-5М) 	36,5 	Д 	
ПАЗ-5272 (вед. 43 места) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-5М) 	32,4 	Д 	
ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю 	34,0 	Б 	
 	 	 	
Псковавто 221400 (8 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5М) 	16,5 	Б 	
Псковавто 221400 (14 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4М) 	17,0 	Б 	
 	 	 	
РАФ-2203, -220301, -2231, -22031-01, -22032, -22035-01 	15,0 	Б 	
РАФ-220302 	18,0 	СНГ 	
РАФ-22038-02, -22039 (4L-2,445-100-4М) 	14,5 	Б 	
РАФ-2925 (4L-2,445-100-4М) 	14,5 	Б 	
РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н, -977НМ, -977К 15,0 	 	Б 	
 	 	 	
САРЗ-3976 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4М) 	30,0 	Б 	
 	 	 	
СЕМАР-3234-32 (15 мест) (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) 	16,7 	Б 	
СЕМАР-323400 (13 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) 	17,7 	Б 	
 	 	 	
УАЗ-2206 (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-100-4М) 	16,5 	Б 	
УАЗ-2206 (11 мест) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4М) 	17,2 	Б 	
УАЗ-220601 	17,0 	Б 	
УАЗ-220602 	22,0 	СНГ 	
УАЗ-220602 (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-74-4М) 	16,3 	Б 	
УАЗ-22069 (11 мест) (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) 	16,8 	Б 	
УАЗ-220694 (11 мест) (УМЗ-42130Н-4L-2,89-104-4М) 	15,3 	Б 	
УАЗ-3741АЗ (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-75-4М) 	16,6 	Б 	
УАЗ-452 (мод. А, -АС, -В) 	17,0 	Б 	
 	 	 	
ЯАЗ-5267 (6L-10,35-258-6М) 	34,0 	Д 	
ЯАЗ-6211 	50,6 	Д 	

8.1.2. Автобусы отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)

Модель, марка, модификация автомобиля	Число и расположение цилиндров	Мощность двигателя, л.с.	Рабочий объем, л	КПП	Базовая норма расхода топлива, л/100 км	
1	2	3	4	5	6	
АТС	 	 	 	 	 	
326031
(вед. 25 мест ш. Урал 43203-1151-41;
ЯМЗ-236НЕ2-24)	6V	230	11,15	5M	36,6D	
476110
(вахт. 32 места; КамАЗ-43118-15;
КамАЗ-740.31)	8V	224	10,85	10M	34,6D	
Богдан	 	 	 	 	 	
А09214 "Богдан"
(вед. 23 места; Isuzu)	4L	175	5,193	6M	21,7D	
А09202 "Богдан"
(вед. 21 место; Isuzu)	4L	121	4,57	5M	21,7D	
А09204 "Богдан"
(вед. 21 место; Isuzu)	4L	175	5,193	5M	24,9D	
ВолАЗ	 	 	 	 	 	
6270-10
(гор. 125 мест; Scania DC903)	6L	300	8,97	5A	50,5D	
ГАЗ	 	 	 	 	 	
2217
(6 мест; Chrysler)	4L	133,3	2,429	5M	13,9	
2217
(6 мест; ЗМЗ-40524)	4L	123,8	2,464	5M	14,1	
2217
(6 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	14,4	
2217
(7 мест; ЗМЗ-40522T)	4L	140	2,464	5M	14,7	
22171
(10 мест; ЗМЗ-40630D)	4L	140	2,464	5M	14,7	
22171
(10 мест; ЗМЗ-40630D)	4L	98	2,3	5M	14,2	
22171
(10 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	14,6	
22171
(11 мест; ЗМЗ-405240)	4L	123,8	2,464	5M	14,3	
22171
(6 мест; Chrysler)	4L	133,3	2,429	5M	13,7	
22171-730
(7 мест; Chrysler)	4L	133,3	2,429	5M	13,8	
221710 "Соболь"
(7 мест; Chrysler)	4L	133,3	2,429	5M	14,2	
2217-288 "Бизнес"
(7 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	15,2	
22171
(11 мест; ГАЗ-560)	4L	95	2,134	5M	10,2D	
22177
(6 мест; ЗМЗ-40522R)	4L	145	2,464	5M	15,6	
2752
(7 мест; Chrysler)	4L	137	2,429	5M	13,0	
3221 "Бизнес"
(9 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	15,0	
3221
(школьный 13 мест; УМЗ-4216)	4L	107	2,89	5M	13,0	
3221-216
(8 мест; УМЗ-4216)	4L	107	2,89	5M	15,1	
3221-218
(8 мест; УМЗ-4216)	4L	107	2,89	5M	15,4	
32213
(13 мест; ЗМЗ-405220)	4L	140	2,464	5M	15,8	
32213
(13 мест; Chrysler)	4L	133,3	2,429	5M	14,6	
32213
(14 мест; ЗМЗ-40260F)	4L	86	2,445	5M	16,9	
32213
(7 мест; ЗМЗ-405240)	4L	123,8	2,464	5M	14,3	
32213
(13 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	15,2	
322132
(14 мест; УМЗ-421600)	4L	102	2,89	5M	14,9	
32213-408
(13 мест; ЗМЗ-405240)	4L	123,8	2,464	5M	15,5	
322173
(14 мест; ЗМЗ-405220)	4L	140	2,464	5M	18,3	
322173
(14 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	17,3	
323810 "Баргузин"
(7 мест; ЗМЗ-40630D)	4L	98	2,3	5M	14,6	
32590C
(11 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	15,4	
22171
(11 мест; УМЗ-421640)	4L	107	2,89	5M	13,4	
22177
(7 мест; УМЗ-421640)	4L	107	2,89	5M	14,8	
32213
(13 мест; УМЗ-421640)	4L	107	2,89	5M	14,5	
A65R32
(вед. 17 мест; Cummins ISF2.8s R148)	4L	149,6	2,776	5M	14,2D	
A65R33
(вед. 18 мест; A27400 Evotech 2.7)	4L	107	2,69	5M	17,0	
4235-33
(вед. 26 мест; Cummins 4ISBe185B)	4L	185	4,461	5M	23,5D	
4235-01
(гор. 54 места; Cummins 4ISBe150B)	4L	150	3,92	5M	26,2D	
4235-31
(вед. 31 место; Cummins 4ISBe185B)	4L	185	4,461	5M	26,0D	
4235-32
(вед. 30 мест; Cummins 4ISBe185B)	4L	185	4,461	5M	25,7D	
4235-33
(гор. 56 мест; Cummins 4ISBe185B)	4L	185	4,461	5M	24,8D	
4238
(вед. 36 мест; Cummins 6ISBe 210)	6L	210	6,7	6M	28,2D	
423800
(м/г 37 мест; Cummins EQB210-20)	6L	210	5,88	6M	22,2D	
4238-02
(м/г 35 мест; Cummins 6ISBe 210)	6L	210	6,7	6M	22,8D	
4238-01
(вед. 40 мест; Cummins 6ISBe 210)	6L	210	6,7	6M	28,5D	
4238-45
(школьный 34 места; Cummins 6ISBe4210B)	6L	210	5,88	6M	26,7D	
ЛиАЗ	 	 	 	 	 	
5256.23-01
(вед. 28 мест; Caterpillar 3126)	6L	300	7,25	3A	35,7D	
5256.23-01
(пригор. 44 места; Caterpillar3126E)	6L	304	7,241	6M	33,6D	
5256.26
(гор. 110 мест; Caterpillar 3126E)	6L	230	7,2	5A	41,7D	
5256.26
(гор. 104 места; Caterpillar 3126E)	6L	230	7,2	3A	38,2D	
5256.26
(гор. 104 места; Caterpillar 3126E)	6L	230	7,241	4A	39,6D	
5256.26
(пригор. 104 места; Caterpillar 3126E)	6L	230	7,2	6M	36,8D	
5256.36
(гор. 110 мест; ЯМЗ-6563.10)	6V	227	11,15	4A	41,3D	
5256.36
(пригор. 88 мест; ЯМЗ-6563.10)	6V	226	11,15	3A	37,7D	
5256.36-01
(пригор. 88 мест; ЯМЗ-6563.10)	6V	226	11,15	5M	36,8D	
5256.45
(гор. 110 мест; КамАЗ-740.31)	8V	240	10,85	3A	46,3D	
5256.46-01
(пригор. 94 места; КамАЗ-740.65)	8V	238	10,85	6M	38,8D	
5256.53
(гор. 116 мест; Cummins 6ISB245B)	6L	245	6,692	6A	47,7D	
525623-01
(гор. 66 мест; Caterpillar 3126EA)	6L	234	7,241	4A	39,2D	
525623-01
(м/г 44 места; Caterpillar 3126)	6L	304	7,241	6M	28,9D	
525623-01
(пригор. 66 мест; Caterpillar 3126EA)	6L	234	7,241	4A	36,4D	
525633-01
(вед. 45 мест; ЯМЗ-236HE)	6V	216	11,15	5M	35,2D	
525653
(пригор. 88 мест; Cummins 6ISB245B)	6L	245	6,692	6A	33,6D	
525653-01
(вед. 45 мест; Cummins 6ISB245B)	6L	245	6,692	6A	38,7D	
5293
(гор. 100 мест; Caterpillar 3126E)	6L	234	7,241	4A	41,1D	
62132
(гор. 145 мест; MAN D0836LOH02)	6L	280	6,87	6A	55,1D	
62132
(пригор. 145 мест; MAN D0836LOH02)	6L	280	6,87	6A	45,8D	
МАЗ	 	 	 	 	 	
103.003
(вед. 25 мест; Д-260.5E)	6L	230	7,12	5M	32,0D	
103.062
(вед. 25 мест; OM906LA)	6L	231	6,374	6M	34,4D	
103.065
(гор; 96 мест; OM906LA)	6L	231	6,374	3A	38,3D	
103.465
(гор. 100 мест; OM906LA)	6L	231	6,374	3A	38,5D	
103.565
(гор. 96 мест; OM906LA)	6L	231	6,374	4A	39,4D	
107.466
(гор. 145 мест; OM906LAIII)	6L	279	6,374	3A	44,6D	
226060
(вед. 31 место; OM904LA)	4L	177	4,25	6M	24,7D	
103485
(гор. 98 мест; OM906LA.V/3)	6L	286	6,374	6A	36,6D	
МАРЗ	 	 	 	 	 	
4251-01
(вед. 25 мест; Cummins ISDe140-30)	4L	140	4,461	5M	22,2D	
5277
(вед. 27 мест; ЯМЗ-236HE)	6V	230	11,15	5M	34,2D	
5277-01
(вед. 45 мест; Cummins 6ISBe270)	6L	273	6,692	4A	36,7D	
НефАЗ	 	 	 	 	 	
5299-10-15
(вед. 25 мест; КамАЗ-740.31)	8V	224	10,85	5M	33,8D	
5299-0000010-32
(гор. 109 мест; Cummins 6ISBe270B)	6L	270	6,7	6M	38,2D	
5299-0000010-33
(гор. 109 мест; КамАЗ-740.65)	8V	240	11,76	6M	40,7D	
5299-0000017-33
(м/г. 51 место; КамАЗ-740.62)	8V	280	11,76	6M	29,4D	
5299-10-15
(гор. 114 мест; КамАЗ-740.31)	8V	240	10,85	5M	39,0D	
5299-10-16
(вед. 45 мест; КамАЗ-740.31)	8V	240	10,85	5M	35,2D	
5299-10-33
(вед. 30 мест; КамАЗ-740.65)	8V	240	11,76	6M	32,9D	
5299-11-33
(вед. 46 мест; КамАЗ-740.62)	8V	280	11,76	6M	36,7D	
5299-17-32
(вед. 45 мест; Cummins 6ISBe270B)	6L	270	6,69	5M	35,3D	
5299-30-31
(гор. 101 место; КамАЗ-820.61-260)	8V	260	11,76	4A	58.5M3 КПГ	
5299-30-32
(гор. 101 место; Cummins 6ISBe270B)	6L	273	6,7	4A	41,4D	
ПАЗ	 	 	 	 	 	
32031-01
(вед. 23 места; Cummins 4ISBeB150)	4L	150	3,92	5M	22,7D	
320401-01
(гор. 52 места; Cummins B3.9-140)	4L	140	3,92	5M	23,7D	
320401-01
(пригор. 37 мест; CumminsB3.9-140)	4L	140	3,92	5M	22,1D	
320401-03
(вед. 26 мест; Cummins ISBeB185B)	4L	183	4,461	5M	22,5D	
320402-03
(гор. 43 места; Cummins ISBeB185B)	4L	185	4,461	5M	21,4D	
32053
(вед. 25 мест; ЗМЗ-523400)	8V	130	4,67	4M	32,1	
32053
(приг. 41 место; ЗМЗ-5234.40S)	8V	125	4,67	4M	30,9	
3205-30
(вед. 25 мест; ЗМЗ-511)	8V	125	4,25	4M	30,2	
32053-70
(вед. 23 м; ЗМЗ-523400)	8V	130	4,67	4M	32,4	
320538-70
(школьный 22 места; ЗМЗ-5234)	8V	130	4,67	4M	31,6	
3206-110-60
(вед. 25 мест; ЗМЗ-52340S)	8V	124	4,67	4M	30,4	
3206-110-70
(школьный 26 мест; ЗМЗ-5234)	8V	130	4,67	4M	32,9	
3237-01
(гор. 55 мест; Cummins 4ISBe B150)	4L	150	3,92	5A	29,6D	
REAL
(вед. 23 места; Hyundai D 4AL)	4L	117	3,298	5M	21,1D	
REAL
(вед. 23 места; Hyundai D4DD)	4L	140	3,907	5M	23,7D	
320414-05
(гор. 64 места; Cummins ISF3.8s4 R168)	4L	166	3,76	5M	27,6D	
УАЗ	 	 	 	 	 	
220600
(11 мест; ЗМЗ-409110)	4L	112	2,693	4M	15,5	
22069-04
(13 мест; УМЗ-4218)	4L	84	2,89	4M	16,9	
220695
(11 мест; ЗМЗ-409100)	4L	128	2,693	4M	15,0	
220695-04
(9 мест; ЗМЗ-409100)	4L	112	2,693	4M	14,7	
396252-03
(9 мест; ЗМЗ-40210L)	4L	75	2,445	4M	15,9	
396254
(10 мест; УМЗ-42130A)	4L	99	2,89	4M	15,5	
УРАЛ	 	 	 	 	 	
3255-0010-41
(вахт. 22 места; ЯМЗ-236-HE2)	6V	230	11,15	5M	34,2D	
32552-0010-01
(вахт. 23 места; ЯМЗ-236 M2)	6V	180	11,15	5M	28,9D	
ВОЛЖАНИН	 	 	 	 	 	
32901-0000010
(вед. 18 мест; TATA 697 TC55)	6L	130	5,675	5M	22,5D	
5270-0000020-06
(вед. 33 места; Deutz BF6M1013)	6L	285	7,146	6A	41,7D	
5270-0000020-06
(вед. 41 место; Deutz BF6M1013)	6L	285	7,146	4A	38,9D	
5270-0000020-06
(гор. 104 места; Deutz BF6M1013)	6L	286	7,146	6A	41,4D	
52701-10-06
(вед. 46 мест; Deutz BF6M1013ECP)	6L	265	7,146	6M	33,2D	
52701-000001-06
(вед. 41 место; Deutz BF6M1013)	6L	286	7,146	6A	36,9D	
52702-000001-06
(вед. 41 место; Deutz BF6M1013)	6L	285	7,146	5M	35,9D	
52702-000001-02
(вед. 45 мест; ЯМЗ-236HE2)	6V	230	11,15	5M	39,0D	
Volgabus	 	 	 	 	 	
5270-0000010
(гор. 97 мест; MAN D0836LOH64)	6L	290	6,872	6A	38,7D	

8.2. Автобусы зарубежные

Модель, марка, модификация автомобиля 	Транспортная норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
Chevrolet Express 5.3 G 1500 (7 мест) (8V-5,327-286-4A) 	19,7 	Б 	
 	 	 	
Fiat Ducato 1.9D (4L-1,929-71-5M) 	9,0 	Д 	
 	 	 	
Ford Econoline E350 Van (12 мест) (8V-5,403-260-4A) 	23,2 	Б 	
Ford Transit 2.0 (12 мест) (4L-1,998-114-5M) 	13,5 	Б 	
Ford Transit 2.4D (14 мест) (4L-2,402-90-5M) 	11,5 	Д 	
Ford Transit 150/150L 2.0i (15 мест) (4L-1,998-114-5M) 	13,0 	Б 	
Ford Transit 350 Bus (14 мест) (4L-2,402-116-5M) 	12,1 	Д 	
Ford Transit 350 Bus (13 мест) (4L-2,402-116-5M) 	11,9 	Д 	
Ford Transit FT 150/150L 2.5D (13 мест) (4L-2,496-76-5M) 	10,0 	Д 	
Ford Tourneo 2.2D (9 мест) (4L-2,198-110-5M) 	9,5 	Д 	
 	 	 	
Hyundai Aero City (гор. 78 мест) (6L-11,15-235-5M) 	37,3 	Д 	
Hyundai Aero Express (м/гор. 45 мест) (6L-11,15-340-5M) 	24,6 	Д 	
Hyundai Aero Town 7.5D (вед. 37 мест) (6L-7,545-185-5M) 	27,5 	Д 	
Hyundai Country 3.3D (вед. 25 мест) (4L-3,298-115-5M) 	19,2 	Д 	
Hyundai H1 2.4 (9 мест) (4L-2,351-135-5M) 	12,5 	Б 	
Hyundai H1 2.5D (8 мест) (4L-2,476-101-5M) 	12,0 	Д 	
Hyundai H100 (12 мест) (4L-2,5-80-5M) 	9,4 	Д 	
Hyundai H100 2.4 (12 мест) (4L-2,4-120-5M) 	11,5 	Б 	
 	 	 	
Ikarus-180 	41,0 	Д 	
Ikarus-250 	31,0 	Д 	
Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95 	34,0 	Д 	
Ikarus-255 	31,0 	Д 	
Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75 	34,0 	Д 	
Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, -260.50, -260.51, -260.52 	40,0 	Д 	
Ikarus-263 	40,0 	Д 	
Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63, -280.64 	43,0 	Д 	
Ikarus 280 (гор. сочл. Алтайдизель) (6L-11,16-192-6M) 	40,0 	Д 	
Ikarus 280.33 (VTS Turbo D10-6L-10,35-210-6M) 	41,0 	Д 	
Ikarus 280.33M (гор. сочл. 115 мест) (6L-10,35-258-6M) 	42,4 	Д 	
Ikarus-283.00 	46,0 	Д 	
Ikarus-350.00 	37,0 	Д 	
Ikarus-365.10, -365.11 	34,0 	Д 	
Ikarus-415.08 	39,0 	Д 	
Ikarus-435.01 	46,0 	Д 	
Ikarus 435.17 (VTSII-190-6L-10,35-258-6M) 	43,0 	Д 	
Ikarus 435.17SA (гор. сочл.) (6L-10,35-258-3A) 	49,9 	Д 	
Ikarus-543.26 	27,0 	Д 	
Ikarus-55 	28,0 	Д 	
 	 	 	
Ikarus-556 	38,0 	Д 	
Iveco Turbo Daily A 45.10 (4L-2,789-103-5M) 	13,0 	Д 	
 	 	 	
Karosa B732 (гор. 94 места, LIAZ ML636) (6L-11,94-207-5M) 	36,8 	Д 	
Karosa C734 (гор. 80 мест, ЯМЗ-238М2) (8V-14,86-240-5M) 	41,0 	Д 	
Karosa C835-1031 (м/г 46 мест) (6L-11,940-257-8M) 	28,8 	Д 	
 	 	 	
MAN Marcopolo Viaggio 12.0D (м/гор. 50 мест) (6L-11,967-400-8M) 	24,7 	Д 	
 	 	 	
Mercedes-Benz 0302 C V-8 	32,0 	Д 	
Mercedes-Benz 0340 (м/г) (8V-12,76-381-6M) 	25,0 	Д 	
Mercedes-Benz 0350 (турист.) (8V-14,6-381-6М) 	26,9 	Д 	
Mercedes-Benz 0404 (м/г) (8V-14,6-381-6М) 	27,4 	Д 	
Mercedes-Benz 0814 (вед.25 мест) (4L-4,0-136-5M) 	17,9 	Д 	
Mercedes-Benz 308D (9 мест) (4L-2,299-79-5M) 	10,3 	Д 	
Mercedes-Benz 601D (вед.18 мест) (4L-3,972-98-6M) 	16,0 	Д 	
Mercedes-Benz Turk 0325 (гор.101 место) (6V-10,964-216-6M) 	33,7 	Д 	
Mercedes-Benz V 280 2.8 (7 мест) (6V-2,792-174-4A) 	13,9 	Б 	
Mercedes-Benz Vito 108D (4L-2,299-79-5M) 	9,0 	Д 	
Mercedes-Benz Vito V230 (6 мест) (4L-2,295-143-4A) 	13,4 	Б 	
 	 	 	
Mitsubishi L300 (4L-2,35-112-5M) 	12,0 	Б 	
 	 	 	
Nissan-Urvan E-24 	10,0 	Д 	
Nissan-Urvan Transporter 	14,0 	Б 	
Nusa-501M, -521M, -522M, -522-03 	15,0 	Б 	
 	 	 	
Ssang Yong Istana 2.9D (15 мест) (5L-2,874-95-5M) 	13,3 	Д 	
Ssang Yong Transstar 9.6D (м/гор. 45 мест) (6V-9,572-290-6M) 	24,7 	Д 	
 	 	 	
TAM 260A 119T 	30 	Д 	
 	 	 	
Toyota Coaster 4.2D (7.00R16; вед., 30 мест) (6L-4,16-130-5M) 	20,7 	Д 	
Toyota Hi Ace 2.0 (12 мест) (4L-1,998-101-5M) 	11,3 	Б 	
Toyota Hi Ace 2.4 (11 мест) (4L-2,438-116-5M) 	12,3 	Б 	
Toyota Hi Ace 2.5 D (12 мест) (4L-2,446-75-5M) 	9,6 	Д 	
Toyota Hi Ace 2.7 (12 мест) (4L-2,694-152-5M) 	12,7 	Б 	
Toyota Hi Ace 2.8 D (13 мест) (4L-2,779-78-5M) 	10,3 	Д 	
Toyota Hi Ace 3.0 D (15 мест) (4L-2,985-90-5M) 	10,8 	Д 	
 	 	 	
Volkswagen Caravelle 2.0 (8 мест) (4L-1,968-84-5M) 	11,5 	Б 	
Volkswagen Caravelle 2.5 (9 мест) (5L-2,461-115-5M) 	12,2 	Б 	
Volkswagen Caravelle 2.5 (9 мест) (5L-2,461-110-4A) 	13,5 	Б 	
Volkswagen Caravelle 2.5 Syncro (11 мест) (5L-2,461-115-5M) 	13,4 	Б 	
Volkswagen Caravelle 2.5D Syncro (7 мест) (5L-2,461-102-5M) 	9,4 	Д 	
Volkswagen Caravelle 2.8 (9 мест) (6VR-2,792-140-5M) 	12,7 	Б 	
Volkswagen Multivan 2.0 (7 мест) (4L-1,984-116-5M) 	12,1 	Б 	
Volkswagen Multivan 2.5 Syncro (7 мест) (5L-2,461-115-5M) 	13,2 	Б 	
Volkswagen Multivan 2.5D Syncro (7мест) (205/65R15) (5L-2,461-102-5M) 	9,4 	Д 	
Volkswagen Multivan 2.8 (7 мест) (6VR-2,792-204-5A) 	13,8 	Б 	
Volkswagen Multivan 2.8 (7 мест) (6VR-2,792-204-4A) 	14,5 	Б 	
Volkswagen Transporter 2.4 TD (5L-2,4-78-5M) 	9,5 	Д 	
Volkswagen Transporter 2.5 (9 мест) (5L-2,461-115-5M) 	13,0 	Б 	
Volkswagen Transporter 2.5D (11 мест) (5L-2,461-102-5M) 	9,4 	Д 	
Volkswagen Transporter LT 35 2.5TD (16 мест) (5L-2,461-109-5M) 	10,6 	Д 	
Volkswagen Transporter T5 1.9TDI (8 мест) (4L-1,896-105-5M) 	9,5 	Д 	
Volkswagen Transporter T5 3.2 (8 мест) (6V-3,189-231-6A) 	14,0 	Б 	

8.2.2. Автобусы зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Citroen 						
L4H2M2C-A 2,2HDi (18 мест) 	4L 	120 	2,198 	6M 	11,8D 	
Fiat 						
Ducato 2.3TDI
(10 мест) 	4L 	110 	2,286 	5M 	10,9D 	
Ducato 2.3TDI
(15 мест) 	4L 	110 	2,286 	5M 	11,2D 	
Ducato 2.3TDI
(19 мест) 	4L 	110 	2,286 	5M 	11,3D 	
Ducato 2.3TDI
(9 мест) 	4L 	110 	2,286 	5M 	10,7D 	
Ducato 244 2.3D
(гор. 18 мест) 	4L 	110 	2,286 	5M 	11,9D 	
Ducato FST523
(вед. 14 мест) 	4L 	120 	2,287 	6M 	12,8D 	
Ford 						
Tourneo Bus 2.2TD
(7 мест) 	4L 	140 	2,198 	6M 	9,7D 	
Tourneo Combi 2.2D
(9 мест) 	4L 	110 	2,198 	5M 	9,2D 	
Transit 2.2TD
(10 мест) 	4L 	110 	2,198 	5M 	9,5D 	
Transit 2.3
(15 мест) 	4L 	145 	2,261 	5M 	12,9 	
Transit 2.2TD
(14 мест) 	4L 	155 	2,198 	6M 	9,8D 	
Transit Bus 2.4D
(14 мест) 	4L 	116 	2,402 	6M 	11,5D 	
Transit 2.4D
(19 мест) 	4L 	116 	2,406 	5M 	12,3D 	
Transit 2.4TD
(13 мест) 	4L 	115 	2,402 	5M 	12,0D 	
Transit 2.4TD
(19 мест) 	4L 	140 	2,402 	6M 	13,7D 	
Transit 222700
(17 мест) 	4L 	155 	2,198 	6M 	12,9D 	
Transit 222701 2.4TD
(17 мест) 	4L 	140 	2,402 	6M 	13,6D 	
Transit 222702
(19 мест) 	4L 	155 	2,198 	6M 	12,7D 	
Transit 222703
(14 мест) 	4L 	140 	2,402 	6M 	12,4D 	
Transit 3,2TDCi
(14 мест) 	5L 	200 	3,199 	6M 	12,1D 	
Transit 32361
(вед. 19 мест) 	4L 	116 	2,402 	6M 	13,0D 	
Transit 460 Bus 2.4TD
(17 мест) 	4L 	140 	2,402 	6M 	13,8D 	
Transit Bus 2.4D
(17 мест) 	4L 	116 	2,402 	6M 	13,1D 	
Transit Connect 1.8D
(8 мест) 	4L 	90 	1,753 	5M 	8,4D 	
Transit Jumbo 430
(19 мест) 	4L 	116 	2,402 	5M 	13,8D 	
Transit Kombi 2.2TD
(8 мест) 	4L 	86 	2,198 	5M 	8,4D 	
Transit Kombi 2.2TD
(9 мест) 	4L 	110 	2,198 	5M 	9,4D 	
Transit Kombi 300MWB
(9 мест) 	4L 	116 	2,198 	6M 	10,3D 	
Transit Tourneo 2.0D
(9 мест) 	4L 	101 	1,998 	5M 	9,3D 	
Ford Transit Tourneo 2.2TD
(8 мест) 	4L 	125 	2,198 	6M 	9,4D 	
Transit Tourneo BUS 2.4TD
(14 мест) 	4L 	116 	2,402 	6M 	11,6D 	
Transit Van 2.2TD Деловое купе
(8 мест) 	4L 	116 	2,198 	6M 	10,6D 	
Hyundai 						
Aero City
(вед. 30 мест) 	6L 	280 	11,15 	5M 	29,0D 	
Aero City 540
(вед. 23 мест) 	6L 	300 	11,15 	5M 	31,9D 	
Aero Express
(вед. 23 мест) 	6L 	340 	11,15 	5M 	34,7D 	
Aero Space
(вед. 46 мест) 	6L 	300 	11,15 	5M 	32,6D 	
Aero Space
(вед. 45 мест) 	6L 	235 	11,15 	5M 	34,3D 	
Aero Space HB615
(м/г. 46 мест) 	6L 	300 	11,15 	5M 	26,3D 	
Aero Space HB615
(м/г. 46 мест) 	6L 	340 	11,15 	5M 	26,7D 	
Aero Town 6.6D
(вед. 34 мест) 	6L 	225 	6,606 	5M 	23,9D 	
Aero Town 6.6D
(вед. 24 мест) 	6L 	196 	6,606 	5M 	25,9D 	
Aero Town 6.6D
(вед. 34 мест) 	6L 	196 	6,606 	5M 	23,6D 	
County 3.9D
(вед. 25 мест) 	4L 	120 	3,907 	5M 	17,1D 	
County 3.9D
(вед. 29 мест) 	4L 	145 	3,907 	5M 	21,2D 	
County 3.9D
(гор. 18 мест) 	4L 	130 	3,907 	5M 	18,1D 	
County 3.9D
(вед. 19 мест) 	4L 	130 	3,907 	5M 	17,9D 	
County 3.9D
(вед. 28 мест) 	4L 	140 	3,907 	5M 	19,4D 	
County HD 3.9TD
(вед. 20 мест) 	4L 	145 	3,907 	5M 	20,0D 	
Grand Starex 2.5TD
(11 мест) 	4L 	170 	2,497 	5M 	10,2D 	
Real 3,3D
(вед. 22 мест) 	4L 	117 	3,298 	5M 	21,1D 	
Universe Express Noble
(вед. 43 мест) 	6L 	380 	12,344 	5M 	35,7D 	
Universe Space Luxury
(вед. 43 мест) 	6L 	380 	12,344 	5M 	35,6D 	
Universe Space Luxury
(вед. 46 мест) 	6L 	300 	11,15 	5M 	35,7D 	
Iveco 						
Daily 45C14V
(вед. 18 мест) 	4L 	136 	2,998 	6M 	13,1D 	
Daily 45C15VH 3,0TD
(вед. 22 мест) 	4L 	146 	2,998 	6M 	13,2D 	
MAN 						
Lion's Classic A72
(вед. 50 мест) 	6L 	310 	11,967 	6M 	33,5D 	
Lion's Classic A72
(вед. 80 мест) 	6L 	280 	6,871 	6M 	36,2D 	
Lion's Classic U72
(гор. 80 мест) 	6L 	280 	6,871 	6M 	36,3D 	
Lion's Coach R07
(вед. 51 мест) 	6L 	440 	10,518 	6M 	33,2D 	
Lion's Regio R12
(м/г 55 мест) 	6L 	310 	11,967 	6M 	24,0D 	
Lion's Coach LR08
(турист. 55 мест) 	6L 	440 	10,518 	6M 	29,6D 	
Mercedes-Benz 						
0350RHD Tourismo
(вед. 48 мест) 	8V 	422 	11,967 	6M 	39,2D 	
313CDI 2.2D
(10 мест) 	4L 	129 	2,148 	5M 	10,7D 	
324
(7 мест) 	6V 	258 	3,498 	5A 	16,2 	
413CDI (19 мест) 	4L 	129 	2,148 	5M 	12,6D 	
O510 Tourino
(вед. 32 мест) 	6L 	286 	7,201 	6M 	27,6D 	
Sprinter 2.2D
(8 мест) 	4L 	109 	2,148 	5M 	11,9D 	
Sprinter 208CD
(9 мест) 	4L 	82 	2,148 	5M 	11,3D 	
Sprinter 214
(7 мест) 	4L 	143 	2,295 	5M 	13,2 	
Sprinter 313CDI
(6 мест) 	4L 	129 	2,148 	5M 	10,8D 	
Sprinter 314 3.2
(13 мест) 	6V 	224 	3,199 	5M 	15,2 	
Sprinter 315CDI
(15 мест) 	4L 	150 	2,148 	6M 	11,1D 	
Sprinter 324
(11 мест) 	6V 	258 	3,498 	5A 	17,0 	
Sprinter 413CDI 2.2D
(вед. 19 мест) 	4L 	150 	2,148 	6M 	15,7D 	
Sprinter 416CDI 2.7D
(вед. 25 мест) 	5L 	156 	2,685 	6M 	16,8D 	
Sprinter 515CDI 2.2D
(вед. 16 мест) 	4L 	150 	2,148 	6M 	14,1D 	
Sprinter 524
(вед. 19 мест) 	6V 	258 	3,498 	5A 	19,0 	
V230 	4L 	143 	2,295 	4A 	13,9 	
Vito109 CDI
(7 мест) 	4L 	88 	2,148 	6M 	9,8D 	
Vito 111 CDI
(7 мест) 	4L 	109 	2,148 	6M 	10,9D 	
Vito 115 2.2CDi
(9 мест) 	4L 	150 	2,148 	5A 	11,1D 	
Vito 126 3.5
(6 мест) 	6V 	258 	3,498 	5A 	13,4 	
Mitsubishi 						
Fuso 4.2D
(вед. 25 мест) 	6L 	130 	4,214 	5M 	18,6D 	
Rosa 4,2D
(вед. 29 мест) 	4L 	130 	4,214 	5M 	17,6D 	
Peugeot 						
Boxer 2.2D
(8 мест) 	4L 	100 	2,198 	5M 	9,7D 	
Boxer 2227SK 2.2 TD
(17 мест) 	4L 	120 	2,198 	6M 	11,9D 	
Renault 						
Trafic 2.0
(8 мест) 	4L 	120 	1,998 	6M 	11,2 	
Trafic 2.0
(8 мест) 	4L 	116 	1,998 	6M 	11,6 	
Scania 						
OmniExpress LK310IB
(турист. 49 мест) 	5L 	310 	8,867 	8M 	28,5D 	
OmniExpress LK310TB
(м/г 50 мест) 	5L 	310 	8,867 	8M 	23,7D 	
OmniExpress LK340EB
(м/г 53 мест) 	6L 	340 	11,705 	8M 	25,5D 	
OmniLine IK95IB (вед. 50 мест) 	5L 	310 	8,867 	8M 	27,6D 	
OmniLine IK95IB (вед. 51 мест) 	6L 	269 	8,867 	7M 	33,7D 	
OmniLine IL94IB 4x2/300 (вед. 52 мест) 	6L 	300 	8,974 	7M 	29,1D 	
OmniLink CK95UB (гор. 122 мест) 	5L 	230 	8,867 	5A 	41,1D 	
OmniLink CL94UB (вед. 39 мест) 	5L 	230 	8,867 	5A 	34,7D 	
OmniLink СК950 B (вед. 84 мест) 	5L 	230 	8,867 	5A 	36,9D 	
SsangYong 						
Istana 2.9D
(15 мест) 	4L 	103 	2,874 	5M 	14,6D 	
Transstar 9.6D
(вед. 46 мест) 	6V 	290 	9,572 	5M 	30,8D 	
Toyota 						
Hi Ace 2.7
(15 мест) 	4L 	151 	2,694 	5M 	13,8 	
Hi Ace 2.7 4WD
(10 мест) 	4L 	152 	2,694 	4A 	14,0 	
Hi Ace 3.0D
(13 мест) 	4L 	90 	2,985 	5M 	11,1D 	
Hi Ace 3.0D 4WD
(12 мест) 	4L 	130 	2,983 	4A 	14,4D 	
Hi Ace 3.0D 4WD
(8 мест) 	4L 	130 	2,983 	4A 	14,2D 	
Hi Ace 3.0D
(11 мест) 	4L 	90 	2,985 	5M 	10,3D 	
Volkswagen 						
Caravelle 1.9TD
(8 мест) 	4L 	105 	1,896 	5M 	9,1D 	
Caravelle 2.0
(9 мест) 	4L 	116 	1,984 	5M 	11.9 	
Caravelle 2.0TD
(10 мест) 	4L 	140 	1,968 	7DSG 	9,6D 	
Caravelle 2.0TDI
(9 мест) 	4L 	102 	1,968 	5M 	9,4D 	
Caravelle 2.0TDI 4Motion
(8 мест) 	4L 	140 	1,968 	6M 	8,8D 	
Caravelle 2.5TD
(9 мест) 	5L 	131 	2,461 	6A 	11,2D 	
Caravelle 2.5TDI
(8 мест) 	5L 	174 	2,461 	6M 	9,9D 	
Caravelle 3.2
(10 мест) 	6VR 	235 	3,189 	6A 	14,1 	
Caravelle 3.2 4Motion
(10 мест) 	6VR 	235 	3,189 	6M 	13,3 	
Caravelle 7HC 2.0BiTDI
(10 мест) 	4L 	180 	1,968 	6M 	9,2D 	
Caravelle 7HC 2.0TDI
(9 мест) 	4L 	140 	1,968 	6M 	8,8D 	
Caravelle 7HC 2.0TDI 4Motion
(7 мест) 	4L 	102 	1,968 	5M 	9,9D 	
Caravelle 7HC 2.0
(7 мест) 	4L 	116 	1,984 	5M 	12,1 	
Caravelle 7HC 2.0TDI
(8 мест) 	4L 	102 	1,968 	5M 	9,2D 	
Caravelle 7HC 2.5TDI
(10 мест) 	5L 	174 	2,461 	6A 	11,9D 	
Caravelle 7HC 2.5TDI
(11 мест) 	5L 	131 	2,461 	6M 	10,5D 	
Caravelle 7HC Trend Line 3.2
(8 мест) 	6VR 	235 	3,189 	6A 	15,1 	
Crafter 35 2.5D
(20 мест) 	5L 	109 	2,461 	6M 	13,0D 	
Crafter 50 2.5 TDI
(12 мест) 	5L 	163 	2,461 	6M 	14,1D 	
Crafter 50 2EKZ 2.5D
(15 мест) 	5L 	109 	2,461 	6M 	13,7D 	
Multivan 2.0BiTDI
(7 мест) 	4L 	180 	1,968 	7DSG 	8,4D 	
Multivan 2.0BiTDI
(7 мест) 	4L 	180 	1,968 	6A 	10,1D 	
Multivan 2.0TDI 4Motion
(7 мест) 	4L 	140 	1,968 	6M 	10,5D 	
Multivan 2.5TD 4Motion
(7 мест) 	5L 	131 	2,461 	6M 	10,3D 	
Multivan 2.5TDI
(9 мест) 	5L 	174 	2,461 	6M 	9,9D 	
Multivan 2.5TDI
(6 мест) 	5L 	131 	2,461 	6А 	11,3D 	
Multivan 2.5TDI
(7 мест) 	5L 	147 	2,461 	6А 	11,9D 	
Multivan 7HC 2.0 BiTDI4Motion
(7 мест) 	4L 	180 	1,968 	7DSG 	9,3D 	
Multivan 7HC 2.0TDI
(7 мест) 	4L 	140 	1,968 	6M 	8,5D 	
Multivan 7HC 2.0TSI 4Motion
(7 мест) 	4L 	204 	1,984 	7DSG 	11,2 	
Multivan 7HM 3.2 4Motion
(7 мест) 	6VR 	235 	3,189 	6M 	13,6 	
Multivan T5 2.5TDI
(7 мест) 	5L 	131 	2,461 	6M 	10,3D 	
Transporter 1.9TDI
(12 мест) 	4L 	86 	1,896 	5M 	10,6D 	
Transporter 1.9 TDI
(6 мест) 	4L 	105 	1,896 	5M 	10,0D 	
Transporter 2.0BiTDI 4Motion
(8 мест) 	4L 	180 	1,968 	6M 	9,4D 	
Transporter 3.2
(9 мест) 	6V 	231 	3,189 	6A 	14,4 	
Transporter 7HC 2.5TDI
(10 мест) 	5L 	131 	2,461 	6M 	10,5D 	
Transporter 7HC Kombi 3.2
(8 мест) 	6VR 	235 	3,189 	6A 	13,9 	
Transporter 7HCA 2.5TDI 4Motion
(6 мест) 	5L 	174 	2,461 	6M 	11,8D 	
Transporter Kombi 2.0
(9 мест) 	4L 	116 	1,984 	5M 	12,2 	
Transporter T5 1.9TDI
(8 мест) 	4L 	86 	1,896 	5M 	10,2D 	
Andare 						
Andare 1000
(м/г 47 мест, ш. Scania) 	6L 	372 	12,920 	5M 	25,8D 	
Foton 						
View 2.2
(9 мест) 	4L 	103 	2,237 	5M 	12,8 	
Golden Dragon 						
GrandXML6129E1
(м/г 45 мест) 	6L 	300 	8,268 	6M 	26,0D 	
XML6796
(вед. 29 мест) 	4L 	185 	5,307 	5M 	26,3D 	
XML6896E1A
(вед. 30 мест) 	6L 	220 	8,268 	6M 	30,0D 	
Higer 						
King Long KLQ6840
(вед. 33 мест) 	6L 	183 	5,883 	6M 	24,3D 	
King Long KLQ6840
(вед. 37 мест) 	6L 	180 	5,883 	6M 	24,8D 	
King Long KLQ6885Q
(вед. 36 мест) 	6L 	210 	5,883 	6M 	26,5D 	
King Long XMQ 6800
(м/г, 31 мест) 	6L 	210 	5,883 	6M 	20,8D 	
King Long XMQ6900
(вед. 34 мест) 	6L 	210 	5,883 	6M 	25,8D 	
KingLong XMQ6900
(вед. 36 мест) 	6L 	225 	6,700 	6M 	26,8D 	
KLQ6109Q
(вед. 42 мест) 	6L 	270 	6,690 	6M 	27,0D 	
KLQ6840
(вед. 32 мест) 	6L 	185 	5,883 	5M 	25,7D 	
KLQ6885Q
(вед. 35 мест) 	6L 	210 	6,690 	6M 	27,9D 	
Shenlong 						
SLK6126F1A
(вед. 43 мест) 	6L 	310 	8,867 	6M 	35,4D 	
SLK6798F1A
(вед. 30 мест) 	4L 	180 	5,202 	5M 	24,4D 	
Yutong 						
ZK 6119 HA
(м/г 47 мест) 	6L 	300 	8,268 	6M 	25,8D 	
ZK6129H
(вед. 46 мест) 	6L 	350 	8,900 	6M 	36,7D 	
ZK 6899 HA
(вед. 36 мест) 	6L 	230 	6,690 	5M 	27,2D 	
ZK6119 HA
(вед. 49 мест) 	6L 	300 	8,849 	6M 	35,1D 	
ЛУИДОР 						
223701
(ш. VW Crafter 50 2.0 BiTDi, 17 мест) 	4L 	163 	1,968 	6M 	12,3D 	
223702
(ш. VW Crafter 50 2.5TDI, 21 место) 	5L 	163 	2,461 	6M 	14,8D 	
22370C
(ш. VWCrafter 50 2EKZ 2.0TD, вед. 20 мест) 	4L 	109 	1,968 	6M 	12,1D 	

9. Грузовые бортовые автомобили
Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

где Qн - нормативный расход топлив, л;
S - пробег автомобиля или автопоезда, км;
Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;

где Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);
Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т км;
Gnр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;
Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т км;
W - объем транспортной работы, т км: W = Gгр Sгр (где Gгр - масса груза, т;
Sгр - пробег с грузом, км);
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, норма расхода топлив увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемых топлив: для бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного углеводородного газа (СУГ) - до 2,64 л; сжатого природного газа (спг) - до 2 куб. м; при газодизельном питании ориентировочно - до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
В абзаце тринадцатом пункта 9 слова "сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)" заменены словами "компримированный природный газ (КПГ)" в соответствующем падеже (подпункт 1 пункта 9 Распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами, норма расхода топлив (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов) в зависимости от вида топлив: бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м; при газодизельном питании двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м - природного газа и до 0, 25 л - дизельного топлива.
В абзаце четырнадцатом пункта 9 слова "сжиженный нефтяной газ (СНГ)", "сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)" заменены словами "сжиженный углеводородный газ (СУГ)" и "компримированный природный газ (КПГ)" в соответствующем падеже соответственно (подпункт 1 пункта 9 Распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)

9.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ

Модель, марка, модификация автомобиля 	Базовая норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
ГАЗ-2310 "Соболь" (ЗМЗ-40522-4L-2,464-145-5М) 	14,7 	Б 	
ГАЗ-2704 "Фермер" г/п (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5М) 	11,9 	Д 	
ГАЗ-2943 "Фермер" (ЗМЗ-402-4L-2,445-100-4М) 	16,7 	Б 	
ГАЗ-3302 (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5М) 	15,3 	Б 	
ГАЗ-3302 "Газель" (ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М) 	15,5 	Б 	
ГАЗ-3302, -33021 "Газель" (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5М) 	16,5 	Б 	
ГАЗ-3302, -330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4М) 	16,5 	Б 	
ГАЗ-33021 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) 	16,9 	Б 	
ГАЗ-33021 (УМЗ-42150-4L-2,89-89-5М) 	16,6 	Б 	
ГАЗ-330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5М) 	16,0 	Б 	
ГАЗ-33023-16 (6 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) 	15,7 	Б 	
ГАЗ-33027 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) 	17,0 	Б 	
ГАЗ-3307 	24,5 	Б 	
ГАЗ-33073 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-125-4М) 	24,9 	Б 	
ГАЗ-3309 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5М) 	17,0 	Д 	
ГАЗ-33104 "Валдай" (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5М) 	17,3 	Д 	
ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05, -52-54, -52-74, -53Ф 	22,0 	Б 	
ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 	30,0 	СНГ 	
ГАЗ-52-27, -52-28 	21 (на бензине 22) 	СПГ 	
ГАЗ-53, -53А, -53-12, -53-12-016, -53-12А,-53-50, -53-70 	25,0 	Б 	
ГАЗ-53-07, -53-19 	37,0 	СНГ 	
ГАЗ-53-27 	25,5 (25) 	СПГ 	
ГАЗ-63, -63А 	26,0 	Б 	
ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11 	28,0 	Б 	
ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80 	31,0 	Б 	
ЗИЛ-131, -131А 	41,0 	Б 	
ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ 	38,0 	Б 	
ЗИЛ-133ГЯ 	25,0 	Д 	
ЗИЛ-138 	42,0 	СНГ 	
ЗИЛ-138А, -138АГ 	32 (на бензине31) 	СПГ 	
ЗИЛ-150 	31,0 	Б 	
ЗИЛ-151, -151А 	39,0 	Б 	
ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -157КЭ, -157КЮ, -157Э, -157Ю 	39,0 	Б 	
ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516, -431917 	31,0 	Б 	
ЗИЛ-431610 	32 (31) 	СПГ 	
ЗИЛ-431810 	42,0 	СНГ 	
ЗИЛ-4331 	25,0 	Д 	
ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5М) 	19,5 	Д 	
ЗИЛ-433110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 	33,0 	Б 	
ЗИЛ-43317 (КамАЗ-740-8V-10,85-210-9М) 	27,0 	Д 	
ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.100040-8V-6,0-150-5М) 	31,5 	Б 	
ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-375-8V-7,0-175-5М) 	36,2 	Б 	
ЗИЛ-4334 (8V-8,74-159-5М) 	25,3 	Д 	
ЗИЛ-5301 (Д-245 ММЗ-4L-4,75-105-5М) 	14,8 	Д 	
ЗИЛ-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5М) 	15,0 	Д 	
ЗИЛ-534330 (ЯМЗ-236А-6V-11,15-195-5М) 	20,5 	Д 	
 	 	 	
КамАЗ-4310, -43105 	31,0 	Д 	
КамАЗ-5320 	25,0 	Д 	
КамАЗ-5320 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) 	25,5 	Д 	
КамАЗ-53202, -53212, -53213 	25,5 	Д 	
КамАЗ-53208 	22,5+6,5Д или 26Д 	СПГ 	
КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) 	26,4 	Д 	
КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) 	26,3 	Д 	
КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) 	24,5 	Д 	
КамАЗ-53215N (КамАЗ-740.13-8V-10,85-260-10М) 	26,6 	Д 	
КамАЗ-53217 	21,5+6,5Д или 26Д 	СПГ 	
КамАЗ-53218 	23+6,5Д или 26Д 	СПГ 	
КамАЗ-53219 	22+6,5 или 26Д 	СПГ 	
 	 	 	
КрАЗ-255Б, -255Б1 	42,0 	Д 	
КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С 	38,0 	Д 	
КрАЗ-260, -260Б1, -260М 	42,5 	Д 	
 	 	 	
МАЗ-437041-262 (Д-245.30Е2-4L-4,75-150-5М) 	18,9 	Д 	
МАЗ-514 	25,0 	Д 	
МАЗ-516, 516Б 	26,0 	Д 	
МАЗ-5334, -5335, -533501 	23,0 	Д 	
МАЗ-53352 	24,0 	Д 	
МАЗ-53362 (ЯМЗ-238-8V-14,86-300-8М) 	24,3 	Д 	
МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) 	25,5 	Д 	
МАЗ-5337, -53371 	23,0 	Д 	
МАЗ-543 	98,0 	Д 	
МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 	26,0 	Д 	
МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 	24,0 	Д 	
МАЗ-63171 (ТМЗ-8421-8V-17,26-360-9М) 	27,2 	Д 	
МАЗ-7310, -7313 	98,0 	Д 	
 	 	 	
УАЗ-3303 (4L-2,446-90-4М) 	16,5 	Б 	
УАЗ-330301 	16,0 	Б 	
УАЗ-33032, -3332-01 	21,5 	Б 	
УАЗ-33094 "Фермер" (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) 	16,8 	Б 	
УАЗ-374101 	16,0 	Б 	
УАЗ-3909 (АПВ-У-05) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4М) 	17,0 	Б 	
УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М 	14,0 	Б 	
УАЗ-452, -452Д, -452ДМ 	16,0 	Б 	
 	 	 	
Урал-355, -355М, -355МС 	30,0 	Б 	
Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, 	 	 	
-375Т, -375Ю 	50 	Б 	
Урал-377, -377Н 	44 	Б 	
Урал-4320, -43202 	32 	Д 	

9.1.1. Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
ГАЗ 						
2310
("Соболь"; УМЗ-4216) 	4L 	107 	2,89 	5M 	15,2 	
2310
(Chrysler) 	4L 	133,3 	2,429 	5M 	13,7 	
A21R22 Next
(Cummins ISF2.8s 4129P) 	4L 	120 	2,776 	5M 	11,7D 	
A21R32 Next
(Cummins ISF2.8s 4129P) 	4L 	120 	2,776 	5M 	11,9D 	
АБ-27573A
(ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	14,4 	
278462
(Д-245.7Е3) 	4L 	119 	4,75 	5M 	16,6D 	
3302
(Chrysler) 	4L 	133,3 	2,429 	5M 	13,8 	
3302
(ЗМЗ-40524) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	15,1 	
3302
(УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	15,2 	
3302
(УМЗ-4216) 	4L 	102 	2,89 	5M 	14,7 	
33023 "Фермер" (Chrysler) 	4L 	133,3 	2,429 	5M 	14,1 	
33023 "Фермер" (ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	15,2 	
33023 "Фермер" (УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	15,6 	
3302-531
(ГАЗ-5602) 	4L 	110 	2,134 	5M 	13,2D 	
330273 "Фермер" (УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	16,4 	
3308 "Садко"
(ЗМЗ-513) 	8V 	116 	4,25 	4M 	26,9 	
3308 "Садко"
(ЗМЗ-523100) 	8V 	113 	4,67 	5M 	26,7 	
3309
(Д-245.7Е3) 	4L 	119 	4,75 	5M 	16,5D 	
331043
(Д-245.7Е3) 	4L 	119 	4,75 	5M 	17,5D 	
33106
(Cummins ISF3.8s3154T) 	4L 	152 	3,76 	5M 	15,3D 	
37053C
(ЗМЗ-405220) 	4L 	140 	2,464 	5M 	15,6 	
КамАЗ 						
4308
(Cummins 4ISBe185) 	4L 	185 	4,461 	6M 	19,7D 	
4308
(Cummins EQB180 20) 	6L 	177 	5,88 	5M 	21,4D 	
4308АЗ
(Cummins 4ISBe210) 	6L 	210 	6,692 	6M 	21,8D 	
43114-15
(КамАЗ-740.31) 	8V 	224 	10,85 	10M 	29,0D 	
43253-15
(КамАЗ-740.31) 	8V 	240 	10,85 	10M 	24,2D 	
4350
(КамАЗ-740.31) 	8V 	240 	10,85 	5M 	26,3D 	
5350 "Мустанг" (КамАЗ-740.31) 	8V 	224 	10,85 	10M 	31,0D 	
65117
(КамАЗ-740.30) 	8V 	260 	10,85 	10M 	25,1D 	
65117-62
(КамАЗ-740.62) 	8V 	280 	11,76 	10M 	26,0D 	
МАЗ 						
437041-268
(Д-245.30Е2) 	4L 	150 	4,75 	5M 	18,4D 	
437043-522
(Д-245.30Е2) 	4L 	151 	4,75 	5M 	19,1D 	
5336А3-320
(ЯМЗ-6562.10) 	6V 	250 	11,15 	8M 	25,9D 	
6303А5-320
(ЯМЗ-6582.10) 	8V 	330 	14,86 	8M 	25,9D 	
631208-020-010 (ЯМЗ-7511.10) 	8V 	400 	14,86 	9M 	25,4D 	
УАЗ 						
390944 "Фермер" (УМЗ-42130Е) 	4L 	107 	2,89 	4M 	15,2 	
390944 "Фермер" (УМЗ-402130Н) 	4L 	104 	2,89 	4M 	15,0 	
УРАЛ 						
4320-0911-40
(ЯМЗ-236НЕ2-24) 	6V 	230 	11,15 	5M 	23,6D 	
43206-0031
(ЯМЗ-236М2) 	6V 	180 	11,15 	5M 	25,5D 	
ГАЗ	 	 	 	 	 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
330202 (УМЗ-421640)	4L	107	2,89	5M	14,1	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
A22R32 Next (Cummins ISF2.8s 4129P)	4L	120	2,776	5M	12,1D	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
A21R23 Next (A27400 Evotech 2.7)	4L	107	2,69	5M	14,1	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
ГАЗон Next C41R11 (ЯМЗ-53441)	4L	150	4,53	5M	17,8D	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	

9.2. Грузовые бортовые автомобили зарубежные

Модель, марка, модификация автомобиля 	Базовая норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
Avia A-20H, A-21K, -21N 	11,0 	Д 	
Avia A-30N, A-31L, -31N, -31P 	13,0 	Д 	
 	 	 	
DAF 95.350 (6L-11,63-354-16M) 	23,5 	Д 	
 	 	 	
Ford Transit 350 Single Cab 2.4D (4L-2,402-116-5M) 	10,2 	Д 	
 	 	 	
IFA W50L 	20,0 	Д 	
 	 	 	
Iveco ML 75E (6L-5,861-143-5M) 	21,4 	Д 	
 	 	 	
Magirus 232 D 19L 	24,0 	Д 	
Magirus 290 D 26L 	34,0 	Д 	
 	 	 	
Mercedes-Benz 1843 Actros (6V-11,946-428-16M) 	25,6 	Д 	
Mercedes-Benz 2540 L/NR Actros (6V-11,946-394-16M) 	23,1 	Д 	
Mercedes-Benz 2640 L Actros (6V-11,946-394-16M) 	23,8 	Д 	
Mercedes-Benz 813D (4L-2,299-79-5M) 	14,1 	Д 	
 	 	 	
Scania R 114 LB 380 (295/60R22,5) (6L-10,64-380-14M) 	20,3 	Д 	
Scania R 124 LB 420 (295/60R22,5) (6L-11,72-420-14M) 	21,3 	Д 	
 	 	 	
Tatra 111R 	33,0 	Д 	
 	 	 	
Volvo F10 (6L-9,607-285-12M) 	20,9 	Д 	

9.2.1. Грузовые бортовые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Ford 						
Cargo 1830DC
(кран-манипулятор) 	6L 	300 	7,33 	9M 	26,9D 	
Cargo 2532DC 	6L 	320 	8,974 	9M 	21,7D 	
Hyundai 						
HD 3844 HP/HD 120
(Hyundai HD-120) 	6L 	224 	6,606 	5M 	21,1D 	
HD 65 	4L 	130 	3,907 	5M 	14,4D 	
HD 72 	4L 	115 	3,298 	5M 	16,4D 	
HD 57 3.3D 	4L 	115 	3,298 	6M 	16,2D 	
HD 78DO 	4L 	140 	3,907 	5M 	17,7D 	
Porter 2.5TD 	4L 	80 	2,467 	5M 	9,7D 	
Porter H100 2.5TD 	4L 	80 	2,467 	5M 	9,9D 	
Isuzu 						
27958E 	4L 	121 	4,570 	5M 	15,0D 	
NQR75P 	4L 	150 	5,193 	5M 	18,2D 	
Isuzu 27961E 	4L 	95 	2,771 	5M 	10,9D 	
Iveco 						
Daily 35C12H 2.3D 	4L 	116 	2,287 	5M 	11,5D 	
Daily 65 c15 	4L 	146 	2,798 	6M 	13,9D 	
Mercedes 						
814D 	6L 	139 	5,958 	5M 	18,1D 	
Renault 						
Premium 450DXI 	6L 	450 	10,837 	12M 	22,2D 	
Premium DCI 320 	6L 	320 	11,116 	8M 	22,1D 	
Scania 						
R420L B 6x2 HNA 	6L 	420 	11,705 	14M 	19,6D 	
АБ 						
43432A
(Hyundai HD 120) 	6L 	224 	6,606 	6M 	20,3D 	
73A2BJ
(ш. Foton ВJ1099, кран-манипулятор) 	4L 	137 	3,990 	5M 	17,5D 	
73B1BJ
(ш. Foton) 	4L 	92 	2,771 	5M 	14,0D 	
АБ-434310
(ш. Hyundai HD 65) 	4L 	140 	3,907 	5M 	15,6D 	
АТС 						
АТС-5715BK
(MAN TGL 12.180) 	4L 	180 	4,580 	6M 	18,9D 	
АТС-43431A (Hyundai HD 65) 	4L 	115 	3,298 	5M 	14,8D 	

10. Тягачи
Для седельных тягачей нормативное значение расхода топлив рассчитывается аналогично грузовым бортовым автомобилям и автопоездам с прицепами и полуприцепами по формуле (3).

10.1. Тягачи отечественные и стран СНГ

Модель, марка, модификация автомобиля 	Базовая норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
БелАЗ-537Л 	100,0 	Д 	
БелАЗ-6411 	95,0 	Д 	
БелАЗ-7421 	100,0 	Д 	
 	 	 	
ГАЗ-52-06 	22,0 	Б 	
ГАЗ-63Д, -63П 	26,0 	Б 	
 	 	 	
ЗИЛ-130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80 	31,0 	Б 	
ЗИЛ-131В, -131НВ 	41, 	Б 	
ЗИЛ-131 НВ (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5М) 	43,5 	Б 	
ЗИЛ-13305А (ЗИЛ-6454-8V-9,56-200-9М) 	26,7 	Д 	
ЗИЛ-137, -137ДТ 	42,0 	Б 	
ЗИЛ-138В1 	41,0 	СНГ 	
ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ 	38,5 	Б 	
ЗИЛ-164АН, -164Н 	31,0 	Б 	
ЗИЛ-441510, -441516 	31,0 	Б 	
ЗИЛ-441510 (ЗИЛ-375-8V-7,0-180-5М) 	42,0 	Б 	
ЗИЛ-441610 	41,0 	СНГ 	
ЗИЛ-442160 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 	30,6 	Б 	
ЗИЛ-541730 (ЯМЗ-236 БЕ-7-6V-11,15-250-8М) 	17,6 	Д 	
ЗИЛ-ММЗ-4413 	31,0 	Б 	
 	 	 	
КАЗ-608, -608В, -608В2 	31,0 	Б 	
КАЗ-608В1 (ЗИЛ-375) 	45,0 	Б 	
КамАЗ-44108-10 (КамАЗ-740.30-8V-10,85-260-10М) 	27,9 	Д 	
КамАЗ-5410, -54101, -54112 	25,0 	Д 	
КамАЗ-5410 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) 	25,0 	Д 	
КамАЗ-54112 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М) 	26,0 	Д 	
КамАЗ-54112 (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) 	25,0 	Д 	
КамАЗ-54115 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) 	22,0 	Д 	
КамАЗ-541150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) 	22,2 	Д 	
КамАЗ-54115С (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) 	23,7 	Д 	
КамАЗ-54118 	23,5+6,5Д или 26Д 	СПГ 	
КамАЗ-5425 (Cummins-6L-10,0-327-12М) 	21,4 	Д 	
КамАЗ-54601 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-8М) 	20,4 	Д 	
КамАЗ-6460 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16М) 	25,8 	Д 	
 	 	 	
КЗКТ-537Л 	100,0 	Д 	
КЗКТ-7427, -7428 	140,0 	Д 	
КрАЗ-255В, -255В1 	40,0 	Д 	
КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС 	41,5 	Д 	
КрАЗ-258, -258Б1 	37,0 	Д 	
КрАЗ-260В 	40,0 	Д 	
КрАЗ-643701 	41,5 	Д 	
КрАЗ-6443 	40,0 	Д 	
КрАЗ-6444 	37,0 	Д 	
 	 	 	
LIAZ 110421 	27,0 	Д 	
 	 	 	
МАЗ-537, -537Т 	100,0 	Д 	
МАЗ-5429, -5430 	23,0 	Д 	
МАЗ-5432 	26,0 	Д 	
МАЗ-543202-2120 (ЯМЗ-236НЕ-6V-11,15-230-5М) 	18,9 	Д 	
МАЗ-54321, -54326 	25,0 	Д 	
МАЗ-54322, -543221 	27,0 	Д 	
МАЗ-54323, -54324 	28,0 	Д 	
МАЗ-54323-032 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 	21,5 	Д 	
МАЗ-543240-2120 (ЯМЗ-238ДЕ-8V-14,86-317-8М) 	25,9 	Д 	
МАЗ-54329 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) 	22,0 	Д 	
МАЗ-5433, -54331 	23,0 	Д 	
МАЗ-5440 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) 	17,8 	Д 	
МАЗ-544008 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-14М) 	19,6 	Д 	
МАЗ-6422, -64226, -64227, -642271, -64229 	35,0 	Д 	
МАЗ-6422.9 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 	25,3 	Д 	
МАЗ-642201 	33,5 	Д 	
МАЗ-642208 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) 	20,7 	Д 	
МАЗ-64229 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 	24,6 	Д 	
МАЗ-643008 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) 	22,2 	Д 	
МАЗ-7310, -73101, -7313 	98,0 	Д 	
МАЗ-7916 	138,0 	Д 	
 	 	 	
МАЗ-MAN-543268 (MAN-2866L F20-6L-11,967-400-16М) 	20,0 	Д 	
МАЗ-MAN-642269 (MAN-6L-12,816-460-16М) 	21,5 	Д 	
Урал-375С, -375СК. -375СК-1, -375СН 	49,0 	Б 	
Урал-377С, -377СК, -377СН 	44,0 	Б 	
Урал-43202-0111-31 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) 	26,0 	Д 	
Урал-4420, -44202 	31,0 	Д 	
 	 	 	
Урал-Ивеко-633913 (Iveco-6L-12,88-380-16М) 	25,8 	Д 	

10.1.1. Тягачи отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
КамАЗ 						
54115-15
(КамАЗ-740.31) 	8V 	240 	10,85 	10M 	24,6D 	
5460-036-63
(КамАЗ-740.63) 	8V 	400 	11,76 	8M 	22,1D 	
65116 RB
(Cuumins L325) 	6L 	325 	8,867 	10M 	22,5D 	
65116-20
(КамАЗ-740.30) 	8V 	260 	10,85 	10M 	22,7D 	
65116-62
(КамАЗ-740.62) 	8V 	280 	11,76 	10M 	23,9D 	
65225-22
(КамАЗ-740.37) 	8V 	381 	11,76 	16M 	26,8D 	
65226
(Deutz BF8M1015C) 	8V 	544 	15,9 	16M 	29,2D 	
МАЗ 						
543203-2122
(ЯМЭ-236БЕ2) 	6V 	250 	11,15 	8M 	23,9D 	
543203-220
(ЯМЗ-236БЕ2) 	6V 	250 	11,15 	8M 	23,1D 	
543268
(MAN D2866LF25) 	6L 	410 	11,967 	16M 	19,7D 	
5432А5-323
(ЯМЗ-6582.10) 	8V 	330 	14,86 	8M 	24,8D 	
5432А3-322
(ЯМЗ-6562.10) 	6V 	250 	11,15 	8M 	23,0D 	
5440А5-330-030
(ЯМЗ-6582.10) 	8V 	330 	14,866 	8M 	21,2D 	
5440А8
(ЯМЗ-6581.10) 	8V 	400 	14,866 	16M 	18,7D 	
5440А9
(ЯМЗ-650.10) 	6L 	412 	11,12 	16M 	17,6D 	
6422А8-330
(ЯМЗ-6581.10) 	8V 	400 	14,86 	9M 	21,8D 	
642508-233
(ЯМЗ-7511.10) 	8V 	400 	14,86 	9M 	28,8D 	
6430А8-360-010
(ЯМЗ-6581.10) 	8V 	400 	14,866 	16M 	20,7D 	
УРАЛ 						
Iveco-633913
(Iveco F3BE0681G) 	6L 	380 	12,88 	16M 	25,8D 	
Iveco-633913
(Iveco F3BE0681C) 	6L 	440 	12,88 	16M 	23,8D 	
596002
(ЯМЗ-238М2-26) 	8V 	240 	14,86 	5M 	25,3D 	
596012
(ЯМЗ-236НЕ2-24) 	6V 	230 	11,15 	5M 	25,1D 	
44202-0311-41
(ЯМЗ-236НЕ2) 	6V 	230 	11,15 	5M 	23,2D 	

10.2. Тягачи зарубежные

Модель, марка, модификация автомобиля 	Базовая норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
Avstro-Fiat CDN-130 	26,0 	Д 	
 	 	 	
Chepel D-450 	22,0 	Д 	
Chepel D-450.86 	25,0 	Д 	
 	 	 	
DAF FT/FA 95 XF 380 (6L-12,58-381-16M) 	19,0 	Д 	
DAF 95.XF 430 (6L-12,58-428-16M) 	16,5 	Д 	
DAF 95.480 (6L-12,58-483-16M) 	18,6 	Д 	
 	 	 	
Faun H-36-40/45 	85,0 	Д 	
Faun H-46-40/49 	90,0 	Д 	
 	 	 	
International H921 (Cummins) (6L-10,8-350-12M) 	20,6 	Д 	
 	 	 	
Iveco-190.33 	25,0 	Д 	
Iveco 190.36/PT (6L-13,798-375-16M) 	19,0 	Д 	
Iveco 190 36 PT Turbo Star (6L-13,798-377-16M) 	16,0 	Д 	
Iveco-190.42 	27,0 	Д 	
Iveco 440 E 47 (6L-13,798-470-16M) 	17,5 	Д 	
Iveco AT440 S43 (с обтек.) (6L-10,3-430-16M) 	16,9 	Д 	
Iveco MP440 E42 (с обтек.) (6L-13,798-420-16M) 	19,8 	Д 	
 	 	 	
KNVF-12T Camacu-Nissan 	45,0 	Д 	
 	 	 	
MAN 19.463 FLS (6L-12,816-460-16M) 	16,0 	Д 	
MAN 19.372 (6L-11,961-370-16M) 	17,0 	Д 	
MAN 26.413 TGA (6L-11,967-410-16M) 	19,7 	Д 	
MAN 26.414 (6L-11,967-410-16M) 	16,6 	Д 	
MAN 26.463 FNLS (6L-12,861-460-16M) 	17,0 	Д 	
MAN F 2000 334 DFAT (с п/п SP-240) (6L-11,967-410-16M) 	22,3 	Д 	
MAN TGA 18.350 (6L-10,518-350-16M) 	15,5 	Д 	
 	 	 	
Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935 	23,0 	Д 	
Mercedes-Benz 1733 SR (6V-10,964-340-16M) 	17,4 	Д 	
Mercedes-Benz 1735 (8V-14,62-354-16M) 	23,7 	Д 	
Mercedes-Benz 1735 LS (8V-14,62-269-16M) 	18,7 	Д 	
Mercedes-Benz 1832 LSNRA (6V-11,946-320-16M) 	17,1 	Д 	
Mercedes-Benz 1834 LS (6V-10,964-340-16M) 	18,5 	Д 	
Mercedes-Benz 1838 (8V-12,763-381-16M) 	24,0 	Д 	
Mercedes-Benz 1840 Actros (6V-11,95-394-16M) 	17,0 	Д 	
Mercedes-Benz 1850 LS (8V-14,618-503-16M) 	20,4 	Д 	
Mercedes-Benz-2232S 	27,0 	Д 	
Mercedes-Benz 2653 LS 33 (8V-15,928-530-16M) 	19,5 	Д 	
Mercedes-Benz 3340 Actros (6V-11,946-394-16M) 	20,4 	Д 	
 	 	 	
Praga ST2-W 	23,0 	Д 	
 	 	 	
Renault AE 430 Magnum (6L-12,0-430-18M) 	18,9 	Д 	
Renault R 340 ti 19T (6L-9,8-338-9M) 	19,0 	Д 	
Renault Premium HR 400.18 (6L-11,1-392-18M) 	18,6 	Д 	
 	 	 	
Scania P114 GA 6x4 NZ340 Griffin (6L-10,64-340-9M) 	18,7 	Д 	
Scania R 113 MA/400 (6L-11,021-401-14M) 	16,0 	Д 	
Scania R 124 LA 400 (6L-11,7-400-12M) 	16,0 	Д 	
Scania R 420 LA (6L-11,705-420-14M) 	17,7 	Д 	
 	 	 	
Scoda-LIAS-100.42, -100.45 	24,0 	Д 	
Scoda-706PTTN 	25,0 	Д 	
 	 	 	
Tatra-815TP 	48,0 	Д 	
 	 	 	
Volvo-1033 	22,0 	Д 	
Volvo F-8932 	24,0 	Д 	
Volvo FH 12 (6L-12,0-405-14M) 	15,7 	Д 	
Volvo FH 12/380 (6L-12,13-380-14M) 	15,0 	Д 	
Volvo FH 12/420 (6L-12,13-420-14M) 	16,5 	Д 	

10.2.1. Тягачи зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
DAF 						
FT CF 85.410 	6L 	410 	16M 	16M 	20,3D 	
Ford 						
OtosanCargo 1830T 	6L 	300 	7,33 	9M 	20,2D 	
OtosanCargo CCK1 1835T 	6L 	350 	8,974 	16M 	20,3D 	
Hyundai 						
Tractor HD-450 	6L 	340 	11,149 	10M 	23,8D 	
Iveco 						
AMT 633910 	6L 	380 	12,880 	16M 	28,3D 	
MAN 						
18.413 FLS 	6L 	410 	11,967 	16M 	16,7D 	
TGA 18.390 4x2 BLS 	6L 	390 	10,518 	16M 	17,1D 	
TGA 18.480 4x2 BLS 	6L 	480 	12,816 	16M 	17,8D 	
TGA 26.410 	6L 	410 	11,967 	16M 	17,8D 	
TGA 26.430 6x4 BBS 	6L 	430 	10,518 	16M 	19,5D 	
TGA 19.390L 	6L 	390 	10,518 	16M 	16,2D 	
TGA 19.390LX 	6L 	390 	10,518 	16M 	15,9D 	
TGS 19.400 4x2 BLS-WW 	6L 	400 	10,518 	16M 	18,5D 	
TGS 18.360 4x2 BLS 	6L 	360 	10,518 	12A 	16,2D 	
TGX 18.360 4x2 BLS 	6L 	360 	10,518 	12A 	15,9D 	
Mercedes-Benz 						
4145K 	8V 	537 	15,928 	16M 	34,9D 	
Actros 1841LS 	6V 	408 	11,946 	12M 	17,5D 	
Actros 1841LS 	6V 	408 	11,946 	12A 	18,1D 	
Actros 1844LS 	6V 	435 	11,946 	16M 	17,1D 	
Actros 2641S 	6V 	408 	11,946 	16M 	21,1D 	
Actros 3341AS 	6V 	408 	11,946 	16M 	23,6D 	
Axor 1835LS 	6V 	354 	11,947 	9M 	17,2D 	
Axor 1843LS 	6L 	428 	11,947 	9M 	16,9D 	
Renault 						
Magnum 480.19T 	6L 	480 	11,929 	12M 	19,2D 	
Magnum AE440 	6L 	440 	12,0 	16M 	17,7D 	
Premium 420 6x2 	6L 	412 	11,12 	16M 	18,8D 	
Scania 						
GriffinP340 LA4x2HNA 	6L 	340 	10,64 	9M 	16,8D 	
Griffin P114GA4x2NA340 	6L 	340 	10,64 	9M 	17,3D 	
P114GA4x2NA380 	6L 	380 	10,64 	9M 	18,2D 	
P114GA6x4NZ 380 	6L 	380 	10,64 	8M 	21,0D 	
P340LA4x2 HA 	6L 	340 	10,64 	9M 	18,8D 	
R380LA4x2HNA 	6L 	380 	10,64 	8M 	17,6D 	
P420CA6x4RSZ 	6L 	420 	11,705 	9M 	19,8D 	
R114GA4x2 NA 	6L 	340 	10,64 	14M 	16,8D 	
R114GA4x2NA380 	6L 	380 	10,64 	14M 	16,9D 	
R380LA4x2HNA 	6L 	380 	10,64 	14M 	18,0D 	
R420CA6x6EHZ 	6L 	420 	11,705 	14M 	20,8D 	
Volvo 						
FH 12.420 Truck 4x2 	6L 	400 	12,78 	12M 	20,2D 	
FH 13.440 42T 	6L 	440 	12,78 	12M 	19,0D 	
FH 13.520 6x4 	6L 	520 	12,78 	12M 	22,9D 	
FH 13.460 Truck 4x2 	6L 	460 	12,78 	12M 	18,4D 	
FH 13.480 6x2 	6L 	480 	12,78 	14M 	18,6D 	
FM 9.380 	6L 	380 	9,364 	14M 	16,7D 	
FM 13.400 Truck 6x4 	6L 	400 	12,78 	16M 	20,5D 	
FM 13.400 TruckTractor 4x2 	6L 	400 	12,78 	16M 	18,2D 	
Freightimer 						
FreightlinerCenturyConventional ST 120 	6L 	430 	12,684 	10M 	23,6D 	
FreightlinerColumbia CL120 	6L 	450 	14,0 	10M 	24,4D 	
Kenworth 						
Kenworth T2000 	6L 	475 	14,9 	10M 	22,7D 	
Tatra 						
Tatra T815-290N3T 	8V 	408 	12,667 	14M 	29,4D 	

11. Самосвалы
Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

где Qн - нормативный расход топлив, л;
S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;
Hsanc - норма расхода топлив автомобиля-самосвала или самосвального автопоезда:

где Hs - транспортная норма с учетом транспортной работы (с коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;
Hw - норма расхода топлив на транспортную работу автомобиля-самосвала (если при расчете Нs не учтен коэффициент 0,5) и на дополнительную массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т х км;
Gпр - собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;
q - грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q - с коэффициентом загрузки 0,5), т;
Hz - дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом автомобиля- самосвала, автопоезда, л;
Z - количество ездок с грузом за смену;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается базовая норма, как для седельного тягача) норма расхода топлив увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки - 0,5): бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м.
В абзаце четырнадцатом пункта 11 слова "сжиженный нефтяной газ (СНГ)", "сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)" заменены словами "сжиженный углеводородный газ (СУГ)" и "компримированный природный газ (КПГ)" в соответствующем падеже соответственно (подпункт 1 пункта 11 Распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:
- до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного нефтяного газа, до 0,25 куб. м природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;
В абзаце шестнадцатом пункта 11 слова "сжиженный нефтяной газ (СНГ)", "сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)" заменены словами "сжиженный углеводородный газ (СУГ)" и "компримированный природный газ (КПГ)" в соответствующем падеже соответственно (подпункт 1 пункта 11 Распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
- до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном питании двигателя.
Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа "БелАЗ" дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере до 1 л.
В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход топлив так же, как и для бортовых автомобилей по формуле (3).

11.1. Самосвалы отечественные и стран СНГ

Модель, марка, модификация автомобиля 	Транспортная норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
БелАЗ-540, -540А 	135,0 	Д 	
БелАЗ-548А 	160,0 	Д 	
БелАЗ-548ГД 	200,0 	СНГ 	
БелАЗ-549, -7509 	270,0 	Д 	
БелАЗ-7510, -7522 	135,0 	Д 	
БелАЗ-7523, -7525 	160,0 	Д 	
БелАЗ-7526 	135,0 	Д 	
БелАЗ-7527 	160,0 	Д 	
БелАЗ-75401 	150,0 	Д 	
БелАЗ-7548 	160,0 	Д 	
 	 	 	
ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В 	23,0 	Б 	
ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508 	28,0 	Б 	
ГАЗ-САЗ-3509 	27,0 	СПГ 	
ГАЗ-САЗ-35101 	28,0 	Б 	
ГАЗ-САЗ-4301 (ГАЗ-542-4L-6,235-125-5М) 	17,5 	Д 	
ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-138-4М) 	17,0 	Д 	
ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-125-5М) 	16,7 	Д 	
ГАЗ-САЗ-53Б 	28,0 	Б 	
 	 	 	
ЗИЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022, -4505 	37,0 	Б 	
ЗИЛ-ММЗ-45023 	50,0 	СНГ 	
ЗИЛ-ММЗ-45054, -138АБ 	37,5 	СПГ 	
ЗИЛ-ММЗ-45065; -45085 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 	32,2 	Б 	
ЗИЛ-ММЗ-450650 (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) 	24,0 	Д 	
ЗИЛ-ММЗ-45085 (ЗИЛ-508-8V-6,0-150-5М) 	39,5 	Б 	
ЗИЛ-ММЗ-4520 (ЗИЛ-645-8V-8,74-185-9М) 	27,5 	Д 	
ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М 	37,0 	Б 	
ЗИЛ-ММЗ-555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н, -555Э, -555-76, -555-80 	37,0 	Б 	
ЗИЛ-ММЗ-585, -585Б, -585В, -585Д, -585Е, -585И, -585К, -585Л, -585М 	36,0 	Б 	
 	 	 	
КАЗ-4540 	28,0 	Д 	
КАЗ-600, -600АВ, -600Б, -600В 	36,0 	Б 	
 	 	 	
КамАЗ-55102 	32,0 	Д 	
КамАЗ-55102 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-10М) 35,0 Д 	 	 	
КамАЗ-5511 	34,0 	Д 	
КамАЗ-5511 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М) 	35,6 	Д 	
КамАЗ-55111 	36,5 	Д 	
КамАЗ-55111 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) 	36,5 	Д 	
КамАЗ-55111А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) 	38,3 	Д 	
КамАЗ-55111А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-5М) 	43,3 	Д 	
КамАЗ-55118 	31+9,0Д или 35Д 	СПГ 	
КамАЗ-65111 (КамАЗ-740.10-8V-10,85-260-10М) 	36,0 	Д 	
КамАЗ-65115 С (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) 	32,2 	Д 	
 	 	 	
КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С 	48,0 	Д 	
КрАЗ-6505 	50,0 	Д 	
КрАЗ-6510 	48,0 	Д 	
 	 	 	
МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г, -511, -512, -513, -513А 	28,0 	Д 	
МАЗ-5516 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 	42,0 	Д 	
МАЗ-5516-030 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 	47,8 	Д 	
МАЗ-5516-30 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 	48,0 	Д 	
МАЗ-551603-021 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-8М) 	46,3 	Д 	
МАЗ-5549, -5551 	28,0 	Д 	
МАЗ-5551-020 Р2 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) 	35,7 	Д 	
 	 	 	
МоАЗ-75051 	85,0 	Д 	
 	 	 	
САЗ-3502 	28,0 	Б 	
САЗ-3503, -3504 	26,0 	Б 	
 	 	 	
Урал-45286-01 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5М) 	44,5 	Д 	
Урал-5557 	34,0 	Д 	
Урал-55571 (ЯМЗ-236-6V-11,15-180-5М) 	34,5 	Д 	

11.1.1. Самосвалы отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л. с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
ЗИЛ-СААЗ 						
4545
(ЗМЗ-508.300) 	8V 	134 	6,0 	5M 	40,1 	
454510
(Д-245.9ЕЗ) 	4L 	132 	4,75 	5M 	23,9D 	
4546
(ЗИЛ-508.10) 	8V 	150 	6,0 	5M 	39,3 	
МАЗ 						
5551A2-323
(ЯМЗ-6563.10) 	6V 	230 	11,15 	5M 	33,5D 	
6501A9-320-021
(ЯМЗ-650.10) 	6L 	412 	11,12 	16M 	45,4D 	
УРАЛ 						
55571
(ЯМЗ-236НЕ2) 	6V 	230 	11,15 	5M 	43,8D 	
63685-10
(ЯМЗ-760.10) 	6V 	300 	11,15 	9M 	43,0D 	
КамАЗ 						
43255
(Cummins EQB 180 20) 	6L 	180 	5,88 	5M 	25,9D 	
43255А3
(Cummins 6ISBe210) 	6L 	210 	6,692 	5M 	29,7D 	
45142-010-15
(КамАЗ-740.31) 	8V 	240 	10,85 	10M 	37,4D 	
65115
(ЯМЗ-238М2-6) 	8V 	240 	14,86 	5M 	38,2D 	
65115-62
(КамАЗ-740.62) 	8V 	280 	11,76 	10M 	39,7D 	
65115-62
(КамАЗ-740.62) 	8V 	280 	11,76 	9M 	37,7D 	
65115
(КамАЗ-740.30) 	8V 	245 	10,85 	9M 	36,8D 	
6520-06
(КамАЗ-740.50) 	8V 	360 	11,76 	16M 	51,2D 	
6520-20
(КамАЗ-740.60) 	8V 	360 	11,76 	16M 	45,3D 	
6522 (КамАЗ-740.51) 	8V 	320 	11,76 	16M 	52,1D 	
6522 (КамАЗ-740.51) 	8V 	320 	11,76 	8M 	44,3D 	
6551-12
(КамАЗ-740.62-280) 	8V 	280 	11,76 	10M 	31,8D 	
ГАЗ-САЗ 						
2505-10
(Д 245.7Е3) 	4L 	119 	4,75 	5M 	20,5D 	
35071
(Д-245.Е3) 	4L 	119 	4,75 	5M 	19,9D 	
35071
(Д-245.7Е2) 	4L 	122 	4,75 	5M 	19,4D 	

11.2. Самосвалы зарубежные

Модель, марка, модификация автомобиля 	Транспортная норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
Avia A-30KS 	15,0 	Д 	
 	 	 	
IFA-W50/A 	19,0 	Д 	
IFA-W50L/K 	24,0 	Д 	
 	 	 	
Iveco Euro Trakker Cursor 13 (6L-12,88-440-16M) 	49,2 	Д 	
 	 	 	
Magirus-232D19R 	30,0 	Д 	
Magirus-290D26R 	44,0 	Д 	
 	 	 	
Scania C 124 (6L-11,72-360-9M) 	49,4 	Д 	
Tatra-138S1, -138S3 	36,0 	Д 	
Tatra-148S1M, -148S3 	36,0 	Д 	
Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3 	42,0 	Д 	
 	 	 	
Volvo FM 12 (6L-12,1-420-14M) 	38,6 	Д 	
Volvo FM 12 (6L-12,8-400-9M) 	40,5 	Д 	

11.2.1. Самосвалы зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
DongFeng 						
DFL-3251A-1 	6L 	340 	8,9 	9M 	51,0D 	
Ford 						
65513-02 	6L 	300 	7,33 	16M 	45,7D 	
OtosanCargo 3430D 	6L 	300 	7,33 	16M 	45,5D 	
Hyundai 						
HD78 3.9D 	4L 	140 	3,907 	5M 	19,0D 	
Iveco 						
АМТ 653900 	6L 	380 	12,880 	16M 	52,4D 	
P380CB8x4EHZ 	6L 	380 	11,705 	9M 	48,8D 	
MAN 						
TGA 33.350 6x4 BB-WW 	6L 	350 	10,518 	16M 	39,2D 	
F 2000 40.414 DFAK 	6L 	410 	11,967 	16M 	52,3D 	
Mitsubishi 						
Fuso 8.2D 	6L 	210 	8,201 	6M 	28,5D 	
Scania 						
P380CB 6x4 EN Z 	6L 	380 	10,64 	9M 	40,8D 	
P380CB6x4EHZ 	6L 	380 	11,72 	9M 	46,5D 	
Volvo 						
FM 13.400 Truck 6x4 	6L 	400 	12,78 	9M 	52,4D 	
FM 13.440 Truck 6x4 	6L 	440 	12,78 	9M 	45,0D 	
Tatra 						
T815-2AOSO1 6x6.2 	8V 	326 	12,667 	10M 	49,7D 	

12. Фургоны
Для автомобилей-фургонов нормативное значение расхода топлив определяется аналогично бортовым грузовым автомобилям по формуле (3).
Для фургонов, работающих без учета массы перевозимого груза, нормируемое значение расхода топлив определяется с учетом повышающего поправочного коэффициента - до 10% к базовой норме.

12.1. Фургоны отечественные и стран СНГ

Модель, марка, модификация автомобиля 	Базовая норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
БАГЕМ 27856В (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5M) 	19,5 	Д 	
 	 	 	
ВИС-2345-0000012 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М) 	9,3 	Б 	
 	 	 	
ГАЗ-2705 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) 	15,0 	Б 	
ГАЗ-2705 (ЗМЗ-5143.10-4L-2,24-98-5М) 	11,3 	Д 	
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5М) 	14,5 	Б 	
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5М) 	15,1 	Б 	
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-40260F-4L-2,445-86-5М) 	16,2 	Б 	
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5М) 	14,7 	Б 	
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-40630А-4L-2,3-110-5М) 	14,3 	Б 	
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5М) 	14,5 	Б 	
ГАЗ-2705 (г/п; УМЗ-4215СО-4L-2,89-110-5М) 	16,0 	Б 	
ГАЗ-2705 (УМЗ-421500-4L-2,89-96-5М) 	17,4 	Б 	
ГАЗ-2705АДЧ (9 мест; ЗМЗ-405220-4L-2, 464-140-5М) 	17,7 	Б 	
ГАЗ-2705АЗ (9 мест; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5М) 	17,1 	Б 	
ГАЗ-2705АЗ (13 мест; ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) 	16,5 	Б 	
ГАЗ-2705-014 (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5М) 	15,0 	Б 	
ГАЗ-2705-034 "Комби" (г/п; ЗМЗ-40630А-4L-2,3-110-5М) 	15,3 	Б 	
ГАЗ-270500-44 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) 	16,0 	Б 	
ГАЗ-27057-034 (ЗМЗ-4063А-4L-2,3-110-5М) 	16,9 	Б 	
ГАЗ-27057АДЧ (7 мест; ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) 	15,9 	Б 	
ГАЗ-27057АДЧ (7 мест; СГУ; ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) 	16,6 	Б 	
ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5М) 	17,3 	Б 	
ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-100-4М) 	17,7 	Б 	
ГАЗ-2747 (г/п; ЗМЗ-4063Д-4L-2,3-110-5М) 	16,2 	Б 	
ГАЗ-2752 "Соболь" (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5М) 	14,0 	Б 	
ГАЗ-2752 "Соболь" (г/п; ЗМЗ-40630С-4L-2,3-98-5М) 	13,5 	Б 	
ГАЗ-2752 "Соболь" (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-110-5М) 	13,7 	Б 	
ГАЗ-2752-0000010"Бизон-2000" (брон, ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М) 	15,4 	Б 	
ГАЗ-2752-414 (г/п; ЗМЗ-40522А-4L-2,464-140-5М) 	14,3 	Б 	
ГАЗ-27527 (г/п; ЗМЗ-40522А-4L-2,464-145-5М) 	15,4 	Б 	
ГАЗ-2757АО (ЗМЗ-4063А-4L-2,3-110-5М) 	16,0 	Б 	
ГАЗ-2968 О'гара-Бизон (брон., шасси ГАЗ-2752) (ЗМЗ-4063С-4L-2,3-98-5М) 	15,3 	Б 	
ГАЗ-32590N (опер. штаб с СГУ; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5М) 	16,5 	Б 	
ГАЗ-33021 "Ратник" (брон., ЗМЗ-4026-4L-2,445-100-5М) 	19,0 	Б 	
ГАЗ-33021-1214, ЗСА-270710 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5М) 	17,5 	Б 	
ГАЗ-33022 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,446-90-5М) 	16,5 	Б 	
ГАЗ-33022-0000310 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) 	16,2 	Б 	
ГАЗ-33027 (брон., ЗМЗ-40630А-4L-2,3-110-5М) 	17,6 	Б 	
ГАЗ-33094 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5М) 	17,8 	Д 	
ГАЗ-37972 (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) 	16,4 	Б 	
 	 	 	
ГЗСА-3702, -(КМЗ)-3712 	23,0 	Б 	
ГЗСА-37021, -37041 	34,0 	СНГ 	
ГЗСА-37022, -37042 	24,0 	СПГ 	
ГЗСА-3704 	23,0 	Б 	
ГЗСА-3706, -(КМЗ)-3705, -3711, -37111, -37112, -3712 <2>	27,0 	Б 	
ГЗСА (КМЗ)-37122 	24 (23) 	СПГ 	
ГЗСА-3713, -3714 	29,0 	Б 	
ГЗСА (КМЗ)-3716 	28,0 	Б 	
ГЗСА (КозМЗ)-3718 <3>	29,0 	Б 	
ГЗСА (КозМЗ)-3719 	29,0 	Б 	
ГЗСА (КМЗ)-3721 	27,0 	Б 	
ГЗСА (КМЗ)-37231 	27,0 	Б 	
ГЗСА (КМЗ)-3726 	27,0 	Б 	
ГЗСА-3742, -37421 	29,0 	Б 	
ГЗСА-376820 	27,0 	Б 	
ГЗСА-3944 	27,0 	Б 	
ГЗСА-731 <1>	29,0 	Б 	
ГЗСА-890А 	34,0 	СНГ 	
ГЗСА-891, -892, -893А 	23,0 	Б 	
ГЗСА-891В, -893Б 	24,0 	СПГ 	
ГЗСА-893АБ 	34,0 	СНГ 	
ГЗСА-947 	29,0 	Б 	
ГЗСА-949, -950 	27,0 	Б 	
ГЗСА-950А 	39,0 	СНГ 	
 	 	 	
ДИСА-29521 (брон., ш.ГАЗ-2752) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5M) 	11,4 	Д 	
ДИСА-2955 (брон., ш.ЗИЛ-5301) (Д-245-4L-4,75-107-5M) 	19,3 	Д 	
 	 	 	
ЕрАЗ-37111 	28,0 	Б 	
ЕрАЗ-37121 	24,0 	Б 	
ЕрАЗ-373, -37301, -37302, -37304, -37305 	15,0 	Б 	
ЕрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В 	14,0 	Б 	
 	 	 	
ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 	34,5 	Б 	
ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 	35,0 	Б 	
ЗИЛ-47410А (ш. ЗИЛ-5301) (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) 	15,1 	Д 	
ЗИЛ-474110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 	34,2 	Б 	
ЗИЛ-474110 (ш. ЗИЛ-433362) (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) 	17,7 	Д 	
ЗИЛ-5301 ЕО (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) 	15,2 	Д 	
ЗИЛ-534332 (ЯМЗ-236А-6V-11.15-195-5М) 	26,5 	Д 	
 	 	 	
ИЖ-2715, -27151, -271501, -27151-01 	11,0 	Б 	
ИЖ-2715011 	15,0 	СНГ 	
ИЖ-27156-016 (УЗАМ-412Э-4L-1,584-80-4М) 	10,0 	Б 	
ИЖ-2717 (ВАЗ-2106-4L-1,569-75-5М) 	9,4 	Б 	
ИЖ-2717-220 (УМПО-331410-4L-1,699-85-5М) 	9,7 	Б 	
ИЖ-2717-230 (ВАЗ-2106-4L-1,569-75-5М) 	9,5 	Б 	
 	 	 	
КавЗ-49471 	53,0 	Б 	
КавЗ-664 	29,0 	Б 	
 	 	 	
КамАЗ-43114R (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-10М) 	32,0 	Д 	
КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) 	31,5 	Д 	
КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) 	30,6 	Д 	
КамАЗ-532150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) 	28,0 	Д 	
КамАЗ-65201 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16М ZF) 	46,5 	Д 	
 	 	 	
Кубань-Г1А1 	28,0 	Б 	
Кубань-Г1А2 	30,0 	Б 	
Кубанец-У1А 	18,0 	Б 	
 	 	 	
МАЗ-53371 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М) 	26,2 	Д 	
МАЗ-53366 (ЯМЗ-238M2-8V-14,86-240-6М) 	25,0 	Д 	
 	 	 	
ЛуМЗ-890, -890Б 	34,0 	Б 	
ЛуМЗ-945, -948 	10,0 	Б 	
ЛуМЗ-946, -949 	15,0 	Б 	
 	 	 	
Мод. (КМЗ)-35101 	27,0 	Б 	
Мод. (ГЗСА)-3767 	28 (27) 	СПГ 	
Мод. (КМЗ)-39011 	24,0 	Б 	
Мод. (КозМЗ)-39021, -39031 	29,0 	Б 	
Мод. (КМЗ)-54423 	28,0 	Д 	
Мод. (КозМЗ)-5703 	28,0 	Д 	
 	 	 	
Москвич-2733, -2734 	11,0 	Б 	
 	 	 	
НЗАС-3964 <4>	29,0 	Б 	
НЗАС-4208 	35,0 	Д 	
НЗАС-4947 	53,0 	Б 	
НЗАС-4951 	34,0 	Д 	
 	 	 	
ПАЗ-3742 	29,0 	Б 	
ПАЗ-37421 	28,0 	Б 	
 	 	 	
Ратник-29453 (ш.ГАЗ-2705) (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) 	16,0 	Б 	
Ратник-29453 (ш.ГАЗ-2705) (ЗМЗ-40522-4L-2,464-140-5М) 	16,1 	Б 	
 	 	 	
РАФ-22031-1, -22035, -22035-01 	15,0 	Б 	
 	 	 	
РИДА-222210 (ш.ГАЗ-2705) (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) 	15,3 	Б 	
РИДА-222211 (ш.ГАЗ-27057) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5М) 	13,7 	Д 	
УАЗ-3303-0001011АПВ-04-01 (4L-2,445-92-4М) 	17,5 	Б 	
УАЗ-3741 (УМЗ-4178-4L-2,446-90-4М) 	16,5 	Б 	
УАЗ-3741 (УМЗ-4178-4L-2,446-76-4М) 	16,8 	Б 	
УАЗ-3741 "ДИСА-1912 Заслон" (4L-2,445-92-4М) 	17,6 	Б 	
УАЗ-374101, -396201 	17,0 	Б 	
УАЗ-3909 (г/п) (УМЗ-4178-4L-2,445-90-4М) 	16,5 	Б 	
УАЗ-3909 (г/п) (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М) 	18,5 	Б 	
УАЗ-3909 (г/п) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М) 	17,3 	Б 	
УАЗ-3909 (УМЗ-4178-4L-2,446-92-4М) 	16,8 	Б 	
УАЗ-39099 "Фермер" (г/п) (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) 	18,0 	Б 	
УАЗ-390992 (г/п; ЗМЗ-410400-4L-2,89-85-4М) 	17,0 	Б 	
 	 	 	
Урал-326031 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5М) 	29,9 	Д 	
Урал-4320-0111-41(брон.) (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5М) 	33,3 	Д 	
Урал-49472 	53 	Б 	
--------------------
<1> ГЗСА - Горьковский завод специализированных автомобилей
<2> КМЗ - Каспийский машиностроительный завод
<3> КозМЗ - Козельский машиностроительный завод
<4> НЗАС - Нефтекамский завод автосамосвалов

12.1.1. Фургоны отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
БАГЕМ 						
27851
(ш. ГАЗ-33023; ЗМЗ-40524) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	16,1 	
ВИС 						
234600
(ВАЗ-21214) 	4L 	81 	1,69 	5M 	11,1 	
23472-10-30
(ш. ВАЗ-21093; ВАЗ-11183) 	4L 	81 	1,596 	5M 	9,0 	
ГАЗ 						
27057
(г/п; ЗМЗ-405220) 	4L 	145 	2,464 	5M 	15,8 	
2752
(ЗМЗ-40522А) 	4L 	145 	2,464 	5M 	13,6 	
232500
(Chrysler) 	4L 	133,3 	2,429 	5M 	15,5 	
2705
(г/п; УМЗ-421600) 	4L 	102 	2,89 	5M 	15,4 	
2705
(г/п; УМЗ-4216) 	4L 	107 	2,89 	5M 	15,1 	
2705
(г/п; ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	14,5 	
2705
(Chrysler) 	4L 	133,3 	2,429 	5M 	14,0 	
2705-216
(УМЗ-4216) 	4L 	107 	2,89 	5M 	14,6 	
2705-408
(ЗМЗ-40524) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	14,8 	
27057
(г/п; ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	16,8 	
27057
(г/п; ЗМЗ-40522R) 	4L 	140 	2,464 	5M 	16,5 	
270720
(ЗМЗ-40260) 	4L 	86 	2,445 	5M 	16,0 	
2747
(УМЗ-4216) 	4L 	107 	2,89 	5M 	15,1 	
27471
(ЗМЗ-40522Р) 	4L 	140 	2,464 	5M 	16,1 	
27471-0000010
(УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	15,4 	
2752
(УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	14,1 	
2752
(г/п; ЗМЗ-40524) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	14,7 	
2752
(г/п; Chrysler) 	4L 	137 	2,429 	5M 	13,0 	
27527
(Cummins ISF2.8s3129T) 	4L 	120 	2,781 	5M 	11,5D 	
2775
(ЗМЗ-405220) 	4L 	140 	2,464 	5M 	14,9 	
2775-0000010
(ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	14,4 	
278812
(УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	14,8 	
278814
(ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	15,7 	
2790-0000010
(ЗМЗ-405220) 	4L 	140 	2,464 	5M 	16,1 	
2818
(ЗМЗ-40522A) 	4L 	145 	2,464 	5M 	14,4 	
2818-0000010-42 (ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	16,4 	
2818-0000010-02 (ЗМЗ-405220) 	4L 	140 	2,464 	5M 	15,8 	
28180B
(ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	15,3 	
2834NA
(ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	15,6 	
2834NE
(УМЗ-4216) 	4L 	107 	2,89 	5M 	17,2 	
3302
(г/п; Andoria) 	4L 	90 	2,417 	5M 	12,4D 	
3302
(ЗМЗ-40522) 	4L 	145 	2,464 	5M 	16,0 	
33027
(ЗМЗ-405221 	4L 	145 	2,464 	5M 	17,0 	
33081 "Садко"
(г/п; Д245.7Е2) 	4L 	117 	4,75 	5M 	19,8D 	
33104 "Валдай"
(Д-245.7ЕЗ) 	4L 	119 	4,75 	5M 	17,8D 	
3897-000001-15
(Д-245.7Е2) 	4L 	117 	4,75 	5M 	17,9D 	
4732-0000010-04
(Д-245.7ЕЗ) 	4L 	119 	4,75 	5M 	16,8D 	
473829
(Д-245.7ЕЗ) 	4L 	119 	4,75 	5M 	18,0D 	
КамАЗ 						
43118-10
(КамАЗ-740.31) 	8V 	245 	10,85 	5M 	32,0D 	
5759-0000010-02 (Cummins 4ISBe185) 	4L 	185 	4,461 	6M 	20,4D 	
65110 СГИ
(КамАЗ-740.62) 	8V 	280 	11,76 	10M 	29,4D 	
МАЗ 						
630305-221 (ЯМЗ-238ДЕ2) 	8V 	330 	14,86 	6M 	36,4D 	
6312А8 (ЯМЗ-6581.10) 	8V 	400 	14,866 	16M 	22,0D 	
УАЗ 						
374195
(г/п; ЗМЗ-4091) 	4L 	112 	2,693 	4M 	14,9 	
390994
(г/п; УМЗ-4213ОН) 	4L 	99 	2,89 	4M 	15,0 	
390944
(г/п; УМЗ-42130Е) 	4L 	107 	2,89 	4M 	15,3 	
390994 "Фермер" (УМЗ-42130Н) 	4L 	104 	2,89 	4M 	15,1 	
390995
(г/п; ЗМЗ-409100) 	4L 	112 	2,693 	4M 	14,9 	
396254
(г/п; УМЗ-4213) 	4L 	107 	2,89 	4M 	14,7 	
396254
(г/п; УМЗ-42130Н) 	4L 	99 	2,89 	4M 	15,6 	
396255
(г/п; ЗМЗ-4091) 	4L 	112 	2,693 	4M 	14,9 	
ГАЗ	 	 	 	 	 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
ГАЗ-2752 (УМЗ-421640)	4L	107	2,89	5M	13,4	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
ГАЗ-27527 (г/п; УМЗ-421640)	4L	120	2,776	5M	14,6	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
ГАЗ A23R33 Next (A27400 Evotech 2.7)	4L	107	2,69	5M	14,5	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	
ГАЗ A32R32 Next (г/п; Cummins ISF2.8s4 R148;)	4L	149,6	2,776	5M	12,3D	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)	 	 	 	 	 	

12.2. Фургоны зарубежные

Модель, марка, модификация автомобиля 	Базовая норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
Avia A-20F 	11,0 	Д 	
Avia A-30F, -30KSU, -31KSU 	13,0 	Д 	
 	 	 	
Guk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M 	14,0 	Б 	
 	 	 	
Ford Ассоrn F 150 (брон., 6V-4,2-210-5M) 	16,0 	Б 	
Ford E-350 (брон., 8V-5,77-210-4A) 	23,0 	Б 	
Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,77-210-4A) 	21,0 	Б 	
Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,4-232-4A) 	21,5 	Б 	
Ford Econoline F 450 (брон., 8V-7,498-245-5M) 	32,0 	Б 	
Ford Transit 100C (брон., 4L-1,994-115-5M) 	16,2 	Б 	
Ford Transit 2.5D (4L-2,496-70-5M) 	8,4 	Д 	
Ford Transit Connect 1.8TD (ц/м., 4L-1,753-90-5M) 	8,2 	Д 	
Ford Transit FT 150/150L 2.5 TD (4L-2,498-85-5M) 	10,5 	Д 	
Ford Transit FT-190L (4L-2,496-76-5M) 	9,0 	Д 	
 	 	 	
IFA-Robur LD 3000KF/STKo 	17,0 	Д 	
 	 	 	
Isuzu 27958D (4L-4,57-121-5M) 	16,2 	Д 	
 	 	 	
Iveco 50.9, -60.11 (4L-3,908-100-5M) 	13,8 	Д 	
Iveco 65.10 (4L-3,908-100-5M) 	14,6 	Д 	
Iveco 79.12 (4L-3,908-115-5M) 	14,7 	Д 	
Iveco Daily 49.10 (4L-2,5-103-5M) 	13,0 	Д 	
Iveco Euro Cargo (6L-5,861-143-6M) 	19,4 	Д 	
Iveco Euro Cargo ML 150 E 18 (брон., 6L-5,861-177-9M) 	23,0 	Д 	
Iveco MT-190 E 30 (брон., 6L-9,5-345-16M) 	28,0 	Д 	
 	 	 	
MAN 15.220 (6L-6,871-220-6M) 	22,0 	Д 	
MAN 15.224 LC (6L-6,871-220-6M) 	22,6 	Д 	
MAN 8.145 4.6D (4L-4,58-140-5M) 	15,4 	Д 	
 	 	 	
Mercedes-Benz 1317 (6L-5,958-165-6M) 	20,7 	Д 	
Mercedes-Benz 1838L (8V-12,756-381-16M) 	25,8 	Д 	
Mercedes-Benz 308D (брон., 4L-2,289-79-5M) 	10,8 	Д 	
Mercedes-Benz 312D (5L-2,874-122-5M) 	11,5 	Д 	
Mercedes-Benz 312D (брон., 5L-2,874-122-5M) 	13,7 	Д 	
Mercedes-Benz 408D (4L-2,299-79-5M) 	10,0 	Д 	
Mercedes-Benz 408D (брон., 4L-2,299-79-5M) 	11,4 	Д 	
Mercedes-Benz 410 (брон., 4L-2,297-105-5M) 	16,0 	Б 	
Mercedes-Benz 410D (брон., 5L-2,874-95-5M) 	14,5 	Д 	
Mercedes-Benz 416CDI Sprinter 2.7D (брон., 5L-2,686-156-5M) 	15,5 	Д 	
Mercedes-Benz 609D (4L-3,972-90-5M) 	14,3 	Д 	
Mercedes-Benz 809D (4L-3,729-90-5M) 	13,1 	Д 	
Mercedes-Benz 811D (4L-3,729-115-5M) 	13,8 	Д 	
Mercedes-Benz 814D (6L-5,958-132-5M) 	18,9 	Д 	
Mercedes-Benz LP 809/36 (4L-3,78-90-5M) 	17,0 	Д 	
Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 (брон., 4L-2,295-143-5M) 	17,8 	Б 	
 	 	 	
Mitsubishi L400 2.5 D (4L-2,477-99-5M) 	10,3 	Д 	
 	 	 	
Nusa C-502-1, C-521С, C-522С 	14,0 	Б 	
 	 	 	
Renault Kangoo 1.4 (4L-1,39-75-5M) 	8,6 	Б 	
Renault Kangoo Express 1.4 (4L-1,39-75-5M) 	8,3 	Б 	
 	 	 	
ТА-943А, -943Н 	22,5 	Б 	
ТА-949А, -1А4 	24,0 	Б 	
 	 	 	
Volkswagen LT 35 (4L-2,799-158-5M) 	11,0 	Д 	
Volkswagen Transporter (4L-2,0-84-5M) 	11,0 	Б 	
Volkswagen Transporter 1.9D 7HK (4L-1,896-86-5M) 	9,8 	Д 	
Volkswagen Transporter 2.5 (брон., 5L-2,459-110-5M) 	13,5 	Б 	
Volkswagen Transporter T4 2.5 (брон., 5L-2,461-115-5M) 	14,1 	Б 	
Volkswagen Transporter T4 2.5 syncro (брон., 5L-2,459-110-5M) 	16,0 	Б 	
Volkswagen Transporter T4 2.5D (брон., 5L-2,461-102-5M) 	10,5 	Д 	
Volkswagen Transporter T4/T4 (брон., 5L-2,37-78-5M) 	10,5 	Д 	
 	 	 	
Volvo FL 10 (6L-9,607-320-14M) 	27,0 	Д 	
Volvo FL 608 (6l-5,48-180-6M) 	19,7 	Д 	
Volvo FL 614 (6L-5,48-180-6M) 	21,2 	Д 	
Volvo FL 626 5.5D (6L-5,48-220-9M) 	25,0 	Д 	
 	 	 	
ДИСА-29615 (брон., Ford Transit) (4L-2,295-146-5M) 	14,2 	Б 	
ДИСА-296151 (брон., Ford Transit Connect) (4L-1,753-90-5M) 	9,0 	Д 	
ИМЯ-M19282 (брон., Ford Transit) (4L-2,402-125-5M) 	13,5 	Д 	

12.2.1. Фургоны зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Citroen 						
Jumpy 1,9D Fourgon 815 	4L 	71 	1,868 	5M 	8,3D 	
Jumper 2.2HDI 	4L 	100 	2,178 	5M 	10,5D 	
Jumper 2.2D 	4L 	101 	2,198 	5M 	10,4D 	
Jumper 2.2HDi 	4L 	120 	2,198 	6M 	10,6D 	
Fiat 						
Ducato 2.3TD 	4L 	110 	2,286 	5M 	9,4D 	
Ducato 2.3CDI (г/п) 	4L 	110 	2,286 	5M 	10,2D 	
Ford 						
Transit 2.2TD 	4L 	116 	2,198 	6M 	9,9D 	
Transit 2.3T (г/п) 	4L 	145 	2,261 	5M 	12,0 	
Transit 2.4D 	4L 	116 	2,402 	6M 	10,5D 	
Transit 2.0D 	4L 	100 	1,998 	5M 	9,5D 	
Transit 22278C (г/п) 	4L 	155 	2,198 	6M 	9,1D 	
Transit 330 SWB 	4L 	155 	2,198 	6M 	8,9D 	
Transit 350 2.4D 	4L 	116 	2,402 	5M 	12,0D 	
Transit 350 Van 2.4TDCi 	4L 	140 	2,402 	6M 	10,6D 	
Transit Van 460 2.4TD 	4L 	140 	2,402 	6M 	12,3D 	
Transit Kombi 2,2TD 	4L 	86 	2,198 	5M 	8,3D 	
Transit Kombi 2.2 TDCi 	4L 	130 	2,198 	5M 	9,3D 	
Transit Van 2,2TD 	4L 	155 	2,198 	6M 	10,8D 	
Transit Van 2.2TDI 	4L 	125 	2,198 	6M 	9,7D 	
Transit Van 2.4TDCi 	4L 	100 	2,402 	5M 	9,8D 	
Hyundai 						
HD 65 	4L 	140 	3,907 	5M 	16,3D 	
HD 120 	6L 	196 	6,606 	6M 	21,2D 	
HD 72 	4L 	115 	3,298 	5M 	17,0D 	
Porter 2.5D 	4L 	80 	2,476 	5M 	11,4D 	
Isuzu 						
NQR75R 	4L 	150 	5,193 	5M 	20,7D 	
NLR85(275450) 	4L 	130 	2,999 	5M 	12,2D 	
NQR71PL 	4L 	121 	4,570 	5M 	16,5D 	
Iveco 						
50C15VH 	4L 	146 	2,998 	6M 	12,8D 	
Daily C15D3.0TD 	4L 	146 	2,998 	6M 	19,4D 	
Euro Cargo ML120E21 	6L 	209 	5,880 	6M 	24,5D 	
Euro Cargo ML90E18 	6L 	182 	5,880 	6M 	19,4D 	
MAN 						
LE 18.220 	6L 	220 	6,871 	6M 	21,5D 	
TGL 12.180 	4L 	180 	4,58 	6M 	18,7D 	
TGA 26.350 6x2-2 BL-WW (A) 	6L 	350 	10,518 	12A 	18,9D 	
TGA 26.350 6x2-2 BL WW 	6L 	350 	10,518 	12A 	19,2D 	
TGA 26.360 6x2 BL 	6L 	360 	10,518 	12A 	19,0D 	
TGS 28.360 6x2-2 BL-WW REF 	6L 	360 	10,518 	12A 	19,6D 	
TGS 28.400 6x2-2 BL-WW REF 	6L 	400 	10,518 	12A 	20,2D 	
Mercedes-Benz 						
324 	6V 	258 	3,498 	5A 	16,4 	
818D 4Motion 	4L 	177 	4,249 	6M 	18,6D 	
Actros 2536 REF 	6V 	360 	11,946 	12A 	21,8D 	
Atego 1018 	4L 	177 	4,249 	6M 	18,5D 	
Atego 918 	4L 	177 	4,249 	6M 	15,5D 	
Sprinter 2.2TD 	4L 	109 	2,148 	6M 	10,3D 	
Sprinter 309CDI 	4L 	88 	2,148 	6M 	11,0D 	
Sprinter 311 CDI 	4L 	109 	2,148 	6M 	10,1D 	
Sprinter 315CDI (г/п) 	4L 	150 	2,148 	6M 	9,7D 	
Sprinter 411 CDI 	4L 	109 	2,148 	5M 	14,9D 	
Sprinter 515CDI 	4L 	150 	2,148 	6M 	11,5D 	
Sprinter 616CDI 	5L 	156 	2,685 	5M 	15,7D 	
Vito 109CDI 	4L 	88 	2,148 	6M 	10,0D 	
Vito 111 CDI 	4L 	109 	2,148 	6M 	9,8D 	
Peugeot 						
Boxer 2.2D 	4L 	101 	2,198 	5M 	10,2D 	
Boxer L3H2N 2,2HDI (г/п) 	4L 	120 	2,198 	6M 	11,2D 	
Boxer L3H2N 1 2.2TD (г/п) 	4L 	130 	2,198 	6M 	11,4D 	
Renault 						
Kangoo 1.4 	4L 	75 	1,39 	4A 	8,9 	
Trafic 2.0 	4L 	116 	1,998 	6M 	11,1 	
Scania 						
P230LB4x2HNA 	6L 	230 	8,867 	8M 	24,9D 	
P340L6x2HNA 	6L 	340 	10,64 	9M 	26,1D 	
Volkswagen 						
Crafter 35 2.0TD 	4L 	109 	1,968 	6M 	8,8D 	
Crafter 35 2.5TD 	5L 	109 	2,461 	6M 	11,0D 	
Crafter 50 2.5TD 	5L 	163 	2,461 	6M 	13,8D 	
Crafter 50 2EKEZ 2.0TD 	4L 	109 	1,968 	6M 	10,0D 	
Crafter 35 2EKE2 2.5TD 	5L 	109 	2,461 	6M 	10,7D 	
Crafter 35 2EKE2 2.5TD 	5L 	136 	2,459 	6M 	11,0D 	
Multivan 3.2 4Motion 	6VR 	235 	3,189 	6M 	13,5 	
Transporter 7HK 2.0 	4L 	116 	1,984 	5M 	11,5 	
Transporter 2.0TDI 	4L 	102 	1,968 	5M 	9,0D 	
Transporter 7HC 2.0TDI 	4L 	140 	1,968 	6M 	7,7D 	
Volvo 						
FES 4x2 	6L 	241 	7,146 	6M 	25,9D 	
FLL 4x2 	6L 	240 	7,14 	6M 	21,7D 	
FLL 4x2VL082R (изотермический) 	6L 	240 	7,14 	6M 	22.8D 	
Foton 						
AF-77L1BJ 	4L 	137 	3,990 	6M 	15,9D 	

13. Медицинские автотранспортные средства

13.1 Медицинские автотранспортные средства отечественные и стран СНГ

Модель, марка, модификация автомобиля 	Базовая норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
ГАЗ-22172 (ЗМЗ-40522А-4L-2,464-140-5М) 	15,6 	Б 	
ГАЗ-22172 (ЗМЗ-40522А-4L-2,464-145-5М) 	14,6 	Б 	
ГАЗ-221721-114 (ЗМЗ-40630-4L-2,3-98-5М) 	14,6 	Б 	
ГАЗ-2705 (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5М) 	15,7 	Б 	
ГАЗ-31023 (ЗМЗ-402-4L-2,44-100-4М) 	13,5 	Б 	
ГАЗ-32214 (ЗМЗ-40630-4L-2,3-98-5М) 	17,3 	Б 	
ГАЗ-32214 (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-110-5М) 	16,5 	Б 	
ГАЗ-32214 (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5М) 	15,8 	Б 	
ГАЗ-32214 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-5М) 	16,3 	Б 	
ГАЗ-32214 (УМЗ-4215-4L-2,89-96-5М) 	17,0 	Б 	
ГАЗ-322174 (ЗМЗ-40522-4L-2,464-140-5М) 	18,3 	Б 	
ГАЗ-322174 (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) 	17,5 	Б 	
ГАЗ-32620Е (ЗМЗ-40630С-4L-2,3-98-5М) 	17,3 	Б 	
 	 	 	
КамАЗ-43114 (флюорог. фургон) (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-10М) 	32,4 	Д 	
КамАЗ-53215-15 (флюорог. фургон) (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-5М) 	29,9 	Д 	
 	 	 	
Москвич-2901 (УЗАМ-331700-4L-1,7-85-5М) 	9,7 	Б 	
 	 	 	
РАФ-2915-02 (4L-2,445-100-4М) 	14,5 	Б 	
РАФ-2927 (4L-2,445-100-4М) 	15,0 	Б 	
 	 	 	
УАЗ-3962 (УМЗ-41780В-4L-2,445-76-5М) 	15,6 	Б 	
УАЗ-3962 (УМЗ-4178-4L-2,445-90-4М) 	17,5 	Б 	
УАЗ-396202 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М) 	17,5 	Б 	
УАЗ-39623 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М) 	17,2 	Б 	
УАЗ-396252 (ЗМЗ-410400-4L-2,89-85-4М) 	17,0 	Б 	
УАЗ-396252 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-74-4М) 	16,2 	Б 	
УАЗ-39629 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) 	17,8 	Б 	
УАЗ-39629 (УМЗ-421800-4L-2,89-84-4М) 	18,0 	Б 	

13.1.1. Медицинские автотранспортные средства отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
ГАЗ 						
221721
(ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	16,9 	
3221 АМ
(УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	15,9 	
32214
(ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	16,3 	
32214
(УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	15,5 	
322174
(Steyr) 	4L 	95 	2,134 	5M 	14,3D 	
32343
(ЗМЗ-40522) 	4L 	145 	2,464 	5M 	16,7 	
323706
(УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	15,6 	
32611C
(Chrysler) 	4L 	137 	2,429 	5M 	14,1 	
УАЗ 						
396219
(УМЗ-4218) 	4L 	100 	2,89 	4M 	16,3 	
396295
(ЗМЗ-409100) 	4L 	112 	2,693 	4M 	15,6 	
АСМП 						
384066
(ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	16,7 	
384064
(УМЗ-4216) 	4L 	107 	2,89 	5M 	16,4 	
32611A
(УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	16,6 	
22172
(УМЗ-4216) 	4L 	107 	2,89 	5M 	14,7 	
22172
(Chrysler) 	4L 	133,3 	2,429 	5M 	14,4 	
28120B
(УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	17,2 	
32611-A
(УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	16,0 	

13.2. Медицинские автотранспортные средства зарубежные

Модель, марка, модификация автомобиля 	Базовая норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
Jeep Cherokee 5.9 V8 (8V-5,898-241-4A) 	19,0 	Б 	
 	 	 	
Mercedes-Benz 413CDI 2.2D (4L-2,148-129-5M) 	12,6 	Д 	
Mercedes-Benz Sprinter 314 2.3 (4L-2,295-143-5M) 	15,2 	Б 	
 	 	 	
Volkswagen LT-35 (4L-2,295-143-5M) 	15,5 	Б 	

14. Автомобили - эвакуаторы

Модель, марка, модификация автомобиля 	Базовая норма, л/100 км 	Топлива 	
1 	2 	3 	
ГАЗ-33104 (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5М) 	19,3 	Д 	
 	 	 	
ЗИЛ-332400 (Д-245.12-4L-4,75-102-5М) 	15,3 	Д 	
ЗИЛ-5301АР (Д-245.9-4L-4,75-130-5М) 	17,6 	Д 	
ЗИЛ-5301 ЕО (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) 	18,0 	Д 	
 	 	 	
МАЗ-437041 (Д-245.30Е2-4L-4,75-155-5М) 	21,7 	Д 	
МАЗ-5763ЕА-437041-280 (Д-245.30Е2-4L-4,75-150-5М) 	20,5 	Д 	
 	 	 	
РК-12000Т-ЗИЛ-5302АР (Д-245.9Е2-4L-4,75-136-5М) 	21,4 	Д 	

14.1. Автомобили эвакуаторы на базе автомобилей отечественных и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л. с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
АЭ 						
2784RJ
(ш. МАЗ-437043; Д-245.30Е3) 	4L 	151 	4,75 	5M 	17,9D 	
501809 (ш. МЗКТ-692371; ЯМЗ-7511.10) 	8V 	400 	14,89 	9M 	55,0D 	
РК 						
3957КО
(ш. КамАЗ-4308; Cummins 6ISBe210) 	6L 	210 	6,692 	6M 	22,2D 	

14.2. Автомобили эвакуаторы на базе автомобилей зарубежных выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Hyundai 						
HD-120 Extra Long 	6L 	224 	6,606 	6M 	23,9D 	
NQ75P 	4L 	150 	5,193 	5M 	19,5D 	
NQR75R 	4L 	150 	5,193 	5M 	21,5D 	
АЭ 						
АЭ-43430E
(ш. Hyundai HD-72) 	4L 	115 	3,298 	5M 	17,3D 	
АЭ-43432N
(ш. Hyundai HD-120) 	6L 	224 	6,606 	6M 	27,0D 	
АЭ-43434E
(ш. Hyundai HD-78) 	4L 	140 	3,907 	5M 	17,8D 	

15. Нормы расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей
Специальные и специализированные автомобили с установленным на них оборудованием подразделяются на две группы:
- автомобили, выполняющие работы в период стоянки (пожарные автокраны, автоцистерны, компрессорные, бурильные установки и т.п.);
- автомобили, выполняющие ремонтные, строительные и другие работы в процессе передвижения (автовышки, кабелеукладчики, бетоносмесители и т.п.).
Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в период стоянки, определяется следующим образом:

где Hsс - норма расхода топлив на пробег, л/100 км (в случаях, когда спецавтомобиль предназначен также и для перевозки груза, индивидуальная норма рассчитывается с учетом выполнения транспортной работы:

где Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т км;
W - объем транспортной работы, т х км);
S - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;
Нт - норма расхода топлив на работу специального оборудования (л/ч) или литры на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т.п.);
T - время работы оборудования (ч) или количество выполненных операций;
D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме, в процентах (при работе оборудования применяются только надбавки на работу в зимнее время и в горной местности).

Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в процессе передвижения, определяется следующим образом:

где Hsс - индивидуальная норма расхода топлив на пробег спецавтомобиля, л/100 км;
S' - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;
Hs'' - норма расхода топлив на пробег при выполнении специальной работы во время передвижения, л/100 км;
S'' - пробег автомобиля при выполнении специальной работы при передвижении, км;
D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме, % (при работе оборудования применяют только надбавки за работу в зимнее время и в горной местности).

Для автомобилей, на которых установлено специальное оборудование, нормы расхода топлив на пробег (на передвижение) устанавливаются исходя из норм расхода топлив, разработанных для базовых моделей автомобилей с учетом изменения массы спецавтомобиля.
Нормы расхода топлив для спецавтомобилей, выполняющих работы жилищно-коммунального хозяйства, определяются по нормам Управления жилищно-коммунальной сферы Госстроя России (Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова).

15.1. Автовышки телескопические

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма на пробег автомобиля, л/100 км 	Норма на работу оборудования, л/ч 	
1 	2 	3 	4 	
АГ-60 	ГАЗ-51 	26,5 	3,0 	
АГП-12 	ГАЗ-52 	28,5 	3,0 	
АГП-12 	ГАЗ-53 	30,5 	3,5 	
АГП-12А 	ГАЗ-53А 	30,5 	3,5 	
АГП-12Б 	ЗИЛ-164 	35,0 	3,5 	
АГП-18.04 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 	ЗИЛ- 43662 	39,3 Б 	** 	
АГП-22 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 	ЗИЛ-431412 	40,2 Б 	** 	
АГП-22.04 (Д-243ММЗ-4L-4,75-81-5М) 	ЗИЛ-431412 	20,5 Д 	** 	
АП-17 	ГАЗ-53А 	32,0 	3,5 	
АПК-30 	Урал-375 	66,0 	5,0 	
АТ-53Г 	ГАЗ-53А 	27,5 	3,5 	
ВИ-23 	ЗИЛ-130 	35,0 	4,0 	
ВС-18 МС 	ГАЗ-52-03 	27,5 	3,0 	
ВС-22 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 	ЗИЛ-131 	48,5 Б 	** 	
ВС-22 МС 	ЗИЛ-130 	38,5 	4,0 	
ВС-26 МС 	ЗИЛ-130 	39,5 	4,0 	
ГВГ 	ГАЗ-51 	26,5 	3,0 	
МШТС-2А 	ЗИЛ-157, ЗИЛ-157 1С 	50,0 	3,5 	
МШТС-3А 	ЗИЛ-130 	41,4 	4,0 	
СПО-15, -15М 	Урал-375 	77,5 	5,0 	
ТВ-1 	ГАЗ-51 	26,5 	3,0 	
ТВ-1 	ГАЗ-52 	25,0 	3,0 	
ТВ-1 	ГАЗ-53, ГАЗ-53Ф 	30,5 	3,0 	
ТВ-2 	ГАЗ-52-03 	26,0 	3,0 	
ТВ-23 	ЗИЛ-131 	46,0 	4,0 	
ТВГ-15 	ГАЗ-51А 	27,0 	3,0 	

15.2. Установки бурильные

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма на пробег автомобиля, л/100 км 	Норма на работу оборудования, л/ч 	
1 	2 	3 	4 	
АВБ-2М 	ГАЗ-66 	31,0 	8,0 	
БКГМ-63АН 	ГАЗ-53 	31,0 	7,5 	
БКМА-1/3,5 	ЗИЛ-130 	37,0 	12,0 	
БМ-202А, -202 (БКГМ-66-2) 	ГАЗ-66А 	31,0 	8,0 	
БМ-302А, -32 (БКГМ-66-3) 	ГАЗ-66 	31,0 	8,0 	
БМ-802С 	КрАЗ-257 	54,5 	8,0 	
ЛБУ-50 	ЗИЛ-157К 	44,5 	8,0 	
МРК-1А 	ЗИЛ-157 	46,0 	8,0 	
МРК-3А 	ЗИЛ-131 	46,0 	8,0 	
МРКА-690А 	ЗИЛ-130 	42,0 	12,0 	
ОБУДМ-150 343 	ЗИЛ-157 	48,0 	8,0 	
ОБУЭ-150 ЗИВ 	ЗИЛ-157К 	44,5 	8,0 	
УРБ-2А 	ЗИЛ-157К 	47,5 	8,0 	
УРБ-16 	ЗИЛ-157К 	45,5 	8,0 	
УРБ-50М 	ГАЗ-66 	32,0 	8,0 	

15.3. Установки дезинфекционные

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма на пробег автомобиля, л/100 км 	Норма на работу оборудования, л/ч 	
1 	2 	3 	4 	
ДУК-1 	ГАЗ-51 	23,0 	6,0 	
ДУК-1 	ГАЗ-63 	27,0 	6,0 	
ДУК-2 	ГАЗ-51 	23,0 	16,0 	
ОТВ-1 	ГАЗ-51 	23,0 	6,0 	

15.4. Кабелеукладчики

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма на пробег автомобиля, л/100 км 	Норма на работу оборудования, л/ч 	
1 	2 	3 	4 	
КМ-2М 	ГАЗ-63 	30,0 	7,0 	
П-3229 	ЗИЛ-130 	37,0 	10,0 	

15.5. Кинопередвижки

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма на пробег автомобиля, л/100 км 	Норма на работу оборудования, л/ч 	
1 	2 	3 	4 	
Автокинопередвижка АФВ-51-2 	ГАЗ-51А 	24,0 	5,0 	
Автокинопередвижка АМ-2 	УАЗ-452 	18,0 	4,0 	
Автоклуб Г1А1 "Кубань" 	ГАЗ-52 	28,0 	1,0 	
Автоклуб Г1А2 "Кубань" 	ГАЗ-53А 	30,0 	1,0 	
Автоклуб "Уралец" 	ГАЗ-53А 	30,0 	1,0 	
"Кубанец 1А" 	УАЗ-452 	18,0 	1,0 	
Передвижной театр и кино 	ГАЗ-51 	24,0 	1,0 	
Передвижной театр и кино 	ГАЗ-52 	28,0 	1,0 	

15.6. Компрессоры

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма на пробег автомобиля, л/100 км 	Норма на работу оборудования, л/ч 	
1 	2 	3 	4 	
АПКС-6 	ЗИЛ-130 	33,0 	9,0 	
ПКС-5 	ЗИЛ-164 	33,0 	11,0 	

15.7. Краны автомобильные

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма на пробег автомобиля, л/100 км 	Норма на работу оборудования, л/ч 	
1 	2 	3 	4 	
АК-5 	ЗИЛ-130 	38,0 	5,0 	
АК-75, -75В 	ЗИЛ-130, ЗИЛ-431412 	40,0 	6,0 	
АК-75 	ЗИЛ-164 	39,0 	6,0 	
ГКМ-5 	ЗИЛ-130 	38,0 	5,0 	
ГКМ-5 	ЗИЛ-164 	39,0 	6,0 	
ГКМ-6,5 	МАЗ-500 	30,5 	5,5 	
К-2,5-12, -2,5-13 	ГАЗ-51А 	26,5 	4,5 	
К-46 	ЗИЛ-130 	38,0 	5,0 	
К-51 	МАЗ-200 	34,0 	5,0 	
К-51М 	МАЗ-500 	33,0 	6,0 	
К-64 	МАЗ-500 	31,0 	5,0 	
К-67 	МАЗ-500 	30,5 	5,0 	
К-68, -69, -69А 	МАЗ-200 	34,0 	5,0 	
К-104 	КрАЗ-257 	55,0 	6,0 	
К-104 	КрАЗ-219 	62,0 	6,0 	
К-162 (КС-4571А) 	КрАЗ-258 	52,0 	8,4 	
К-162 (КС-4561), -162С 	КрАЗ-257 	59,0 	8,8 	
КС-1561, -1562, -1562А 	ГАЗ-53А 	33,0 	5,0 	
КС-1571 	ГАЗ-53-12 	32,0 	5,0 	
КС-2561, -2561Д, -2561Е, -2561К, -2561К1, -2571 	ЗИЛ-130, ЗИЛ-431412 	40,0 	6,0 	
КС-2573 	Урал-43202 	38,0 	6,0 	
КС-3561 	МАЗ-500 	33,0 	6,0 	
КС-3561А, -3562, -3562А 	МАЗ-500А 	33,0 	6,0 	
КС-35628 	МАЗ-5334 	33,0 	6,0 	
КС-3574 (КамАЗ-740-8V-10,85-220-5М) 	Урал-5557 	46,0 Д 	** 	
КС-3574 (ЯМЗ-236-6V-11,15-184-5М) 	Урал-5557 	45,0 Д 	** 	
КС-3575 	ЗИЛ-133ГЯ 	33,0 	6,0 	
КС-4561А, -4561АХЛ 	КрАЗ-257 	56,0 	8,8 	
КС-4571 	КрАЗ-257 	52,0 	8,4 	
КС-4572 	КамАЗ-53213 	31,0 	6,0 	
КС-4576 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) 	КрАЗ-250 	57,0 Д 	** 	
КС-5479 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) 	МЗКТ-8006 	40,0 Д 	** 	
КС-55713 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) 	Урал-4320	55,8 Д 	** 	
КС-5573 	МАЗ-7310 	125,0 	18,0 	
 	 	 	 	
ЛАЗ-690 	ЗИЛ-130, ЗИЛ-164 	37,0 	5,5 	
МКА-10Г 	МАЗ-500 	33,0 	5,0 	
МКА-10М 	МАЗ-200 	38,0 	5,5 	
МКА-10М 	МАЗ-500 	34,0 	5,0 	
МКА-16 	КрАЗ-257 	57,0 	8,8 	
МСК-87 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 	ЗИЛ-130 	44,0 Б 	** 	
СМК-7 	МАЗ-200 	34,0 	5,0 	
СМК-10 	МАЗ-500 	34,0 	5,0 	
 	 	 	 	
КС-45717К-1 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) 	КамАЗ-53229 	37,5 Д 	** 	
КС-55713-4 (КамАЗ-740.13-8V-10,85-260-5М) 	КамАЗ-53228N 	44,6 Д 	** 	
КС-55729 (ЯМЗ-236БЕ-6V-11,15-250-8М) 	МАЗ-630303 	44,3 Д 	** 	

15.7.1. Краны автомобильные отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
КС 						
45117
(ш. Урал-4320; ЯМЗ-НЕ2-24) 	6V 	230 	11,15 	5M 	45,4D 	
45717К-1
(ш. КамАЗ-53229; КамАЗ-740.31) 	8V 	240 	10,85 	10M 	40,0D 	
45721
(ш. УРАЛ-4320; ЯМЗ-236НЕ2-24) 	6V 	230 	11,15 	5M 	45,1D 	
УРАЛ 						
4320 МКТ 25
(ЯМЗ-236НЕ2-24) 	6V 	230 	11,15 	5M 	46,0D 	
5557-1151-40
(ЯМЗ-236НЕ2-3) 	6V 	230 	11,15 	5M 	41,3D 	
Акран 						
ЧС-2784КВ
(ш. КамАЗ-43108; КамАЗ-740.31) 	8V 	224 	10,85 	5M 	32,3D 	
МКТ-25.1
(ш. КамАЗ-65115; КамАЗ-740.62) 	8V 	280 	11,76 	10M 	40,8D 	

15.8. Лаборатории на автомобилях

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма на пробег автомобиля, л/100 км 	Норма на работу оборудования, л/ч 	
1 	2 	3 	4 	
АВП-39231 	ГАЗ-66-11 	32,0 	-	
Дор. лаб. (ЗМЗ-402.10-4L-2,445-100-5М) 	ГАЗ-33023 	17,5 Б 	-	
КСП-2001 	ГАЗ-66-11 	32,0 	-	
КСП-2002 	ГАЗ-66-11 	32,5 	-	
Контр.-вес. лаб. (УМЗ-4215СО-4L-2,89-110-5М) 	ГАЗ-2705 	17,5 Б 	-	
ЛКДП-39521 	ГАЗ-66-11 	32,5 	-	
Мод. 39121 	УАЗ-3151201 	17,0 	-	
Мод. 3914 	УАЗ-220601 	18,0 	-	
ОМС-2 	ГАЗ-51 	25,5 	3,0 	
ППЗК-3924 	ГАЗ-66-11 	32,0 	-	
ППЗК-3928 	ПАЗ-672М 	39,0 	-	
ЭТЛ-10 	ГАЗ-51 	25,5 	5,0 	
ЭТЛ-10 	ГАЗ-53 	30,0 	5,0 	
ЭТЛ-35-01 	ГАЗ-51 	25,0 	4,0 	
ЭТЛ-35-01 	ГАЗ-63 	29,0 	4,0 	
Мод. 2811-000001-04 (дор. лаб.) (УМЗ-421500-4L-2,89-89-5М) 	ГАЗ-2705 	18,3 Б 	-	
(УМЗ-421500-4L-2,89-89-5М) 	ГАЗ-2705 	18,3 Б 	-	
Мод. 2977 (лаб.) (ЗМЗ-40522-4L-2,464-140-5М) 	ГАЗ-2705 	16,8 Б 	-	
Дор. лаб. (УМЗ-4215СР-4L-2,89-96-5М) 	ГАЗ-2705 	19,0 Б 	-	
Автолаб. (ЗМЗ-40630С-4L-2,3-110-5М) 	ГАЗ-27057 	17,7 Б 	-	
Лаб. (ЗМЗ-40630-4L-2,3-98-5М) 	ГАЗ-27057/АЛ -28510А 	18,4 Б 	-	
Дор. лаб. (ЗМЗ-4063-4L-2,3-98-5М) 	ГАЗ-32217 	17,6 Б 	-	
РЭ лаб. (Д-245.7-4L-4,75-117-5М) 	ГАЗ-33081 	16,5 Д 	-	
ГАЗ-38473-0000010 (дор. лаб.) (УМЗ-421500-4L-2,89-89-5М) 	ГАЗ-2705 	17,5 Б 	-	
ВЛ2 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) 	ЗИЛ-433362 ВЛ2 	44,5 Б 	-	

15.9. Лебедки на шасси автомобилей

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма на пробег автомобиля, л/100 км 	Норма на работу оборудования, л/ч 	
1 	2 	3 	4 	
 	ГАЗ-63 	-	3,0 	
 	ЗИЛ-131 	-	5,0 	
 	ЗИЛ-157К 	-	4,0 	
 	КамАЗ-5320 	 	3,0 	
 	КрАЗ-257 	-	5,0 	
 	МАЗ-200 	-	3,0 	
 	МАЗ-500 	-	3,0 	
 	САЗ-3502 	-	4,0 	
 	Урал-375 	-	6,0 	
 	Урал-4320 	-	3,0 	

15.10 Мастерские на автомобилях

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма на пробег автомобиля, л/100 км 	Норма на работу оборудования, л/ч 	
1 	2 	3 	4 	
АВМ-1 	ГАЗ-51 	25,0 	3,5 	
АТ-63 	ГАЗ-53А 	26,0 	3,5 	
АТУ-А 	ГАЗ-51 	25,0 	4,0 	
АТУ-А 	ГАЗ-63 	27,0 	4,0 	
ГОСНИТИ-2 	ГАЗ-51 	25,0 	4,0 	
ГОСНИТИ-2 	ГАЗ-63 	29,5 	4,0 	
ЛВ-8А (Т-142Б) 	ЗИЛ-131 	52,0 	4,0 	
Мод. 39011 	ГАЗ-52-01 	25,0 	3,5 	
Мод. 39021 	ГАЗ-66-11 	30,0 	4,0 	
Мод. 39031 	ГАЗ-66-11 	31,0 	4,0 	
Автомастер. (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5М) 	ГАЗ-33081 	20,3 Д 	** 	
ГАЗ-4795-10-33 (Д-245.7-4L-4,75-117-5М) 	ГАЗ-33081 	18,9 Д 	** 	

15.11. Погрузчики

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма на пробег автомобиля, л/100 км 	Норма на работу оборудования, л/ч 	
1 	2 	3 	4 	
4000М 	 	27,5 	5,0 	
4001 	 	38,0 	5,0 	
4003, 4006 	 	40,0 	6,0 	
4008 	 	54,0 	6,0 	
4008М двигатель ЗИЛ-120 	 	46,5 	6,0 	
4008М двигатель ЗИЛ-130 	 	54,5 	6,0 	
4009 	 	54,0 	6,0 	
4013 	 	27,5 	5,0 	
4014 	 	40,0 	5,0 	
4016 	 	43,0 	5,0 	
4018 	 	33,0 	5,0 	
4020 	 	12,0 	2,5 	
4022-01 	 	18,0 	3,0 	
4028 	 	53,5 	6,0 	
4043, 4043М 	 	28,0 	5,0 	
4045, 4045М, 4046 	 	40,0 	6,0 	
4049 	 	45,0 	5,0 	
4055М 	 	31,0 	5,5 	
4063 	 	28,0 	5,0 	
4065 	 	29,0 	5,0 	
4070 	 	54,5 	6,0 	
4081 	 	29,5 	5,0 	
4091 	 	13,0 	2,5 	
40912 	 	18,0 	2,0 	
4092 	 	20,0 	3,0 	
4312-01 	 	33,0 	6,0 	
7806 	 	73,5 	6,0 	
7806 двигатель ЯМЗ-238 	 	110,0 	6,0 	
ВК-10 	 	30,0 	5,5 	
УП-66 	 	33,0 	5,5 	

15.12. Автомобили пожарные

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма расхода жидкого топлива 	
		на пробег автомобиля л/100 км 	При работе двигателя со спец. Агрегатами <*>, л/мин 	При работе двигателя в стационарном режиме без нагрузки, л/мин 	
1 	2 	3 	4 	5 	
АЦ-30 (53А) мод. 106Б 	ГАЗ-53А 	32,00 	-	0,110 	
АЦ-2,9-30 (53А) мод. 106В 	ГАЗ 53-12 	33,00 	-	0,110 	
АЦ-30 (53-12) мод. 106Г 	ГАЗ 53-12 	33,50 	-	0,110 	
АЦ-30 (3307) мод. 226 	ГАЗ-3307 	33,50 	-	0,110 	
АЦ-10 (53-12) упрощенная 	ГАЗ-53-12 	33,50 	0,200 	0,110 	
АЦ-10 (3307) упрощенная 	ГАЗ-3307 	33,50 	0,200 	0,110 	
АЦ-30 (66) мод. 146 	ГАЗ-66 	34,00 	0,275 	0,110 	
АЦЛ-30 (66) мод. 147А, 147-01 	ГАЗ-66 	34,00 	0,275 	0,110 	
АЦ-30 (66) мод. 184, 184А 	ГАЗ-66 	33,50 	0,275 	0,110 	
АЦ 0,8-4(5301ФБ) мод. ПМ-541 	ЗИЛ-5301 ФБ 4х4 	22,00 	0,200 	0,060 	
АЦ 1,5-30/2(5301) мод. 2-ММ 	ЗИЛ-5301 4х2 	18,50 	0,220 	0,060 	
АЦ 1,5-40/4 (5301) 	ЗИЛ-5301 	18,50 	0,220 	0,060 	
АЦ 2-4(5301) ПМ-542, АЦ 1,820(5301) 	ЗИЛ-5301 	19,00 	0,200 	0,060 	
АЦ-40 (130)-63А 	ЗИЛ-130 	40,50 	0,330 	0,150 	
АЦ-40 (130) мод. 63Б 	ЗИЛ-130 	41,50 	0,330 	0,150 	
АЦ-40 (431412) мод. 63Б 	ЗИЛ-431412 	41,50 	0,330 	0,150 	
АЦ 2,5-40 (4333) ПМ-540 	ЗИЛ-4333 	41,50 	0,330 	0,150 	
АЦ 3,0-40/4 (433104) 	ЗИЛ-4331 	33,00 	0,250 	0,110 	
АЦ-3,0-40 (433104), АЦ-40 (433104) 001-ММ 	ЗИЛ-4331 	33,00 	0,240 	0,110 	
АЦ 4-40 (433104) мод. 540А 	ЗИЛ-4331 	33,00 	0,240 	0,110 	
АЦ-40 (433362) 	ЗИЛ-4333 	41,50 	0,330 	0,150 	
АЦ-20/200 (433104) 	ЗИЛ-4331 	32,50 	0,250 	0,110 	
АЦ-40 (131) мод. 42Б 	ЗИЛ-131 	51,50 	0,330 	0,150 	
АЦ-40 (131) мод. 137, 137А 	ЗИЛ-131 	51,00 	0,330 	0,150 	
АЦ-40 (131) мод. 153 	ЗИЛ-131 	52,00 	0,330 	0,150 	
АЦ-40/3 (131С) мод. 153А 	ЗИЛ-131С 	51,00 	0,330 	0,150 	
АЦ-40 (131) мод. 1-ЧТ 	ЗИЛ-131 	51,00 	0,330 	0,150 	
АЦ 2,5-40 (131Н) мод.6-ВР 	ЗИЛ-131Н 	51,00 	0,330 	0,150 	
АЦ-40 (133ГЯ) мод. 181А 	ЗИЛ-133ГЯ 	35,0 	0,250 	0,150 	
ТЛФ-2200 Розенбауэр АЦ-2,0-40/4 (4331-04) 	ЗИЛ-4331 	33,00 	0,250 	0,150 	
АЦ-40 (133Г1) мод. 181 	ЗИЛ-133Г1 	54,50 	0,330 	0,150 	
АЦ-40 (375)Ц1 мод.102А 	Урал-375 	64,50 	0,360 	0,200 	
АЦ 3-40/4 (4325) мод. 3-ПС 	Урал-4320 	39,00 	0,250 	0,150 	
АЦ-40 (43202) мод. 1-ПС 	Урал-43202 	40,50 	0,250 	0,150 	
АЦ 6,0-40 (5557) 	Урал-5557 	44,50 	0,330 	0,200 	
АЦП 6/6-40 (55571-10) 	Урал-5557 	42,00 	0,250 	0,150 	
АЦ 8,0-40 (5557) 	Урал-5557 	47,00 	0,330 	0,200 	
АЦП 8/6-40 (55571-30) 	Урал-5557 	47,50 	0,330 	0,200 	
АЦ 8,0-40/4 (4320) 	Урал-4320 	46,00 	0,250 	0,150 	
АЦП 9/3-40 (55571-30) 	Урал-5557 	50,30 	0,330 	0,200 	
АЦ-40 (43202) мод. ПМ 102Б 	Урал-43202 	40,50 	0,250 	0,150 	
АЦ-4/40 (5557)ИР мод. 002 	Урал-5557 	42,50 	0,330 	0,200 	
АЦП-40-6/3 (5557-10) 	Урал-5557 	43,00 	0,250 	0,150 	
АЦПС-6/6-40 (55570) 	Урал-5557 	43,00 	0,330 	0,150 	
АЦПА-9/3-60 (4320-30) 	Урал-4320 	42,00 	0,300 	0,150 	
АЦ 3-40 (4326) мод. ПМ-536 	КамАЗ-43101 	35,00 	0,250 	0,150 	
АЦ-40 (43101) мод. 001-ИР 	КамАЗ-43101 	39,00 	0,250 	0,150 	
АЦЛ 3-40-17(4925) мод. 537 	КамАЗ-4925, 43101 	39,50 	0,250 	0,150 	
АЦ 5-40 (4925) мод. ПМ-536 	КамАЗ-4925, 43101 	39,50 	0,250 	0,150 	
АЦ 5,0-40 (4310) мод. ПМ-524 	КамАЗ-43101 	40,00 	0,250 	0,150 	
АЦ-6-40/4(53211) мод. ТЛФ 6500 Розенбауер 	КамАЗ-53211 	40,00 	0,250 	0,150 	
ТЛФ 6500 АЦ6,0-40/4 (53211) мод.1-ДД 	КамАЗ-53211 	44,50 	0,250 	0,150 	
АЦ 7,0-40 (53213) мод. 524 	КамАЗ-5320 	39,00 	0,250 	0,150 	
АЦ 7-40/4 (53213) 	КамАЗ-5320 	39,00 	0,250 	0,150 	
АЦ-40/4(53211) мод. 240 	КамАЗ-53212 	39,00 	0,250 	0,150 	
АЦ-ТЛФ Магирус-Дойц 	Магирус-Дойц 	32,00 	0,300 	0,200 	
АЦ-7-40(53229) мод.524 	КамАЗ-5320 	39,00 	0,250 	0,150 	
АВ-40(43202) мод.187, АЦ-40 (43202) мод. 187 	Урал-43202 	41,00 	0,250 	0,150 	
АВ-20 (53213) 	КамАЗ-53213 	44,50 	0,250 	0,150 	
АА-40(131) мод. 139 	ЗИЛ-131 	50,50 	0,330 	0,150 	
АА-40(43105) мод. 189 	КамАЗ-43105 	40,00 	0,250 	0,150 	
АА-60 (7313) мод.160.01, 	МАЗ-7313, 7310 	110,00 	0,400 	0,200 	
АН-40(130Е) мод.127 	ЗИЛ-130Е 	39,00 	0,330 	0,150 	
АНР-40(130) мод.127А 	ЗИЛ-130, 4314 	38,50 	0,330 	0,150 	
АНР-40(431410) мод.127Б 	ЗИЛ-431410 	38,50 	0,330 	0,150 	
АР-2(131) мод. 133 	ЗИЛ-131 	50,00 	0,330 	0,150 	
АР-2(43101) ПМ 	КамАЗ-43101 	35,50 	0,250 	0,150 	
АР-2(43105) мод. 215 	КамАЗ-43105 	40,00 	0,250 	0,150 	
ПНС-110(131) мод.131, 131А 	ЗИЛ-131 	50,5 	-	0,150 	
 	(для дв. 2Д-12Б) 	 	1,100 	0,350 	
АП-3(130) мод.148А 	ЗИЛ-130 	41,00 	-	0,150 	
АП-4(43105) мод.222 	КамАЗ-43105 	40,50 	-	0,150 	
АП-5(53213) мод. 196 	КамАЗ-53213 	38,00 	-	0,150 	
АКТ-0,5/0,5(66) мод.207 	ГАЗ-66 	33,00 	0,275 	0,110 	
АКТ-3/2,5(133ГЯ) мод. 197 	ЗИЛ-133ГЯ 	38,50 	0,250 	0,200 	
АГВТ-150(375) мод.168 	Урал-375 	65,00 	0,350 	0,200 	
АГВТ-100(131) мод. 141 	ЗИЛ-131 	49,50 	0,330 	0,150 	
АЛ-30(131) мод. 21 и 22 	ЗИЛ-131 	49,00 	0,250 	0,150 	
АЛ-30(131) мод. ПМ-506В 	ЗИЛ-131 	49,00 	0,250 	0,150 	
АЛ-30(43105) мод. ПМ-512 	КамАЗ-43105 	40,50 	0,200 	0,150 	
АЛ-30(4310) мод. ПМ-512 	КамАЗ-43101 	39,00 	0,200 	0,150 	
АЛ-45(257) мод. ПМ-109 	КрАЗ-257 	48,50 	0,350 	0,200 	
АЛ-50 Магирус-Дойц 	Магирус-Дойц 	52,00 	0,350 	0,150 	
АЛ-50(53229) 	КамАЗ-5320 	44,50 	0,250 	0,150 	
АЛ-37(53212) 	КамАЗ-5320 	37,00 	0,250 	0,150 	
АКП-30(53213) мод. ПМ-509А 	КамАЗ-53213 	41,50 	0,200 	0,110 	
АКП-30(53213) мод. 509Б 	КамАЗ-53213 	41,50 	0,200 	0,110 	
КП-Бронто-330(53213) 	КамАЗ-53213 	45,00 	0,200 	0,110 	
АПТ-26(4310) подъем. телескоп. 	КамАЗ-4310 	39,00 	0,200 	0,150 	
АТСО-20(375) мод. 114 	Урал-375 	61,00 	0,360 	0,200 	
АСО-12(66) мод.90А 	ГАЗ-66 	32,50 	0,200 	0,110 	
АСО-8(66) 	ГАЗ-66 	33,50 	0,180 	0,110 	
АСО-(672), АГ-(672) 	ПАЗ-672 	36,00 	0,200 	0,110 	
АСО-20(3205) 	ПАЗ-3205 	36,00 	0,200 	0,110 	
АТСО-20(43101) 	КамАЗ-43101 	36,00 	0,200 	0,150 	
АТ-3(131) мод. Т2 	ЗИЛ-131 	50,00 	0,350 	0,150 	
АГ-12(3205), АГ(3205) 	ПАЗ-3205 	36,00 	0,200 	0,110 	
АГ-24(130) мод. 198 	ЗИЛ-130 	39,00 	0,330 	0,150 	
АД 45/20(3302) 	ГАЗ-3302 	19,00 	0,160 	0,080 	
АД-80/1200(66-11) 	ГАЗ-66-11 	32,50 	0,200 	0,110 	
АД-90(66) мод. 187 	ГАЗ-66 	33,00 	0,200 	0,110 	
АШ-5(452) мод. 79Б 	УАЗ-452 	18,00 	-	0,060 	
АШ-5(452) мод. 79А 	УАЗ-3741 	18,00 	-	0,060 	
АШ-5(22034) 	РАФ-22034 	16,50 	-	0,060 	
АШ-5(39620) 	УАЗ-3962, 37411 	19,00 	-	0,060 	
АШ-6(3205) 	ПАЗ-3205 	36,00 	-	0,110 	
АЛП-5(3962) 	УАЗ-3962 	19,00 	-	0,060 	
АЛП-6(452) мод. 173 	УАЗ-452 	18,00 	-	0,060 	
АЛП-30(66-11) лесопатрульный автом. 	ГАЗ-66-11 	33,00 	0,275 	0,110 	
8ТЗ11(131) 	ЗИЛ-131 	50,00 	0,275 	0,150 	
АСА-4(3302) мод. 541 	ГАЗ-3302 Газель 	19,00 	0,160 	0,080 	
АСА-16(43101) 	КамАЗ-43101 	39,50 	0,250 	0,150 	
АСА-4(131) 	ЗИЛ-131 	50,00 	0,330 	0,150 	
АСА-20(4310) мод. 523 	КамАЗ-43101 	38,00 	0,250 	0,150 	
АПРСС-3(3962) 	УАЗ-3962 	19,00 	-	0,060 	
АСП(2131) 	ВАЗ-2131 "Нива" 4Ч4 	13,90 	-	0,150 	
АСМЛ-41авар.-спас. автом. 	ВАЗ 	13,90 	-	0,150 	
АПС-41 авар.-спас. машина 	ВАЗ 	13,90 	-	0,150 	
АПП-2(3302) мод. 002 	ГАЗ-3302 	19,00 	0,160 	0,080 	
АПП-05(3302) мод. 003 	ГАЗ-3302 	19,00 	-	0,080 	
УКС-400В-131 	ЗИЛ-131 	50,00 	-	0,150 	
АА-5,3/40-50/3(4310) 	КамАЗ-43101 	41,00 	0,330 	0,150 	
Бронто F-52 HDT 	Бронто 	52,00 	0,390 	0,150 	
КП-Бронто-Скай-Лифт-50 	Бронто (SISU) 	63,00 	0,260 	0,280 	
КП Бронто-50-2Т1 	Бронто 	52,00 	0,200 	0,110 	
АЛ ДЛК-53 Мерседес-Бенц 	Мерседес-Бенц 	65,00 	0,435 	0,150 	
АВ-20 (КамАЗ-740.10-8V-10,85210-5М) 	КамАЗ-532130 	37,0 Д 	<**> 	<**> 	
АЦ-3.0-40 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-1505М) 	ЗИЛ-4334 	39,6 Б 	<**> 	<**> 	
АЦП-40-6/3 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180 -5М) 	Урал-5557-10 	34,4 Д 	<**> 	<**> 	
--------------------
<*> Для пожарных автомобилей, у которых при работе специального агрегата функционирует счетчик пройденного пути спидометра, норма расхода жидкого топлива не устанавливается.
Учет расхода топлив в этом случае производится по показанию спидометра и норме расхода жидкого топлива на 100 км пробега.

15.12.1. Автомобили пожарные отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
АЦ 						
0,8-40/2
(ш. ЗИЛ-530104; Д-245.9 Е2) 	4L 	130 	4,75 	5M 	19,5D 	
0,8-40/2-002-ММ
(ш. ЗИЛ-530104; Д-245.12С) 	4L 	109 	4,75 	5M 	19,0D 	
2,5-40
(ш. КамАЗ-4308; Cummins В5.9 180) 	6L 	178 	5,88 	5M 	22,6D 	
2,5-40
(ш. КамАЗ-4308; Cummins 4ISBe185) 	4L 	185 	4,461 	5M 	22,0D 	
2,5-40-6ВР (ш. АМУР-5313; Д-245.30Е3) 	4L 	152 	4,75 	5M 	24,0D 	
3,0-40
(ш. КамАЗ-4308; Cummins 4ISBe 185) 	4L 	185 	4,461 	5M 	21,1D 	
3,0-40
ПСА мод.1МИ (ш. Урал 43206; ЯМЗ-236НЕ2-24) 	6V 	230 	11,15 	5M 	29,5D 	
3,2-40
(ш. ЗИЛ-433112; ЗМЗ-508300) 	8V 	134 	6,00 	5M 	37,4 	
3,2-40 (4308)-38ВР (КамАЗ-4308; Cummins 4ISBe185) 	4L 	180 	4,461 	5M 	21,9D 	
3,2-40/2
(ш. ЗИЛ-43314; ЗИЛ 509.10) 	8V 	175 	7,0 	5M 	42,7 	
3,2-40/4
(ш. КамАЗ-43253; Cummins 6ISBe 210) 	6L 	210 	6,692 	6M 	23,7D 	
5,0-40
(ш. КамАЗ-43253; Cummins 4ISBe210) 	8V 	210 	6,7 	5M 	23,9D 	
5,5
(ш. Урал 43206; ЯМЗ-236М2) 	6V 	180 	11,15 	5M 	27,3D 	
5,5-40
мод. 005-МИ (58410К; ш. Урал 5557; ЯМЗ-236НЕ 2-24) 	6V 	230 	11,15 	5M 	32,8D 	
5,5-40 мод. 005-МИ (ш. Урал 5557; ЯМЗ-236НЕ2-24) 	6V 	230 	11,15 	5M 	32,2D 	
6,0-40
(ш. Камаз 43118; КамАЗ-740.31) 	8V 	224 	10,85 	5M 	34,1D 	
6,0-40
мод.006-МИ-03
(ш. УРАЛ-4320; ЯМЗ-236НЕ2) 	6V 	230 	11,15 	5M 	35,2D 	
7,5-40
(ш. Урал 4320; ЯМЗ-236НЕ 2-24) 	6V 	230 	11,15 	5M 	33,3D 	
КамАЗ 						
5662 СН АА 13/60 (КамАЗ-740.63) 	8V 	400 	11,76 	8M 	44,5D 	
4563
(Cummins 4ISBe210) 	6L 	210 	6,692 	6M 	24,6D 	
ПАЗ 						
АГ-16
(ш. ПАЗ-3205; Д-245.7Е2) 	4L 	122 	4,75 	5M 	20,8D 	
АГ-16-01НН
(ш. ПАЗ-3205; ЗМЗ-5232.10) 	8V 	130 	4,67 	4M 	33,8 	
ПСА 						
48470А 2.0-40/2 (43206)
(ш. Урал-43206; ЯМЗ-236НЕ2-24) 	6V 	230 	11,15 	5M 	31,4D 	
2.0-40/2 (43206)
мод. 008МИ
(ш. Урал-43206; ЯМЗ-236НЕ2-24) 	6V 	230 	11,15 	5M 	34,1D 	

15.12.2. Автомобили пожарные зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Iveco 						
АМТ Trakker
АСМ-20.АМТ
(модуль контейнерный) 	6L 	420 	12,880 	16M 	41,6D 	
Magirus
DLK 23-12 NB CS 	6L 	275 	5,883 	4A 	34,4D 	
Magirus DLK 55CS 	6L 	352 	7,790 	16M 	47,8D 	
Magirus
DLK23-12 GLT CS 	6L 	275 	5,883 	9M 	33,8D 	
Magirus M32L-AS (лестница) 	6L 	299 	5,880 	6M 	31,9D 	
Magirus Multistar (подъемник) 	6L 	275 	5,883 	8M 	32,8D 	
Magirus RW
Daily 65C15D 	4L 	146 	2,998 	6M 	14,1D 	
Magirus RW
Daily 65C18D 	4L 	177 	2,998 	6M 	15,5D 	
Magirus Snorkel GTLF27/70
WT300 (пеноподъемник) 	6L 	450 	12,880 	12A 	53,9D 	
Magirus
Super Dragon ARFE 14000DP 250 HRET 15 (аэродромный) 	8V 	1024 	20,080 	6A 	72,4D 	
Magirus TLF 30/25-2 	6L 	252 	5,883 	6M 	29,4D 	
TFFV (для тушения пожаров в тоннелях) 	6L 	340 	7,790 	6A 	36,8D 	
Trakker AD380T44
(пеноподъемник) 	6L 	440 	12,880 	16M 	40,6D 	
Trakker DLK55CS
(автолестница) 	6L 	360 	7,790 	6A 	50,1D 	
Liebherr 						
LTM 1070-4,1F (кран) 	6L 	367 	10,520 	12M 	75,7D 	
LTM1045-3.1F (кран) 	6L 	367 	9,960 	12M 	63,1D 	

15.13. Автомобили-битумовозы

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма расхода жидкого топлива 	
		на пробег автомобиля л/100 км 	На 1 ч. Работы битумного насоса, л 	На 1 ч. Работы подогревателя цистерны, л. 	
1 	2 	3 	4 	5 	
Д-642 	ЗИЛ-130В1 	37,5 	8,0 	3,0 	
ДС-10 (Д-351) 	КрАЗ-258 	51,0 	10,0 	3,5 	
ДС-39А (Д-640А) 	ЗИЛ-130 	34,5 	8,0 	3,0 	
ДС-41А (Д-642А) 	ЗИЛ-130В1 	38,0 	8,0 	3,0 	
ДС-53А (Д-722А) 	ЗИЛ-130В1 	41,0 	8,0 	3,0 	
ДС-96 	ЗИЛ-130В1 	38,5 	8,0 	3,0 	
МВ-16 	ГАЗ-53А 	32,0 	6,0 	2,5 	

15.14. Автомобили-гудронаторы

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма расхода жидкого топлива 	
		на пробег автомобиля л/100 км 	На 1 ч. Работы гудронатора, Л. 	На 1 ч. Работы битумного насоса, л. 	
1 	2 	3 	4 	5 	
Д-164А 	МАЗ-500 	31,5 	6,0 	8,0 	
Д-251А 	ЗИЛ-164 	34,0 	10,0 	8,0 	
Д-640А (ДВ-39А) 	ЗИЛ-130В1 	34,5 	10,0 	8,0 	
Д-642 (ДС-53А) 	ЗИЛ-130В1 	40,5 	10,0 	8,0 	

15.15. Автомобили-самопогрузчики

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма расхода жидкого топлива 	
		на пробег автомобиля л/100 км 	На погрузку и разгрузку комплекта контейнеров, л. 	
А-130Ф, -853 	ГАЗ-53-12 	27,0 	2,1 	
НИИАТ П-404 	ГАЗ-53А 	28,0 	4,2 	
У-77 	ГАЗ-52-04 	25,0 	2,2 	
У-77 	ГАЗ-53А 	28,0 	2,3 	
ЦПКТБ-А130, -А130Ф 	ГАЗ-53А 	28,0 	2,3 	
ЦПКТБ-А130В1 	ЗИЛ-130В1 	37,5 	2,2 	
ЦПКТБ-А133 	ЗИЛ-133ГЯ 	27,0 	3,0 	
ЦПКТБ-А53213 	КамАЗ-53213 	27,0 	3,0 	
4030П 	ГАЗ-53-04 	25,0 	2,5 	
4030П 	ГАЗ-53А 	28,0 	3,0 	
4030П 	ЗИЛ-130АН 	34,0 	3,0 	

15.16. Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма расхода жидкого топлива 	
		на пробег автомобиля л/100 км 	На заполнение и слив одной цистерны, л. 	
1 	2 	3 	4 	
АВЗ-50 	ГАЗ-51А 	24,0 	2,0 	
АТЗ-2,2-51А 	ГАЗ-51А 	25,0 	2,0 	
АТЗ-3-157К 	ЗИЛ-157К 	40,0 	3,0 	
АТЗ-3,8-53А 	ГАЗ-53А 	27,0 	3,0 	
АТЗ-3,8-130 	ЗИЛ-130 	33,0 	3,0 	
АТМЗ-4,5-375 	Урал-375 	53,0 	4,0 	
АЦТММ-4-157К 	ЗИЛ-157К 	40,0 	3,0 	
ЛВ-7 (МА-4А) 	ЗИЛ-131 	43,0 	3,0 	
МЗ-51М 	ГАЗ-51А 	24,0 	2,0 	
 	 	 	 	
МЗ-66, -66-01, -66А-01 	ГАЗ-66 	30,0 	2,4 	
МЗ-3904 	ГАЗ-63 	28,0 	2,2 	
Мод. 4611 	ЗИЛ-495710 	33,5 	3,0 	
Т-8-255Б 	КрАЗ-255Б 	44,0 	4,0 	
ТЗ-7,5-500А 	МАЗ-500А 	26,0 	3,0 	
ТЗ-500 	МАЗ-500 	25,0 	3,0 	
3607 	ГАЗ-52-01 	23,0 	2,0 	
3608 (АТЗ-2,4-52) 	ГАЗ-52-01 	23,5 	2,0 	
3609 	ГАЗ-52-04 	23,0 	2,0 	
АТЗ-124320 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-2 30-5M) 	УРАЛ-4320 	34,9 Д 	<**> 	
АТЗ-56132 (КамАЗ-740.10-8V-10,85 -210-5M) 	КамАЗ-53212 	30,9 Д 	<**> 	
АТЗ-56142 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-24 0-5M) 	МАЗ-5337-041 	30,6 Д 	<**> 	

15.16.1. Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
АТЗ-56480А
(ш. УРАЛ-5557; ЯМЗ-236) 	6V 	180 	11,15 	5M 	29,8D 	

15.16.2. Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Exterer 						
ТЗА-5 (FTW-5)
(ш. MB Atego 1018; аэродромный) 	4L 	177 	4,249 	6M 	20,0D 	

15.17. Автомобили-цистерны

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма расхода жидкого топлива 	
		на пробег автомобиля л/100 км 	На заполнение и слив одной цистерны <*>, л. 	
1 	2 	3 	4 	
АВВ-2М 	ГАЗ-51А 	22,0 	2,0 	
АВВ-3,6 	ГАЗ-53-12-01 	25,5 	3,0 	
АВВ-3,6 	ГАЗ-53А 	26,0 	3,0 	
АВВ-3,8 	ГАЗ-53А 	26,0 	3,0 	
АВЦ-1,5-63 	ГАЗ-63 	27,0 	2,3 	
АВЦ-1,7 	ГАЗ-66 	29,0 	2,3 	
АЦ (Д-243ММЗ-4L-4,75-81-5 М) 	ГАЗ-53-12 	15,7 Д 	<**> 	
АЦ (КамАЗ-740.11-8V-10,85 -240-10М) 	КамАЗ-53215 	30,6 Д 	<**> 	
АЦ (ЯМЗ-238-8V-14,86-2405М) 	КамАЗ-5320 	27,0 Д 	<**> 	
АЦ-1,9-51А, -2,0-51А 	ГАЗ-51А 	22,0 	2,0 	
АЦ-2,4-52 	ГАЗ-52-01 	23,0 	2,2 	
АЦ-2,6-53Ф, -2,9-53Ф 	ГАЗ-53Ф 	22,0 	2,0 	
АЦ-2,6-355М 	Урал-355М 	32,0 	2,5 	
АЦ-3,8-164А. -4-164А 	ЗИЛ-164А 	32,0 	3,0 	
АЦ-4,2-53А 	ГАЗ-53А 	26,0 	3,0 	
АЦ-4,2-130 	ЗИЛ-130 	32,0 	3,5 	
АЦ-4,3-130 	ЗИЛ-130 	33,5 	3,0 	
АЦ-8-5334, -8-5435 	МАЗ-5334 	24,0 	3,0 	
АЦЛ-147 	ГАЗ-66 	29,0 	2,5 	
АЦМ-2,6-355М 	Урал-355М 	31,0 	3,0 	
АЦПТ-1,5 	ГАЗ-51А 	23,0 	2,0 	
АЦПТ-1,7 	ГАЗ-66 	30,0 	3,0 	
АЦПТ-1,9 	ГАЗ-51А 	22,5 	2,0 	
АЦПТ-2,1 	ГАЗ-52-01 	24,0 	2,2 	
АЦПТ-2,8 	ГАЗ-53А 	26,0 	3,0 	
АЦПТ-2,8 	ЗИЛ-164 	33,0 	2,5 	
АЦПТ-2,8-130 	ЗИЛ-130 	33,0 	3,0 	
АЦПТ-3,3, -3,8 	ГАЗ-53А 	26,0 	3,0 	
АЦПТ-5,6, -5,7 	МАЗ-500 	25,5 	3,0 	
АЦПТ-6,2 	МАЗ-5335 	25,5 	3,0 	
Мод. 46101 	Урал-43203 	33,5 	3,0 	
Мод. 3613 	ГАЗ-5312 	25,5 	3,0 	
ТСВ-6 	ЗИЛ-130 	32,0 	3,0 	
ТСВ-7 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150 -5М) 	ЗИЛ-431418 	36,5 Б 	<**> 	
АЦ-46123-011 (ЗИЛ-З75-8V-7,0-180-5М) 	ЗИЛ-433360 	38,6 Б 	<**> 	
АЦ-7-4310 (КамАЗ-740.10-8V-10,85 -210-10М) 	КамАЗ-4310 	30,7 Д 	<**> 	
АЦ-8.500 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-24 0-8М) 	МАЗ-500 	26,8 Д 	<**> 	
Г6 ОПА-5336 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-24 0-5М) 	МАЗ-53366 	29,3 Д 	<**> 	
Г6 ОПА-5336/1 (ЯМЗ-238ДЕ2-8V-14,86-3 30-9М) 	МАЗ-533605-2 41 	31,4 Д 	<**> 	
--------------------
<*> Норма не применяется при наливе и сливе самотеком.

15.17.1. Автомобили-цистерны выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма
расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
АТС 						
565877
(ш. МАЗ-6303А5; ЯМЗ-6582.10) 	8V 	330 	14,86 	8M 	32,6D 	
565846
(ш. МАЗ 5336А; ЯМЗ 6562.10) 	6V 	250 	11,15 	8M 	28,2D 	
56132-000001-32
(ш. МАЗ-5376АЗ; ЯМЗ 6562.10) 	6V 	250 	11,15 	8M 	28,2D 	

15.18. Автомобили-цементовозы и автобетоносмесители

Модель специального или специализированного автомобиля 	Базовая модель 	Норма расхода жидкого топлива 	
		на пробег автомобиля л/100 км 	На загрузку и обдув одной цистерны, л. 	
1 	2 	3 	4 	
АБС-7 (КамАЗ-740.11-8V-10,85 -240-10М) 	КамАЗ-53229 	29,4 Д 	<**> 	
БН-80-20 	КрАЗ-257Б1 	50,0 	5,0 	
РП-1 	ЗИЛ-130В1 	36,0 	3,0 	
С0571 	ЗИЛ-164А 	36,5 	3,0 	
С-570А 	МАЗ-200В 	32,0 	3,0 	
С-571 	ЗИЛ-164А 	36,5 	3,0 	
С-571 	ЗИЛ-130В1 	37,5 	3,0 	
С-942 	КрАЗ-258 	41,0 	5,0 	
С-956 	ГАЗ-53Б 	29,0 	2,5 	
С-1036Б 	МАЗ-500 	27,0 	4,5 	
СБ-89 	ЗИЛ-130 	35,0 	3,0 	
СБ-89Б1 	ЗИЛ-431412 	35,0 	3,0 	
СБ-92 	КрАЗ-258 	42,0 	5,0 	
СБ-92 (КамАЗ-740-8V-10,85-22 0-5М) 	КамАЗ-55111 	39,5 Д 	<**> 	
СБ-113 	ЗИЛ-130 	33,0 	3,0 	
СБ-239 (КамАЗ-7403.10-8V-10,8 5-260-5М) 	КамАЗ-6540 	33,7 Д 	<**> 	
ТЦ-2А (С-652А) 	КрАЗ-258Б 	50,0 	5,0 	
ТЦ-3 (С-853), -3А (С-853А) 	ЗИЛ-130В1 	38,0 	3,0 	
ТЦ-4 (С-927) 	ЗИЛ-130В1 	37,5 	3,0 	
ТЦ-6 (С-972) 	МАЗ-504А 	29,0 	4,5 	
ТЦ-10 	ЗИЛ-130В1 	38,5 	3,0 	
ТЦ-11 	КамАЗ-5410 	31,5 	3,0 	
У-5А 	ЗИЛ-130В1 	39,0 	3,0 	
42184-ОЗПС 	КрАЗ-258Б1 	55,5 	5,0 	
АБС-580711 (КамАЗ-740.31-8V-10,85 -240-8М) 	КамАЗ-53229R 	30,0 Д 	<**> 	
MAN 33.360 (6L-11,967-360-16M) 	 	34,5 Д 	<**> 	
Volvo FM 12 (6L-12,1-420-14M) 	 	35,4 Д 	<**> 	
--------------------
<**> Нормы расхода топлива на работу специального оборудования, установленного на автомобилях, определяются по данным заводов-изготовителей специальных и специализированных автомобилей, л/ч.

15.18.1. Автомобили-цементовозы и автобетоносмесители зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Mercedes-Benz 						
Actros 332В 	6L 	320 	11,946 	16M 	31,9D 	
Volvo 						
FEE 6x4 Liebherr HTM 704 	6L 	320 	7,146 	6A 	36,3D 	

15.19. Бронированные автомобили отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
ВАЗ 						
2170 "Приора"
(ВАЗ-21126-67) 	4L 	133 	1,596 	5M 	9,3 	
КамАЗ 						
43269 "Выстрел"
(КамАЗ-740.31) 	8V 	240 	10,85 	5M 	33,7D 	
АСПЦ 671011
(ш. КамАЗ-65115; КамАЗ 740.62) 	8V 	280 	11,76 	10M 	33,0D 	
УАЗ 						
31631 "Patriot"
(Iveco F1A) 	4L 	116 	2,287 	5M 	10,7D 	
3163-10 "Патриот"
(ЗМЗ-409.10) 	4L 	128 	2,693 	5M 	14,5 	
ДИСА 						
29521
(ш. ГАЗ-2752; ЗМЗ-40522А) 	4L 	140 	2,464 	5M 	16,4 	
29521
(ш. ГАЗ-2752; Chrysler) 	4L 	133,3 	2,429 	5M 	15,8 	
295214
(ш. ГАЗ-2752; ЗМЗ-4052401 	4L 	133,3 	2,464 	5M 	16,5 	
ЛАУРА 						
19541-0000010-03
(ш. ГАЗ-27057; ЗМЗ-45240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	18,0 	
21214
(ВАЗ-21214) 	4L 	81 	1,69 	5M 	11,9 	
Ратник 						
29453
(ш. ГАЗ-2705; ЗМЗ-405240) 	4L 	123,8 	2,464 	5M 	16,4 	
РИДА 						
297611
(ш. ГАЗ-2705; ЗМЗ-40522) 	4L 	140 	2,464 	5M 	16,8 	
299910
(ш. ГАЗ-3102; ЗМЗ-40621А) 	4L 	130 	2,285 	5M 	13,2 	

15.19.1. Бронированные автомобили зарубежные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Лаура 						
29804 (Ford Ranger) 	4L 	143 	2,449 	5M 	12,2D 	
Audi 						
A8L 6.0 quattro 	12W 	450 	5,998 	6A 	20,0 	
Chevrolet 						
Suburban 8.1 4WD 	8V 	344 	8,128 	4A 	27,0 	
Ford 						
Transit 2.4D 	4L 	140 	2,402 	6M 	13,2D 	
Transit Connect 1,8TDCi 	4L 	90 	1,753 	5M 	9,5D 	
Mercedes-Benz 						
S600 	12V 	517 	5,513 	5A 	22,6 	
S600 4Matic 	12V 	517 	5,513 	7A 	20,6 	
S600 	12V 	517 	5,513 	7A 	20,0 	
S600L 	12V 	517 	5,513 	5A 	22,0 	
S600L B6/B7 	12V 	517 	5,513 	5A 	22,5 	
S600L IVM XXL 	12V 	517 	5,513 	5A 	23,8 	
Sprinter 315CDI 	4L 	150 	2,148 	5M 	13,4D 	
Sprinter 524 	6V 	258 	3,498 	5A 	19,2 	
РИДА 						
397640
(VW Caddy) 	4L 	105 	1,896 	5M 	8,1D 	
Volkswagen 						
Crafter 50 2EKZ 2.5TDI 	5L 	163 	2,461 	6M 	14,5D 	
Crafter 50 2EKEZ 2.0BiTDi 4Motion 	4L 	163 	1,968 	6M 	13,8D 	
Caddy 2.0D 	4L 	69 	1,968 	5M 	7,7D 	
Transporter 2.0TD 	4L 	140 	1,968 	6M 	9,9D 	
Transporter 2.5TDI 	5L 	131 	2,461 	6M 	10,3D 	
Transporter 2.5TDI 4Motion 	5L 	131 	2,461 	6M 	11,7D 	
Transporter T5 2.0BiTDI 	4L 	180 	1,968 	6M 	10,3D 	
ДИСА 						
296121
(VW Transporter 4Motion 2.5 TDI) 	5L 	131 	2,461 	6M 	10,5D 	
29615
(Ford Transit 330 SWB 4Motion) 	4L 	140 	2,402 	6M 	12,7D 	
29615
(Ford TransitVan 330) 	4L 	145 	2,261 	5M 	13,6 	
29615 (Ford Transit) 	4L 	116 	2,402 	6M 	12,3D 	
ИМЯ 						
M-19282
(Ford Transit) 	4L 	140 	2,402 	6M 	12,3D 	
M-19282
(Ford Transit 2.2TDCi 4 Motion) 	4L 	125 	2,198 	6M 	10,8D 	
M-19282
(Ford Transit 330SWB) 	4L 	155 	2,198 	6M 	10,1D 	
M-3006
(Ford Transit 2,2TDi) 	4L 	155 	2,198 	6M 	13,6D 	
M-3006
(Ford Transit 460) 	4L 	140 	2,402 	6M 	13,1D 	
РИДА 						
396930
(Lexus LX570) 	8V 	367 	5,663 	6A 	18,5 	
397600
(VW Transporter 2.5 TD) 	5L 	131 	2,461 	6M 	11,0D 	
397610
(VW Transporter 2.0 4Motion) 	4L 	116 	1,984 	5M 	13,6 	
397931
(Toyota Camry 3.5) 	6V 	277 	3,456 	6A 	13,5 	
Рыцарь 						
294541-02
(VW Transporter) 	5L 	131 	2,461 	6M 	11,7D 	
294541-04
(VW Т5 2.0BiTDI) 	4L 	180 	1,968 	6M 	11,7D 	
294541-06
(VW Transporter 2.0TDI 4Motion) 	4L 	140 	1,968 	6M 	9,7D 	
294544-01
(VW Caddy) 	4L 	105 	1,896 	5M 	8,1D 	

15.20. Автомобили для перевозки подозреваемых, временно заключенных и обвиняемых отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
ГАЗ 						
3295АЗ
(24м; ш. ГАЗ-3309; Д-245.7Е3) 	4L 	119 	4,75 	5M 	18,7D 	
3309АЗ-2
(26м; Д-245.7Е3) 	4L 	119 	4,75 	5M 	18,9D 	
КамАЗ 						
4308АЗ-2
(43м; Cummins4ISBe185) 	4L 	185 	4,461 	5M 	21,3D 	
43114АЗ
(36м; КамАЗ-740.31) 	8V 	224 	10,85 	5M 	38,9D 	
65117АЗ
(56 м; Cummins 6ISBe 300) 	6L 	300 	6,692 	9M 	32,1D 	

15.20.1. Автомобили-штабные выпуска с 2008 года (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

Модель, марка, модификация автомобиля 	Число и расположение цилиндров 	Мощность двигателя, л.с. 	Рабочий объем, л 	КПП 	Базовая норма расхода топлива, л/100 км 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
АШ 						
7(2705)-01ММ
(УМЗ-421600) 	4L 	107 	2,89 	5M 	15,5 	

Приложение N 1 

III. Нормы расхода смазочных материалов (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
Нормы расхода смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для оперативного учета, расчета удельных норм расхода масел и смазок при обосновании потребности в них для предприятий, эксплуатирующих автотранспортную технику.
Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом замены и текущих дозаправок) установлены из расчета на 100 л от общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, нормы расхода смазок - в килограммах на 100 л расхода топлива.
Нормы расхода масел увеличиваются до 20% для автомобилей после капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет.
Расход смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов автомобилей устанавливается в количестве, равном одной заправочной емкости системы смазки данного агрегата.
Расход тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей определяется в количестве и объеме заправок и дозаправок на один автомобиль в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, инструкциями по эксплуатации и т.п.
Значения норм расхода смазочных материалов для АТС рекомендуется устанавливать на основании химмотологической карты смазки автомобиля или по рекомендациям завода-изготовителя. При отсутствии данных из вышеперечисленных источников рекомендуется устанавливать значения норм расхода смазочных материалов, приведенных в приложении N 1 (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
16. Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода масел (в литрах) и смазок (в кг) на 100 л общего расхода топлив автомобилем, не более

16.1. Легковые автомобили

Марка, модель автомобиля 	Моторные масла 	Трансмиссионные и гидравлические масла 	Специальные масла и жидкости 	Пластичные смазки 	
1 	2 	3 	4 	5 	
Автомобили зарубежного 	 	 	 	 	
производства и "АвтоВАЗа" 	 	 	 	 	
всех моделей и модификаций 	0,6 	0,1 	0,03 	0,1 	
 	 	 	 	 	
ГАЗ-13, -14 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
ГАЗ-24 всех модификаций 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
ГАЗ-24-07, -24-17 	1,6 	0,15 	0,05 	0,1 	
ГАЗ-3102 всех модификаций 	1,7 	0,15 	0,05 	0,1 	
 	 	 	 	 	
ЗАЗ-1102 	0,8 	0,1 	0,03 	0,1 	
 	 	 	 	 	
ЗИЛ-114, -117, -4104 	1,7 	0,15 	0,05 	0,1 	
 	 	 	 	 	
ИЖ-2125 всех модификаций 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
 	 	 	 	 	
Москвич-412, -427, -433, -434, - 2136,- 2137, -2140, - 2141 всех модификаций 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
 	 	 	 	 	
ЛуАЗ-1302 всех модификаций 	1,3 	0,1 	0,03 	0,1 	
УАЗ-469, -3151 всех модификаций 	2,2 	0,2 	0,05 	0,2 	
Легковые автомобили бензиновые 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
Автомобили зарубежного производства, произведенные в РФ и "АвтоВАЗа" всех моделей и модификаций 	0,6 	0,1 	0,03 	0,1 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
Автомобили семейства ГАЗ всех моделей и модификаций 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
Автомобили семейства УАЗ всех моделей и модификаций 	2,2 	0,2 	0,05 	0,2 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
Легковые автомобили дизельные 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
Автомобили зарубежного производства, произведенные в РФ и отечественного производства 	2,5 	0,4 	0,1 	0,2 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	

16.2. Автобусы

Марка, модель автомобиля 	Моторные масла 	Трансмиссионные и гидравлические масла 	Специальные масла и жидкости 	Пластичные смазки 	
1 	2 	3 	4 	5 	
Ikarus-55 всех модификаций 	2,9 	0,4 	0,1 	0,3 	
Ikarus-180, -250, -255, -256, -260,-263, -280 всех модификаций 	4,5 	0,5 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
КАвЗ-685, -3270, -3976 всех модификаций 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
 	 	 	 	 	
ЛАЗ-695, -697 всех модификаций 	2,0 	0,3 	0,1 	0,2 	
ЛАЗ-699 всех модификаций 	2,0 	0,35 	0,1 	0,2 	
ЛАЗ-4202 всех модификаций 	 	 	 	 	
ЛиАЗ-158 всех модификаций 	2,2 	0,25 	0,1 	0,2 	
ЛиАЗ-677 всех модификаций 	1,8 	0,35 	0,3 	0,2 	
ЛиАЗ-5256 всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,3 	0,35 	
 	 	 	 	 	
Nusa-501, -521, -522всех модификаций 	2,2 	0,2 	0,05 	0,2 	
 	 	 	 	 	
ПАЗ-651, -652 всех модификаций 	2,2 	0,25 	0,1 	0,25 	
ПАЗ-672, -3201, -3205, -3206 всех модификаций 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
 	 	 	 	 	
РАФ-977 всех модификаций 	2,0 	0,15 	0,05 	0,1 	
РАФ-2203 всех модификаций 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
 	 	 	 	 	
УАЗ-452, -2206, -3962 всех модификаций 	2,2 	0,2 	0,05 	0,2 	
Грузовые бензиновые автомобили и автобусы, включая работу на сжиженном и сжатом газе 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
Отечественного производства всех моделей и модификаций 	2,4 	0,32 	0,1 	0,2 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
Автомобили зарубежного производства, произведенные в РФ 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
Дизельные грузовые автомобили и самосвалы 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
Автомобили отечественного и зарубежного производства, кроме карьерных самосвалов БеЛАЗ 	3,2 	0,4 	0,1 	0,3 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	
Карьерные самосвалы БеЛАЗ 	4,5 	0,5 	1,0 	0,3 	
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)	

16.3. Бортовые грузовые автомобили

Марка, модель автомобиля 	Моторные масла 	Трансмиссионные и гидравлические масла 	Специальные масла и жидкости 	Пластичные смазки 	
1 	2 	3 	4 	5 	
Avia-20, -21, -30, -31 всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
ГАЗ-51 всех модификаций 	2,2 	0,25 	0,1 	0,25 	
ГАЗ-52, -52-27, -52-28 всех модификаций 	2,2 	0,3 	0,1 	0,2 	
ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 	2,0 	0,25 	0,07 	0,2 	
ГАЗ-53, -53-27 всех модификаций 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
ГАЗ-53- 07, -53-19 	1,8 	0,25 	0,07 	0,2 	
ГАЗ-66 всех модификаций 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
ГАЗ-3307 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
ЗИЛ-130, -131, -133, -138А, -138АБ, -138АГ, -4314, 4315, -4316, -4319 всех модификаций 	2,2 	0,3 	0,1 	0,2 	
ЗИЛ-133ГЯ 	2,8 	0,4 	0,15 	0,35 	
ЗИЛ-138, - 4318 	1,7 	0,28 	0,07 	0,15 	
ЗИЛ-150, -151, -157, -164 всех модификаций 	2,2 	0,25 	0,1 	0,2 	
ЗИЛ-166А, -166В 	1,7 	0,25 	0,07 	0,15 	
ЗИЛ-4331 всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,15 	0,35 	
 	 	 	 	 	
IFA W50L всех модификаций 	2,9 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
КамАЗ-4310, -5320, -5321 всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,15 	0,35 	
 	 	 	 	 	
КрАЗ-214, -219, -221, -222 всех модификаций 	3,0 	0,4 	0,1 	0,35 	
КрАЗ-255, -256, -257, -258, -260 всех модификаций 	2,9 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
МАЗ-200 всех модификаций 	3,0 	0,4 	0,1 	0,35 	
МАЗ-500, -514, -516, -5334, -5335, -5337всех модификаций 	2,9 	0,4 	0,15 	0,35 	
МАЗ-543, -7310, -7313 всех модификаций 	4,5 	0,5 	1,0 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Magirus 232D19L, 290D26L 	2,5 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Tatra 111R 	2,9 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Урал-355 всех модификаций 	2,2 	0,25 	0,1 	0,25 	
Урал-375, -377 всех модификаций 	1,8 	0,35 	0,1 	0,2 	
Урал-4320 всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,15 	0,35 	
 	 	 	 	 	
УАЗ-450, -451, -452, -3303, -3741 всех модификаций 	2,2 	0,2 	0,05 	0,2 	
 	 	 	 	 	
ЯАЗ-210, -210А 	3,0 	0,4 	0,1 	0,35 	

16.4. Тягачи

Марка, модель автомобиля 	Моторные масла 	Трансмиссионные и гидравлические масла 	Специальные масла и жидкости 	Пластичные смазки 	
1 	2 	3 	4 	5 	
Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130 	2,9 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
БелАЗ-537Л, -6411, 7421 	4,5 	0,5 	1,0 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Volvo-F10-33, -F89-32 	2,5 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
ГАЗ-51П 	2,2 	0,25 	0,1 	0,25 	
ГАЗ-52-06 	2,2 	0,3 	0,1 	0,25 	
 	 	 	 	 	
ЗИЛ-130АН, -130В, -131В, -131НВ, 2,0-4415, -4413 всех модификаций 	 	 	 	 	
ЗИЛ-138В1, -4416 всех модификаций 	1,7 	0,25 	0,07 	0,15 	
ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ, -164АН, -164Н 	2,2 	0,25 	0,1 	0,2 	
Iveco-190.33, -190.42 	2,5 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
КАЗ-120ТЗ, -606 всех модификаций 	2,2 	0,25 	0,1 	0,2 	
КАЗ-608 всех модификаций 	2,0 	0,3 	0,1 	0,2 	
 	 	 	 	 	
КамАЗ-5410, -54118 всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,15 	0,35 	
 	 	 	 	 	
КрАЗ-221 всех модификаций 	3,0 	0,4 	0,1 	0,35 	
КрАЗ-255, -258, -260, -6437, -6443,-6444 всех модификаций 	2,9 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
KNVF-12T Kamacu-Nissan 	2,5 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
КЗКТ-537, -7427, -7428 	4,5 	0,5 	1,0 	0,3 	
 	 	 	 	 	
ЛуАЗ-2403 	1,3 	0,1 	0,03 	0,1 	
 	 	 	 	 	
МАЗ-200 всех модификаций 	3,0 	0,4 	0,1 	0,35 	
МАЗ-504, -509 всех модификаций 	2,9 	0,4 	0,15 	0,35 	
МАЗ-537, -543 	4,5 	0,5 	1,0 	0,3 	
МАЗ-5429, -5430, -5432, -5433всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,1 	0,3 	
МАЗ-6422 всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,1 	0,3 	
МАЗ-7310, -7313 всех модификаций 	4,5 	0,5 	1,0 	0,3 	
МАЗ-7916 	4,5 	0,5 	1,0 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935, -2232S, -2235, -2236 всех модификаций 	2,5 	0,4 	0,1 	0,3 	
Mercedes-Benz-2628, -2632 	2,5 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Praga ST2-TN 	2,9 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Tatra-815TP всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Урал-375С, -377С всех модификаций 	1,8 	0,35 	0,1 	0,2 	
Урал-4420 всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,15 	0,35 	
 	 	 	 	 	
Faun H-36-40/45, H-46-40/49 	4,5 	0,5 	1,0 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Chepel D-450 всех модификаций 	2,9 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Scoda-Lias-100 всех модификаций 	2,5 	0,4 	0,1 	0,3 	
Scoda-706 всех модификаций 	2,9 	0,4 	0,1 	0,3 	

16.5. Самосвалы

Марка, модель автомобиля 	Моторные масла 	Трансмиссионные и гидравлические масла 	Специальные масла и жидкости 	Пластичные смазки 	
1 	2 	3 	4 	5 	
Avia A-30KS 	2,8 	0,4 	0,1 	0,3 	
БелАЗ-540, -540А, -7510, -7522, -7526 	4,5 	0,5 	1,0 	0,3 	
БелАЗ-548, -548А, -549, -7509, -7519, -7521, -7523, -7525, -7527, -75401, -7548 всех модификаций 	4,3 	0,5 	1,0 	0,3 	
ГАЗ-53Б 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
ГАЗ-93 всех модификаций 	2,2 	0,25 	0,1 	0,25 	
ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508, -3509, -3510 всех модификаций 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
 	 	 	 	 	
ЗИЛ-ММЗ-138АБ, -554, -555, -4502,-4505 всех модификаций 	2,0 	0,3 	0,1 	0,2 	
ЗИЛ-ММЗ-585 всех модификаций 	2,2 	0,25 	0,1 	0,2 	
 	 	 	 	 	
IFA W50/А, W50L/К 	2,9 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
КАЗ-600 всех модификаций 	2,2 	0,25 	0,1 	0,2 	
КАЗ-4540 	2,8 	0,4 	0,15 	0,35 	
 	 	 	 	 	
КамАЗ-5510, -5511 всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,15 	0,35 	
 	 	 	 	 	
КрАЗ-222 всех модификаций 	3,0 	0,4 	0,1 	0,35 	
КрАЗ-256, -6505, -6510 всех модификаций 	2,9 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Magirus-232D19K, -290D26K 	2,5 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
МАЗ-205 	3,0 	0,4 	0,1 	0,35 	
МАЗ-503, -510, -511, -512, -513, -5549, -5551 всех модификаций 	2,9 	0,4 	0,15 	0,35 	
 	 	 	 	 	
МоАЗ-75051 	4,5 	0,5 	1,0 	0,3 	
 	 	 	 	 	
САЗ-3502 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
САЗ-3503, -3504 	2,2 	0,3 	0,1 	0,25 	
 	 	 	 	 	
Tatra-138, -148 всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,1 	0,3 	
Tatra-T815C всех модификаций 	2,8 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
Урал-5557 	2,8 	0,4 	0,15 	0,35 	

16.6. Фургоны

Марка, модель автомобиля 	Моторные масла 	Трансмиссионные и гидравлические масла 	Специальные масла и жидкости 	Пластичные смазки 	
1 	2 	3 	4 	5 	
Avia A-20F, -30F, -30KSU, -31KSU 	2,8 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
ГЗСА-731, -947, -3713, -3714, -3718, -3719 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
ГЗСА-891, -891В, -892, -893А, -893Б, -3702,-37022, -3704, -37042, -3712,-37122, -3742, -37421 всех модификаций 	2,2 	0,3 	0,1 	0,25 	
ГЗСА-890А, -891Б, -893АБ, -950А, -37021, -3704 	2,0 	0,25 	0,07 	0,2 	
ГЗСА-949, -950, -3705, -3706 -3711, -3716, -3721, -37231, -3726, -3944 всех модификаций 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
 	 	 	 	 	
ЕрАЗ-762, -3730 всех модификаций 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
ЕрАЗ-37111 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
ЕрАЗ-37121 	2,2 	0,3 	0,1 	0,25 	
Zuk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M 	2,2 	0,2 	0,05 	0,2 	
 	 	 	 	 	
ИЖ-2715 всех модификаций 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
 	 	 	 	 	
IFA-Robur LD 3000KF/STKo 	2,8 	0,4 	0,1 	0,3 	
 	 	 	 	 	
КАвЗ-664 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
 	 	 	 	 	
Кубань-Г1А1, -Г1А2 	2,2 	0,3 	0,1 	0,25 	
Кубанец-У1А 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
 	 	 	 	 	
ЛуМЗ-890, -890Б 	2,0 	0,25 	0,07 	0,02 	
ЛуМЗ-945, -946, -948, -949 	1,3 	0,1 	0,03 	0,1 	
 	 	 	 	 	
Мод. 35101, 3716, 37311, 37231, 3726, 3718, 3944, 39021, 39031 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
Мод. 53423, 5703 	2,8 	0,4 	0,15 	0,35 	
 	 	 	 	 	
Москвич-2733, -2734 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
 	 	 	 	 	
НЗАС-3944 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
НЗАС-4208, -4951 	2,8 	0,4 	0,15 	0,35 	
НЗАС-4347, -4947 	1,8 	0,35 	0,1 	0,2 	
 	 	 	 	 	
Nusa C-502-1, -521C, -522C 	2,2 	0,2 	0,05 	0,2 	
 	 	 	 	 	
ПАЗ-3742, -37421 	2,1 	0,3 	0,1 	0,25 	
 	 	 	 	 	
РАФ-22031-01, -22035, -22035-01, 22036-01 	1,8 	0,15 	0,05 	0,1 	
 	 	 	 	 	
ТА-1А4, -943А, -943Н, -949А 	2,2 	0,3 	0,1 	0,25 	
 	 	 	 	 	
УАЗ-450А, -451А, -374101, 396201 	2,2 	0,2 	0,05 	0,2 	
 	 	 	 	 	
Урал-49472 	1,8 	0,35 	0,1 	0,2 	

16.7. Для автомобилей и их модификаций, на которые отсутствуют индивидуальные нормы расхода масел и смазок, установлены следующие временные нормы расхода масел и смазок:

Виды и сорта масел (смазок) 	Временная норма расхода масел и смазок на 100 л общего нормируемого расхода топлив, не более: 	
	Легковые и грузовые автомобили, автобусы, работающие 	Внедорожные автомобили-самосвалы, работающие на дизельном топливе 	
	на бензине, сжатом и сжиженном газе 	на дизельном топливе 		
Моторные масла, л 	2,4 	3,2 	4,5 	
Трансмиссионные и гидравлические масла, л 	0,3 	0,4 	0,5 	
Специальные масла и жидкости, л 	0,1 	0,1 	1,0 	
Пластичные (консистентные), кг 	0,2 	0,3 	0,2 	

16.8. Специальные жидкости (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)
AdBlue - реагент, который применяется в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях стандарта Евро 4 - Евро 6, оснащенных системой SCR (Selective Catalytic Reduction (SCR) - селективный каталитический преобразователь) для обеспечения чистоты выхлопов. SCR система состоит из катализатора, распылителя, дозатора и бака с AdBlue. Принцип действия системы AdBlue заключается в химической реакции аммиака с окисью азота выхлопных газов, в результате которой образуется безвредный азот и водяной пар. Именно благодаря впрыскивания реагента AdBlue достигаются экологические стандарты Евро 4 - Евро 6.
Расход AdBlue в среднем составляет 0,8 - 2,7 литра на 100 км.
Для автомобилей, соответствующих экологическому стандарту Евро 4, расход составляет не более 5%, стандарту Евро 5 - не более 6% и Евро 6 - не более 7% от количества, потребляемого автомобилем топлива (таблица расход реагента Adblue).
Для целей нормирования расхода реагента Adblue рекомендуется применять значение 7% от нормируемого значения эксплуатационного расхода топлива.

Расход реагента Adblue

Марка автомобиля 	Экологический класс 	Расход топлива, л/100 км 	Расход Adblue, л/100 км 	Средняя скорость при испытаниях, км/ч 	
1 	2 	3 	4 	5 	
Mercedes Axor 1843 LS 	5 	36,7 	1,85 	81,9 	
Scania r 730 LA Topline 	5/EEV 	38,8 	2,70 	87,7 	
Volvo FH 500 Globetrotter 	5 	36,4 	1,96 	84,9 	
MAN TGX 18.400 XLX 	5 	35,9 	1,50 	79,9 	
Scania G 420 LA Highline 	5 	35,5 	1,84 	82,5 	
Mercedes Actros 1860 LS Megaspace MP2 	5 	38,1 	2,25 	85,5 	
DAF XF 105.510 Super Spacecab 	5 	36,4 	1,55 	85,1 	
Renault Magnum 520 	5 	36,7 	2,00 	83,6 	
Scania R 480 LA Topline 	6 	35,7 	1,33 	84,2 	
Iveco Stralis 460 Eco 	5/EEV 	35,7 	1,79 	82,5 	
Volvo FH16-750 Globetrotter XL 	5/EEV 	39,0 	2,03 	87,6 	
Scania R500 Highline Ecolution 	5/EEV 	36,7 	1,84 	84,1 	
Mercedes Actros 1845 LS Big Space 	6 	35,1 	1,14 	83,2 	
DAF XF 105.460 Ate Spacecab 	5/EEV 	35,9 	1,80 	82,8 	
Renault Premium 430 Eco 	5/EEV 	35,8 	1,94 	80,9 	
Scania G 440 LA Highline 	6 	36,1 	1,18 	82,4 	
Mercedes Actros 1842 LS Sreamspace 2.300 mm 	5/EEV 	34,3 	1,65 	82,0 	
Mercedes Actros 1851 LS Gigaspace 	6 	35,3 	0,90 	84,4 	
Mercedes Actros 1843 LS 	6 	34,8 	0,80 	82,6 	
Sreamspace 2.500 mm 					
MAN TGX 440 XLX 	6 	35,9 	0,85 	82,8 	
Iveco Stralis AS 440 S46 T HiWay 	6 	34,8 	2,33 	83,3 	
Scania G 410 LA Highline 	6 	32,9 	2,14 	81,7 	

Приложение N 2 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗИМНИХ НАДБАВОК К НОРМАМ РАСХОДА ТОПЛИВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ ЧАСТЯМ
(в ред. Распоряжений Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р, от 06.04.2018 N НА-51-р)

N пп	Субъект Российской Федерации или его часть <1>	Количество месяцев и срок действия зимних надбавок	Предельная величина зимних надбавок не более, % <2>	
1	2	3	4	
1	Москва	5.0
01.XI..31.III	10	
2	Белгородская область	4.0
15.XI..15.III	7	
3	Брянская область	5.0
01.XI..31.III	10	
4	Владимирская область	5.0
01.XI..31.III	10	
5	Воронежская область	5.0
01.XI..31.III	10	
6	Ивановская область	5.0
01.XI...31.III	10	
7	Калужская область	5.0
01.XI...31.III	10	
8	Костромская область	5.0
01.XI...31.III	10	
9	Курская область	5.0
01.XI...31.III	10	
10	Липецкая область	5.0
01.XI...31.III	10	
11	Московская область	5.0
01.XI...31.III	10	
12	Орловская область	5.0
01.XI...31.III	10	
13	Рязанская область	5.0
01.XI...31.III	10	
14	Смоленская область	5.0
01.XI...31.III	10	
15	Тамбовская область	5.0
01.XI...31.III	10	
16	Тверская область	5.0
01.XI...31.III	10	
17	Тульская область	5.0
01.XI...31.III	10	
18	Ярославская область	5.0
01.XI...31.III	10	
19	Санкт-Петербург	5.0
01.XI..31.III	10	
20	Республика Карелия	5.5
01.XI...15.IV	12	
21	Республика Коми (за исключением городского округа Воркуты и городского округа Инты)	6.0
01.XI...30.IV	15	
21.1	Городской округ Воркута и городской округ Инта Республики Коми	6.5
15.X...30.IV	15	
22	Архангельская область (за исключением Ненецкого автономного округа)	6.0
01.XI...30.IV	15	
23	Ненецкий автономный округ	6.0
15.X...15.IV	18	
24	Вологодская область	5.0
01.XI...31.III	10	
25	Калининградская область	4.0
15.XI..15.III	7	
26	Ленинградская область	5.0
01.XI...31.III	10	
27	Мурманская область	6.0
01.XI...30.IV	15	
28	Новгородская область	5.0
01.XI...31.III	10	
29	Псковская область	5.0
01.XI...31.III	10	
30	Республика Дагестан	3.0
01.XII...1.III	5	
31	Республика Ингушетия	3.0
01.XII...1.III	5	
32	Чеченская Республика	3.0
01.XII...1.III	5	
33	Кабардино-Балкарская Республика	3.0
01.XII...1.III	5	
34	Карачаево-Черкесская Республика	3.0
01.XII...1.III	5	
35	Республика Северная Осетия - Алания	3.0
01.XII...1.III	5	
36	Ставропольский край	3.5
01.XII..15.III	5	
37	Республика Башкортостан	5.5
01.XI...15.IV	12	
38	Республика Марий Эл	5.0
01.XI..31.III	10	
39	Республика Мордовия	5.0
01.XI..31.III	10	
40	Республика Татарстан	5.0
01.XI...31.III	10	
41	Удмуртская Республика	5.0
01.XI...31.III	10	
42	Чувашская Республика	5.0
01.XI...31.III	10	
43	Кировская область	5.5
15.X...31.III	12	
44	Нижегородская область	5.0
01.XI...31.III	10	
45	Оренбургская область	6.0
15.X...15.IV	15	
46	Пензенская область	5.0
01.XI...31.III	10	
47	Пермский край (за исключением Коми-Пермяцкого округа)	5.5
01.XI...15.IV	10	
47.1	Коми-Пермяцкий округ Пермского края	6.0
01.XI...15.IV	18	
48	Самарская область	5.0
01.XI...31.III	10	
49	Саратовская область	5.0
01.XI...31.III	10	
50	Ульяновская область	5.0
01.XI...31.III	10	
51	Курганская область	5.5
01.XI...15.IV	10	
52	Свердловская область	5.5
01.XI...15.IV	10	
53	Тюменская область (за исключением Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов)	5.5
01.XI...15.IV	12	
54	Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области	6.5
15.X...30.IV	18	
55	Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области	6.5
15.X...30.IV	18	
56	Челябинская область	5.5
01.XI...15.IV	10	
57	Республика Алтай	5.5
01.XI...15.IV	15	
58	Республика Бурятия	6.0
01.XI...30.IV	18	
59	Республика Тыва	6.0
01.XI...30.IV	18	
60	Республика Хакасия	6.0
01.XI...30.IV	18	
61	Алтайский край	5.5
01.XI...15.IV	15	
62	Красноярский край (за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, Туруханского, Северо-Енисейского районов)	5.5
01.XI...15.IV	15	
62.1	Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края	7.0
15.X...15.V	18	
62.2	Эвенкийский район Красноярского края	7.0
15.X...15.V	18	
62.3	Туруханский район Красноярского края	7.0
15.X...15.V	18	
62.4	Северо-Енисейский район Красноярского края	7.0
15.X...15.V	18	
63	Иркутская область	6.0
01.XI...30.IV	18	
64	Кемеровская область	6.0
01.XI...30.IV	15	
65	Новосибирская область	5.5
01.XI... 15.IV	12	
66	Омская область	5.5
01.XI... 15.IV	12	
67	Томская область	5.5
01.XI... 15.IV	12	
68	Забайкальский край	6.0
01.XI...30.IV	18	
69	Республика Саха (Якутия)	7.0
15.X...15.V	20	
70	Приморский край	5.5
01.XI...15.IV	12	
71	Хабаровский край (за исключением Охотского района)	5.5
01.XI...15.IV	12	
71.1	Охотский район Хабаровского края	6.5
15.X...30.IV	18	
72	Амурская область	6.0
01.XI...30.IV	15	
73	Камчатский край	6.0
01.XI...30.IV	15	
74	Магаданская область	6.5
15.X...30.IV	18	
75	Сахалинская область (за исключением Курильского, Ногликского, Охинского, Северо-Курильского, Южно-Курильского районов)	5.0
15.XI...15.IV	12	
75.1	Курильский район Сахалинской области	6.0
01.XI...30.IV	15	
75.2	Ногликский район Сахалинской области	6.0
01.XI...30.IV	15	
75.3	Охинский район Сахалинской области	6.0
01.XI...30.IV	15	
75.4	Северо-Курильский район Сахалинской области	6.0
01.XI...30.IV	15	
75.5	Южно-Курильский район Сахалинской области	6.0
01.XI...30.IV	15	
76	Еврейская автономная область	5.5
01.XI...15.IV	12	
77	Чукотский автономный округ	6.5
15.X...30.IV	20	
78	Острова Северного Ледовитого океана и морей районов Крайнего Севера	7.0
01.XI...31.V	20	
79	Республика Адыгея	3.0
01.XII...1.III	5	
80	Республика Калмыкия	5.0
15.X...15.III	10	
81	Краснодарский край	3.0
01.XII...1.III	5	
82	Астраханская область	5.0
15.X...15.III	10	
83	Волгоградская область	5.0
15.X...15.III	10	
84	Ростовская область	4.0
15.XI..15.III	7	
85	Республика Крым	4.0
01.XI..01.III	5	
86	Город Севастополь	4.0
01.XI..01.III	5	
--------------------
<1> Названия субъектов Российской Федерации даны в соответствии с Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации - России с изменениями на 2018 год. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)
<2> Значения зимних надбавок учитывают перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 N 12 "О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 06.04.2018 N НА-51-р)

Применение зимних надбавок к нормам расхода топлив
Предельные значения зимних надбавок к нормам расхода автомобильного топлива дифференцированы по регионам России на основе значений среднемесячных, максимальных и минимальных температур воздуха, данных о средней продолжительности зимнего периода, обобщения опыта эксплуатации автомобильного транспорта в регионах - в соответствии с ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей".
Указанный период применения зимних надбавок к норме и их величину рекомендуется оформить распоряжением региональных (местных) органов власти, а при отсутствии соответствующих распоряжений - приказом руководителя предприятия.
Региональные (местные) органы власти или руководитель предприятия могут уточнять начальный и конечный сроки периода применения и значений зимних надбавок, в рекомендованных пределах для данного региона, при значительных отклонениях (понижениях или повышениях) температур от средних суточных или месячных многолетних среднестатистических значений - по согласованию с региональными (местными) службами Росгидрометцентра и Минтрансом России.
В качестве такой температурной границы (изотермы) принимается среднесуточная температура минус 5 С, ниже и выше которой можно проводить соответствующие уточнения зимних надбавок.
При работе автомобилей в отрыве от основных баз (нахождение в командировках в других климатических районах) применяются надбавки, установленные для района фактической работы автомобиля.
При междугородных перевозках грузов и пассажиров (поездках в другие климатические зоны) рекомендуется применять надбавки, установленные для начального и конечного пунктов маршрута.

Приложение N 3 

КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Автомобильные транспортные средства (АТС) подразделяются на пассажирские, грузовые и специальные.
К пассажирскому транспорту относятся легковые автомобили и автобусы. К грузовому - грузовые бортовые автомобили, фургоны, самосвалы, тягачи, прицепы и полуприцепы, включая специализированные АТС, предназначенные для перевозки конкретного вида специальных грузов. К специальным АТС относится подвижной состав, оборудованный и предназначенный для выполнения особых, преимущественно нетранспортных работ, не связанных с перевозкой грузов общего характера (в т. ч. пожарные, коммунальные, мастерские, краны, топливозаправщики, эвакуаторы и т. д.).
В настоящее время для автотранспорта введена новая международная классификация и обозначения, принятые в международных правилах, разрабатываемых Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН (Сводная резолюция о конструкции транспортных средств. Правила ЕЭК ООН и др.).

Категория АТС 	Тип и общее назначение АТС 	Максимальная масса, т 	Класс и эксплуатационное назначение АТС 	
1 	2 	3 	4 	
М 1 	АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие не более 8 мест (кроме места водителя) 	Не регламентируется 	Легковые автомобили, в том числе повышенной проходимости 	
М 2 	АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест (кроме места водителя) 	До 5,0 	Автобусы: городские (кл. I), междугородные (кл. II), туристические (кл. III) 	
М 3 	АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие более 8 мест (кроме места водителя) 	Свыше 5,0 	Автобусы: городские, в том числе сочлененные (кл. I), междугородные (кл. II), туристические (кл. III) 	
М 2 и М 3 	Отдельно выделяются маломестные АТС, предназначенные для перевозки пассажиров, вместимостью не более 22 сидящих или стоящих пассажиров (кроме места водителя) 	Не регламентируется 	Автобусы маломестные, в том числе повышенной проходимости, для стоящих и сидящих пассажиров (кл. А) и для сидящих пассажиров (кл. В) 	
N 1 	АТС, предназначенные для перевозки грузов 	До 3,5 	Грузовые, специализированные и специальные автомобили, в т. ч. повышенной проходимости 	
N 2 	АТС, предназначенные для перевозки грузов 	Свыше 3,5 до 12,0 	Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, специализированные и специальные автомобили, в т. ч. повышенной проходимости 	
N 3 	АТС, предназначенные для перевозки грузов 	Свыше 12,0 	Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, специализированные и специальные автомобили, в т. ч. повышенной проходимости 	
О 1 	АТС, буксируемые для перевозки 	До 0,75 	Прицепы 	
О 2 	АТС, буксируемые для перевозки 	Свыше 0,75 до 3,5 	Прицепы и полуприцепы 	
О 3 	АТС, буксируемые для перевозки 	Свыше 3,5 до 10,0 	Прицепы и полуприцепы 	
О 4 	АТС, буксируемые для перевозки 	Свыше 10,0 	Прицепы и полуприцепы 	
Вместе с новой международной классификацией в нашей стране также используется отраслевая нормаль ОН 025 270-66, регламентирующая классификацию и систему обозначения АТС. Подвижному составу присваивались обозначения в соответствии с заводскими реестрами, включающими как буквенные обозначения завода-изготовителя, так и порядковый номер модели подвижного состава. Заводские обозначения подвижного состава практикуются до настоящего времени для ряда моделей, включая АТС специализированного и специального назначения.
В соответствии с нормалью ОН 025 270-66 была принята следующая система обозначения АТС.
1-я цифра обозначает класс АТС:
Для легковых автомобилей по рабочему объему двигателя (в литрах или куб. дм): 11 - особо малый (объем до 1,1 л);
21 - малый (от 1,1 до 1,8 л);
31 - средний (от 1,8 до 3,5 л);
41 - большой (свыше 3,5 л);
51 - высший (рабочий объем не регламентируется).
Для автобусов по габаритной длине (в метрах):
22 - особо малый (длина до 5,5);
32 - малый (6,0 - 7,5);
42 - средний (8,5 - 10,0);
52 - большой (11,0 - 12,0);62 - особо большой; (сочлененный) (16,5 - 24,0).
Для грузовых автомобилей по полной массе:

Полная масса, т. 	Эксплуатационное назначение автомобиля 	
	Бортовые 	Тягачи 	Самосвалы 	Цистерны 	Фургоны 	Специальные 	
до 1,2 	13 	14 	15 	16 	17 	19 	
1.2 до 2,0 	23 	24 	25 	26 	27 	29 	
2,0 до 8,0 	33 	34 	35 	36 	37 	39 	
8,0 до 14,0 	43 	44 	45 	46 	47 	49 	
14,0 до 20,0 	53 	54 	55 	56 	57 	59 	
20,0 до 40,0 	63 	64 	65 	66 	67 	69 	
свыше 40,0 	73 	74 	75 	76 	77 	79 	
Примечание. Обозначения классов от 18-го до 78-го, оканчивающиеся на цифру "8", являются резервными и в индексацию не включены.

2-я цифра обозначает тип АТС:
1 - легковой автомобиль;
2 - автобус;
3 - грузовой бортовой автомобиль или пикап;
4 - седельный тягач;
5 - самосвал;
6 - цистерна;
7 - фургон;
8 - резервная цифра;
9 - специальное автотранспортное средство.
3-я и 4-я цифры индексов указывают на порядковый номер модели.
5-я цифра - модификация автомобиля.
6-я цифра - вид исполнения:
1 - для холодного климата;
6 - экспортное исполнение для умеренного климата;
7 - экспортное исполнение для тропического климата.
Некоторые автотранспортные средства имеют в своем обозначении приставку 01, 02, 03 и др. - это указывает на то, что базовая модель имеет модификации.

Приложение N 4 

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ НА ОБОГРЕВ САЛОНОВ АВТОБУСОВ И КАБИН АВТОМОБИЛЕЙ НЕЗАВИСИМЫМИ ОТОПИТЕЛЯМИ

Марка, модель автомобиля или автобуса 	Марка отопителя 	Расход топлив, на 1 ч работы на линии, л/ч 	Примечание 	
1 	2 	3 	4 	
Ikarus-255, 255.70, 260.01, 260.18, 260.27, 260.37, 260.50, 260.52 	Sirokko-262 	1,2 	 	
Ikarus-260, 260.01 	Sirokko-265 	1,4 	 	
Ikarus-250.12 	Sirokko-262 (два отопителя) 	2,4 	 	
Ikarus-250, 250.58, 250.58S, 250.59, 250.93, 256.95, 256, 256.54, 256.59, 256.74, 256.75, 260.51 	Sirokko-268 	2,3 	 	
Ikarus-180 	Sirokko-268 плюс Sirokko-262 	3,7 	С учетом обогрева прицепа 	
Ikarus-280, 280.01, 280.33, 280.63, 280.64 	Sirokko-268 плюс Sirokko-262 	3,5 	С учетом обогрева прицепа 	
ЛАЗ 966А, 699Р, 	ОВ-95 	1,4 	 	
ЛАЗ 4202, 42021 	П-148106 	2,5 	 	
ЛиАЗ-5256 	ДВ-2020 	2,5 	 	
IFA-Robur LD-2002, LD-3000 	Sirokko-251 	0.9 	 	
Tatra-815 C1, C3 	X7A, KP-D2-24.1 	0,8 	 	
Примечания.
1. Пользование отопителями предполагается в зимнее (в тот период, когда автомобили работают по нормам расхода топлива с применением зимних надбавок), а также в холодное время года при среднесуточной температуре ниже +5 С.
2. Для АТС и марок отопителей, не вошедших в данный перечень, расчет расхода топлива для последних рекомендуется проводить по данным завода-изготовителя.

Приложение N 5 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА (В ПРИМЕРАХ ПРИВОДЯТСЯ УСЛОВНЫЕ ЦИФРЫ)
(в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)

1. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-217030 Приора, работавший в городе с населением 500 тыс. человек, совершил пробег 180 км.
Исходные данные:
базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-217030 Приора составляет  = 8,2 л/100 км;
надбавка за работу в городе с населением 500 тыс. человек составляет D = 15%.
Нормативный расход топлива составляет:

 л

2. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-111840 Калина, работавший в горной местности на высоте 850 - 1500 м над уровнем моря, совершил пробег 220 км.
Исходные данные:
базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-111840 Калина составляет  = 8,0 л/100 км;
надбавка за работу в горной местности на высоте от 801 до 2000 м над уровнем моря составляет D = 10% (среднегорье).
Нормативный расход топлива составляет:

 л

3. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Волга Сайбер, работавший в городе с населением 1,5 млн. человек в зимнее время, совершил пробег 85 км.
Исходные данные:
базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Волга Сайбер составляет  = 11,0 л/100 км;
надбавка за работу в городе с населением 1,5 млн. человек составляет D = 25%, за работу в зимнее время D = 15%.
Нормативный расход топлива составляет:

 л

4. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Daewoo Nexia, оборудованный кондиционером и работавший в городе с населением 150 тыс. человек, совершил пробег 115 км.
Исходные данные:
базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Daewoo Nexia составляет  = 8,2 л/100 км;
надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D = 10%, при использовании кондиционера при движении автомобиля составляет D = 7%.
Нормативный расход топлива составляет:

 л

5. Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Mercedes-Benz S500, оборудованный установкой климат-контроль, в зимнее время за рабочую смену в городе с населением 4 млн. человек совершил пробег 75 км, при этом вынужденный простой автомобиля с работающим двигателем составил 2 часа.
Исходные данные:
базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Mercedes-BenzS500 составляет  = 14,8 л/100 км;
время вынужденного простоя с работающим двигателем T = 2,0 часа;
надбавка за работу в городе с населением 4 млн. человек составляет D = 25%; за работу в зимнее время D = 10%; при использовании установки климат-контроль при движении автомобиля D = 10%; при вынужденном простое автомобиля с работающим двигателем за один час простоя - 10% от значения базовой нормы, то же на стоянке при использовании установки климат-контроль - 10% от значения базовой нормы.
Дополнительный расход топлива на простой автомобиля с работающим двигателем составит:

 л

Нормативный расход топлива составляет:

 л

6. Из путевого листа установлено, что городской автобус НефАЗ-5299-10-15 работал в городе с населением 2 млн. человек в зимнее время с использованием штатных отопителей салона, совершил пробег 145 км при времени работы на линии 8 ч.
Исходные данные:
транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса НефАЗ-5299-10-15 составляет = 39,0 л/100 км;
надбавка за работу в городе с населением 2 млн. человек составляет D = 20%; за работу в зимнее время составляет D = 8%;
норма расхода топлива на работу отопителя составляет  = 2,5 л/ч.
Нормативный расход топлива составляет:

 л

7. Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль КамАЗ-43253-15 при пробеге 320 км выполнил транспортную работу в объеме 1750 т·км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.
Исходные данные:
базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-43253-15 составляет  = 24,2 л/100 км;
норма расхода дизельного топлива на перевозку полезного груза составляет  = 1,3 л/100 т·км.
Нормативный расход топлива составляет:

 л

8. Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-65117-62 с прицепом выполнил транспортную работу в объеме 8400 т·км в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 - 2000 м и совершил общий пробег 470 км.
Исходные данные:
базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-65117-62 составляет  = 26,0 л/100 км;
норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет  = 1,3 л/100 т·км;
норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа составляет  = 1,3 л/100 т·км;
надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%; за работу в горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D = 10%;
масса снаряженного прицепа  = 4,2 т;
норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-65117-62 с прицепом составляет:

 л/100 км.

Нормативный расход топлива составляет:

 л

9. Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 16200 т·км при пробеге 600 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.
Исходные данные:
базовая норма расхода топлива на пробег для тягача одиночного МАЗ-5440-А8 составляет  = 18,7 л/100 км;
норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет  = 1,3 л/100 т·км;
норма расхода топлива на дополнительную массу полуприцепа  = 1,3 л/100 т·км;
масса снаряженного полуприцепа  = 8,0 т;
норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5440-А8 с полуприцепом без груза составляет:

 л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

 л

10. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-65115, вышедший из капитального ремонта, совершил пробег 185 км, выполнив при этом m = 20 ездок с грузом. Работа осуществлялась в карьере.
Исходные данные:
транспортная норма расхода топлива на пробег для автомобиля-самосвала КамАЗ-65115 (с коэффициентом загрузки 0,5) составляет  = 36,8 л/100 км;
норма расхода топлива на каждую ездку с грузом составляет  = 0,25 л;
надбавки при обкатке автомобилей, вышедших из капитального ремонта, D = 10%; на работу в карьере D = 25%.
Нормативный расход топлива составляет:

 л

11. Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок и снижений.
Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25,0 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,08 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс базового бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км.
Исходные данные:
базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 в снаряженном состоянии составляет  = 27,7 л/100 км;
норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет  = 1,3 л/100 т · км;
масса снаряженного самосвального прицепа  = 4,5 т;
норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5511 с прицепом составляет:

 л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

 л

12. Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон Fiat Ducato 2.3TDI, работая в черте города с населением 150 тыс. человек с частыми остановками, совершил пробег 120 км.
Исходные данные:
базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона Fiat Ducato 2.3TDI составляет  = 10,8 л/100 км;
надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D = 10%; надбавка за работу с частыми технологическими остановками - D = 10%; надбавка за работу без учета веса перевозимого груза - D = 10%.
Нормативный расход топлива составляет:

 л".

ПРИЛОЖЕНИЯ 6 - 7 - Исключены. (в ред. Распоряжения Минтранса РФ от 14.07.2015 N НА-80-р)